붙임1		국가전략기술 확인제도 기술개요서(2025년도 1차)

	국가전략기술 분야(12대): <1>반도체·디스플레이
		중점기술(50개): ①고집적·저항기반 메모리
		ㅇ 정의: 고용량, 고속·고대역폭, 저전력 특성을 가지며 기존 대비 데이터 유지/읽기/쓰기 특성이 향상된 차세대 메모리반도체의 소재·소자·공정 기술 ㅇ 범위: DRAM, NAND 플래시, MRAM, FeRAM, RRAM, PRAM, ECRAM 등
		핵심요소기술	(예시)상세기술 및 기술개발 방향
		DRAM 신물질·신공정 기술	상세 기술	☞ 대용량·고집적 한계 극복을 위한 차세대 EUV 기반 패터닝 기술, 고유전율 소재 기술, 고종횡비 집적 공정기술 및 3D적층형 셀 집적 기술
			개발 방향	☞ DRAM : 고집적화, 셀 면적 축소 및 적층형 3D DRAM 구현
		NAND 플래시 초고집적 공정·소자 기술	상세 기술	☞ 소자의 전기적 특성 열화 극복이 가능한 고성능 및 신뢰성을 가지는 1,000단 이상 적층을 위한 균일 홀 형성 및 채널 이동도 향상 채널 형성 기술
			개발 방향	☞ NAND : 고집적화(수직적층, 저장밀도 향상 등)
		차세대 메모리 소재·소자·공정·회로 기술	상세 기술	☞ 상용 메모리의 물리적 한계 극복 및 보완을 위한 초고속·고신뢰성·고내구성·저전력 차세대 메모리(MRAM, PRAM, RRAM, FeRAM, ECRAM, IMC메모리 등) 소재·소자·공정·설계 기술
			개발 방향	☞ ▲MRAM : 저전력·고속화 / ▲PRAM : 고집적·고신뢰성 소자 상용화 / ▲RRAM : 고집적화 (집적도, 수직적층 등) / ▲FeRAM : 고신뢰성·고성능 3D 강유전체 메모리 구현
		중점기술(50개): ②고성능·저전력 인공지능 반도체
		ㅇ 정의: 학습·추론 등 인공지능 구현에 필요한 수십~수천 TFLOPS급 연산을 저전력·고효율로 실행하는 설계·소자 및 반도체 운영 SW 기술 ㅇ 범위: 학습과 추론 등 인공지능을 위한 기능을 가속하는 효율적인 반도체 구조 및 구동을 위한 소프트웨어 기술(프레임워크, 컴파일러 등)
		핵심요소기술	(예시)상세기술 및 기술개발 방향
		AI반도체 소자 및 인공신경망 기술	상세 기술	☞ 다양한 AI 응용을 위한 저전력, 고정밀 온칩, 온디바이스용 경량 인공신경망 기술개발과 이를 위한 반도체 소자 기술
			개발 방향	☞ AI 반도체 회로 연산성능 향상 ☞ 저전력·온칩 자가학습 지원 아날로그 뉴로모픽 칩 개발 등
		AI반도체 설계 기술	상세 기술	☞ 다양한 AI 알고리즘 연산이 가능한 저전력 고성능 AI 반도체 칩·인터페이스·모듈·플랫폼 설계 기술
			개발 방향	☞ 핵심 입출력 및 PIM IP 모듈 ☞ 초저전력 환경에서의 AI반도체 고효율화 달성
		AI반도체 최적화 클라우드·시스템 SW 기술	상세 기술	☞ 데이터 및 AI처리에 적합한 국산 AI반도체 기반 클라우드 SW 프레임워크 및 기반 SW 기술
			개발 방향	☞ AI반도체 구동 SW 프레임워크 최적화 ☞ AI반도체를 지원하는 클라우드 시스템 개발
		중점기술(50개): ③반도체 첨단패키징
		ㅇ 정의: 반도체 모듈의 고성능화·고집적화·고에너지효율을 경제적으로 구현하기 위한 하이퍼스케일·고밀도·다차원 이종집적 칩렛 패키지 기술 ㅇ 범위: 이종집적 칩렛 패키지의 설계, 해석, 공정, 테스트 및 소부장 기술
		핵심요소기술	(예시)상세기술 및 기술개발 방향
		반도체 패키지 전기적·기계적·열적 설계 및 해석 기술	상세 기술	☞ AI 및 HPC용 첨단 패키징의 전기적, 기계적, 열적 해석, 첨단패키징 반도체 설계 플랫폼 기술
			개발 방향	☞ ▲패키지 초고속화 / ▲패키지 고방열·대형화
		반도체 패키지 초미세 공정 기술	상세 기술	☞ 저전력 신호 전달을 위한, 미세 마이크로범프 본딩 및 하이브리드 본딩 기술, 미세 인터포저 및 다층 임베디드 PCB 등 기판 기술
			개발 방향	☞ ▲본딩 고밀도화 / ▲배선 고밀도화
		패키지 제조·테스트용 소재·부품·장비 기술	상세 기술	☞ 고성능 첨단 패키지용 핵심 소재, 초미세·초고속 이종집적 반도체 테스트 부품 및 차세대 제조·테스트 설비 기술
			개발 방향	☞ 고성능(고방열, 고신뢰성, 고차폐, 고 전압안정성) 및 미세피치 미세배선용 소재 부품 장비
		중점기술(50개): ④전력반도체
		ㅇ 정의: 탄화규소, 질화갈륨, 산화갈륨 등 화합물 기반으로 고효율 전력 변환·안정·분배·제어에 사용되는 반도체 및 부품 기술 ㅇ 범위: 탄화규소(SiC), 질화갈륨(GaN), 산화갈륨(Ga2O3) 등 소재, 전력소자·모듈 설계·공정 기술
		핵심요소기술	(예시)상세기술 및 기술개발 방향
		화합물 전력반도체 소재 양산 기술	상세 기술	☞ 기존 Si 소재를 대체하는 화합물 전력반도체 소재(SiC, Ga2O3 등) 기반 에피웨이퍼 결함 제어·분석, 표면처리, 에피택시 기술 및 상용화·양산 기술
			개발 방향	☞ SiC 웨이퍼 개발 ☞ Ga2O3 웨이퍼 및 에피성장 기술 개발 및 소자 공정 기술 개발
		전력반도체 소자 설계·공정 기술	상세 기술	☞ 초고전압(UHV) 전력소자 설계·공정·양산 기술, 신뢰성·분석·평가 기술 및 집적화·상용화 검증 기술 / ※ 성능지표: 소자 전압, 전력 등
			개발 방향	☞ ▲UHV SiC 전력소자 개발 / ▲구동회로 일체형화 GaN 전력소자
		전기차용 전력변환 모듈· 파워 IC 기술	상세 기술	☞ E-mobility용 고용량·고방열 모듈 구조 설계·공정·실증 기술 및 절연형·고신뢰성 게이트 구동 IC 기술 상용화·제품화 기술
			개발 방향	☞ ▲차세대 전력모듈 개발 / ▲화합물 기반 파워IC 및 드라이버 개발 등
		중점기술(50개): ⑤차세대 고성능 센싱
		ㅇ 정의: 스마트기기, 첨단모빌리티, 극한환경 등에 특화되어 물리센서를 기반으로 지능형 인지·감지 기술을 융합, 물리·화학·바이오 정보를 감지·변환하는 장치·부품 기술 ㅇ 범위: 물리 센서(이미지, 모션, 광, 음파, 압력, 온도 및 전파 등)을 기반으로 지능형 인지 및 감지기술이 융합된 센서
		핵심요소기술	(예시)상세기술 및 기술개발 방향
		초소형 MEMS 센서 기술	상세 기술	☞ 스마트기기 등에 적용되는 고정밀 센서(음향, 모션, 촉각, 터치, 홀센서 등) 핵심 소재·부품 설계‧제조 기술, 고부가가치형 융복합 센서 모듈 기술
			개발 방향	☞ 초소형·융복합화 통한 고정밀 센서 부품·모듈 자립화율 제고
		첨단 모빌리티용 인지센서 기술	상세 기술	☞ 모빌리티 분야에 적용 가능한 초지능형 센서용 시스템반도체 설계·제조·패키징 기술 및 소프트웨어기술을 포함한 모듈 상용화 기술
			개발 방향	☞ 고성능 비전 센서, 레이더, 라이다 센서 등 개발
		극한환경용 저전력·자립형 센서 기술	상세 기술	☞ 고감도·고내구성·저전력 구동 소재, 소자 설계·공정 기술, 고효율 단일 에너지 획득 기술, 고수명·고신뢰 센서 구동 기술
			개발 방향	☞ ▲소모전력 저감률 증대, ▲고효율 에너지 획득기술 및 하이브리드 에너지 획득기술 개발
		중점기술(50개): ⑥무기발광 디스플레이
		ㅇ 정의: 고휘도·장수명이 가능한 무기소재 기반의 자발광 디스플레이 기술 ㅇ 범위: QD(퀀텀닷) 디스플레이, 마이크로LED 디스플레이, 나노LED 디스플레이 및 관련 기술
		핵심요소기술	(예시)상세기술 및 기술개발 방향
		초소형·고효율·고색재현 광원기술	상세 기술	☞ 마이크로LED 칩 소형화 및 고효율화 기술, 친환경 고색재현 QD 소재·소자 기술
			개발 방향	☞ LED 칩 소형화 및 고 양자효율, 고 색재현율
		고속·고효율 디스플레이 생산기술	상세 기술	☞ 고생산성 전사장비 및 공정 기술, 초미세 화소 검사기술 ※ 성능지표: 칩 개수/단위시간, 화소 크기 등
			개발 방향	☞ 초당 칩 생산능력 증대 ☞ 초미세화소 검사기술 확보
		융복합 디스플레이 제품화 기술	상세 기술	☞ 무기발광 소자를 적용한 초실감·맞춤형 UI·UX 기술, 생체인식·환경인식 센서 등 응용 분야별(초실감 메타버스 글래스, 웨어러블·스마트카·광고용 디스플레이) 제품화 기술
			개발 방향	☞ 초실감 메타버스 글래스, 웨어러블 디스플레이, 실내용 디스플레이, 스마트카 디스플레이, 광고용 디스플레이 등
		중점기술(50개): ⑦프리폼 디스플레이
		ㅇ 정의: 기존 경성(Rigid) 디스플레이 대비 휘거나, 접거나, 늘릴 수 있는 유연·신축 디스플레이 기술 ㅇ 범위: 폴더블(foldable), 롤러블(rollable), 슬라이더블(slidable), 스트레처블(stretchable) 등 다양한 변형 모드를 제공하는 디스플레이
		핵심요소기술	(예시)상세기술 및 기술개발 방향
		극소곡률 롤러블·슬라이더블 디스플레이 기술	상세 기술	☞ 극소곡률 롤러블·슬라이더블 디스플레이의 장기 구동 신뢰성 확보를 위한 커버 윈도우, 기구부 및 양산 기술 ※ 성능지표: 곡률반경
			개발 방향	☞ 슬라이더블, 두루마리 형태 달성 등
		다축·다중 접이식 디스플레이 기술	상세 기술	☞ 1축·다축 다중접이식 디스플레이를 위한 커버 윈도우 기술 및 다중접이 내구성 향상 기술, 접이부 이미지 왜곡 처리 및 신뢰성 확보 기술, 기구부 설계 최적화 기술
			개발 방향	☞ 다축·다중접이식 디스플레이 형태 구현
		고해상도·고신축율 구현 기술	상세 기술	☞ 이축 곡률 자유곡면 고신축율·고해상도 디스플레이 구현 기술, 신축 시 이미지 왜곡을 최소화하기 위한 신축 픽셀 디자인 최적화 기술, 신축성 커버 윈도우 및 터치 인터페이스 기술
			개발 방향	☞ 고 신축율, 고 해상도 달성 등
		신축성 디스플레이 신공정 기술	상세 기술	☞ Tab 본딩, 백플레인·프론트플레인 제조 후공정 프로세스 기술, 후공정 간 정합성 확보, 이송을 위한 공정 기술
			개발 방향	☞ 실장 및 핸들링, 패키징 요소기술 확보 등
		중점기술(50개): ⑧반도체·디스플레이 소재·부품·장비
		ㅇ 정의: 초미세 반도체 소자·시스템 집적화(노광, 식각, 증착 공정)를 수행할 수 있는 첨단 소재·부품·장비 기술, 고효율·고신뢰성·친환경 OLED 소재·부품 및 대면적·초소형 OLED용 제조장비 기술 ㅇ 범위: 리소그래피(노광) 소부장, 원자급 박막 증착 소부장 기술, 원자급 초정밀 에칭 소부장 기술, 발광 소재 부품, 제조용 장비·부품 제조, 마이크로 OLED 제조 및 검사장비, 친환경 소재·부품 등
		핵심요소기술	(예시)상세기술 및 기술개발 방향
		노광 공정용 핵심 소재·부품 기술	상세 기술	☞ 10나노 이하급 EUV를 포함한 차세대 리소그래피 전용 소재 및 광학부품 기술
			개발 방향	☞ EUV 전용 반사경 / 펠리클 및 마스크 / PR 자립화율 제고 ☞ BEUV급 리소그래피 원천기술 개발
		초미세 식각(ALE) 공정 기술	상세 기술	☞ 300mm 웨이퍼급 ALE 전용 소재·장비 및 고유전율 ALE용 소재 박막 에칭 기술
			개발 방향	☞ 초정밀, 고종횡비, 고속화 기술 개발 ☞ 초미세 플라즈마 및 ALE 공정용 소부장 자립화율 제고
		초미세 증착(ALD) 공정 기술	상세 기술	☞ 고유전율 소재 전용 ALD 전구체 공정 기술 및 시공간분할 ALD 전용 전구체·장비 기술
			개발 방향	☞ 초정밀, 고속화 ☞ 고유전·저유전율 ALD 공정용 전구체, 진공 장비 자립화율 제고
		Ex-OLED 소재·부품 기술	상세 기술	☞ OLED 성능 고도화를 위한 고효율·고신뢰성 발광 및 전하 전달
			개발 방향	☞ 소재·부품 : 고효율·장수명 수치 향상 ☞ 모듈재료·부품 : 고신뢰성·고투명 수치 향상
		대면적 OLED 장비 기술	상세 기술	☞ 고난이도 대면적 진공플라즈마 장비 설계 및 제조기술, 초미세패턴 형성이 가능한 디지털 노광장비, OLED 증착기, 이온주입기 제조 기술 및 핵심부품 관련 기술
			개발 방향	☞ 대면적 진공플라즈마 장비 설계 및 제조 기술 개발
		온실리콘 OLED 장비 기술	상세 기술	☞ 초고해상도 OLEDoS 제조를 위한 온실리콘 증착 및 검사장비 기술
			개발 방향	☞ 초소형 올레도스 증착 및 대면적 검사장비 개발
		친환경 융복합 디스플레이 소재 기술	상세 기술	☞ 친환경 F-gas 대체 소재·공정 및 중금속 없는 무독성·친환경·고효율 QD 발광소재 기술
			개발 방향	☞ 온실가스 저감을 위한 GWP(지구 온난화지수) 150이하 대체가스 기술 개발 ☞ 고효율 친환경 무독성 QD 발광소재 개발

	국가전략기술 분야(12대): <2>이차전지
		중점기술(50개): ⑨리튬이온전지 및 핵심소재
		ㅇ 정의: 現 리튬이온전지의 에너지밀도 극대화(350Wh/kg급) 및 가격경쟁력 · 공정 친환경화 확보를 위한 리튬이온전지 소재 및 공정 기술 ㅇ 범위: 핵심소재(양극재·음극재·분리막·전해질 등) 및 기타 부품 기술, 고성능·친환경 설계‧공정 기술
		핵심요소기술	(예시)상세기술 및 기술개발 방향
		이차전지 고성능 핵심소재 기술	상세 기술	☞ 現 리튬이온전지의 성능·가격 경쟁력을 더욱 높이고, 친환경적으로 전지를 제조할 수 있는 소재·공정기술
			개발 방향	☞ 350Wh/kg급 리튬이온전지 구현을 위한 양극·음극 소재* 확보 * 코발트저감-하이니켈 양극재, 실리콘계 음극재(Si>20%) 등 ☞ 열폭주 방지 고안전성 소재 기술* 확보 * 고성능 전해질(산화안정성 4.5V↑), 기능성 박막 분리막(두께 10μm↓) 등
		저가형·자립화 양극재 및 전극소재 기술	상세 기술	☞ LFP 기반 양극재 기술, 리튬이온전지 전극소재(바인더, 탄소나노튜브 등) 기술
			개발 방향	☞ 저가형 양극재 기술 확보(LFP 기반 양극재, 高망간 양극재 등) ☞ 전극소재 국산화 및 양산 기술 확보로 국내 점유율 50% 이상 달성[탄소나노튜브(CNT) 기반 도전재, 전도성 고분자 바인더 등]
		친환경 소재 생산 및 전극 공정 기술	상세 기술	☞ 친환경 소재 생산 및 전극 제조공정 기술
			개발 방향	☞ 친환경 전구체, 소재 및 전극 제조공정 기술 확보(공정 내 탄소배출 50% 이상 저감) ☞ 친환경 건식 공정 기술 개발·적용 ☞ cGMP급(Current Good Manufacturing Practice) 공정시스템 구축
		중점기술(50개): ⑩차세대 이차전지 소재·셀
		ㅇ 정의: 반·전고체, 리튬금속, 리튬황(이상 400Wh/kg 목표) 및 나트륨이온전지(220Wh/kg 목표) 등 기존 리튬이온전지의 기술적·산업적 한계를 능가하여 고에너지밀도, 고안전성, 가격경쟁력 등 응용분야별 맞춤형 특성 확보가 가능한 차세대 소재 · 전지제조 기술 ㅇ 범위: 전고체전지, 리튬금속전지, 나트륨이온전지, 리튬황전지 등 주요 차세대 이차전지 기술
		핵심요소기술	(예시)상세기술 및 기술개발 방향
		리튬금속전지 기술	상세 기술	☞ 리튬 수지상 억제를 위한 음극재 기술, 리튬 박막의 3차원 구조체화 및 리튬금속 표면 안정화 전해질, 고체전지, 리튬-황전지 등 범용적으로 사용 가능한 리튬금속 음극 기술 및 전지 시스템 기술
			개발 방향	☞ 리튬금속 표면 안정화 핵심소재* 및 장수명** 기술 확보 * 안정화 관련 음극개발, 리튬금속 맞춤형 전해질·분리막 개발 ** 800회 충방전 후 80% 배터리 용량 유지
		리튬황전지 기술	상세 기술	☞ 고성능(고출력·장수명)이 확보된 리튬황배터리 핵심요소 기술, 고출력 및 장수명 특성이 확보된 도심항공모빌리티(UAM)용 리튬-황 배터리 제조 기술
			개발 방향	☞ 고성능 리튬황배터리 핵심 요소기술 개발 및 실증(UAM 등)
		반·전고체전지 기술	상세 기술	☞ 적층형 고에너지밀도 대면적 전고체 전해질 및 핵심소재기술, 전고체전지(400Wh/kg급) 모듈·팩 제조·공정 기술
			개발 방향	☞ 적층형 고에너지밀도 대면적 전고체 전해질 및 핵심소재* 기술 확보 * 고용량 대면적 전극, 고체전해질막 등 ☞ 전고체전지(400Wh/kg급) 모듈·팩 제조·공정 기술 확보 및 상용화·실증
		나트륨이온전지 기술	상세 기술	☞ 경제성이 확보된 나트륨이온전지 핵심소재 기술, 나트륨이온전지(220Wh/kg급) 제조·공정 기술
			개발 방향	☞ 경제성이 확보된 나트륨이온전지 핵심소재* 기술 개발 * 나트륨 적용 양극재 성능 고도화, 고안전 전해액, 음극 등 ☞ 나트륨이온전지(220Wh/kg급) 제조·공정 기술 확보 및 상용화·실증
		중점기술(50개): ⑪이차전지 모듈·시스템
		ㅇ 정의: 전기 모빌리티 및 에너지저장장치(ESS)의 성능·안전도·수명 향상 위한 모듈-팩-시스템 기술 및 지능형 관리 기술 ㅇ 범위: 에너지밀도, 안전성, 내구수명 향상을 위한 설계, 구성부품 및 시스템 관리 기술
		핵심요소기술	(예시)상세기술 및 기술개발 방향
		고에너지밀도 모듈-팩 설계 및 부품 경량화 기술	상세 기술	☞ 고효율□고밀도 모듈-팩-시스템 기술
			개발 방향	☞ 셀투팩 등 신개념 설계 기술 확보(에너지밀도 30% 향상, 급속충전 거리 70% 증대) ※ (현수준) 에너지밀도 160Wh/kg
		열폭주(모빌리티) 및 화재 전이(ESS) 차단 기술	상세 기술	☞ 이차전지 모듈·시스템에서 열폭주를 원천 차단하거나 열폭주 발생 시 화재 전이를 억제할 수 있는 소재·부품, 배터리 안전상태 추정, 이상징후 사전진단(센싱) 및 자가 억제·치유 기술
			개발 방향	☞ 열폭주 및 화재전이 발생율 0% 구현 ※ 배터리 냉각 시스템, 단락제한장치, 절연‧단열 소재, 소화‧방제시스템 고도화
		배터리 지능형 통합관리 기술	상세 기술	☞ 능동 제어를 위한 복합수명* 예측 기술 및 통합관리·제어** 기술과 기능 모듈화 및 무선화를 통한 시스템 경량화 기술 * 운영조건에 따른 ‘cycle-calendar life’ 예측 기술 ** 환경변화에 따른 실시간 공조·열관리 기술
			개발 방향	☞ 내구 유효수명 20% 증대, 수명 예측 정확도 90% 이상 ※ 능동제어를 위한 복합수명 예측 및 통합관리 제어 기술 개발
		중점기술(50개): ⑫이차전지 재사용·재활용
		ㅇ 정의: 사용후 배터리의 고안전·고효율 재사용 및 고순도·친환경 자원회수 · 재활용 관련 기술 ㅇ 범위: 리튬이온전지 등에 대한 성능‧안전성 진단기술, 재사용 기술, 친환경 재활용 기술
		핵심요소기술	(예시)상세기술 및 기술개발 방향
		사용후 배터리 고속·비파괴 진단 기술	상세 기술	☞ 사용후 배터리 잔존가치 및 안전성 고속·정밀 진단 기술, 이상열화 비파괴 진단기술
			개발 방향	☞ 잔존가치 진단시간 10분 이하, 정확도 97% 이상의 고속 진단기술 확보 ☞ 비정상 열화 검출 정확도 95% 이상 비파괴 이상열화 진단기술 개발
		재사용 이차전지 제조·운용 기술	상세 기술	☞ 재사용 배터리에 특화된 상태진단 기술 및 사고방지 기술, 사용후 배터리 재사용 비용 저감 및 응용 분야별 수명 예측 기술
			개발 방향	☞ (안전성) 재사용 이차전지에 특화된 운용 중 안전성 개선 ※ 사용 이력이 상이한 비균질 배터리 고안전 운영기술 ☞ (시장성) 분해·재조립 자동화 통한 제조원가 저감* 및 관련 품질인증 기술 확보 * 자동화율 50% 이상
		이차전지 재활용 고순도 회수 및 친환경 공정 기술	상세 기술	☞ 양극재 유가금속(Li, Co, Ni 등) 재활용 공정 효율화 기술, 환경오염물질 배출 저감을 위한 재활용 기술
			개발 방향	☞ 고순도 유가금속 회수 ※ 목표 : Li 95% 이상, Co/Ni 99% 이상, 순도 99.9% 이상 ☞ 환경오염물질을 저감한 친환경 재활용 공정 ※ 목표 : 폐수 발생량 저감 90% 이상, 탄소 배출 저감 25% 이상

	국가전략기술 분야(12대): <3>첨단 모빌리티
		중점기술(50개): ⑬자율주행 시스템
		ㅇ 정의: 사람의 조작없이 차량을 운행하게 하는 소프트웨어 및 통신·서비스·컴퓨팅 기술과 성능안전·인증 기술 ㅇ 범위: SW솔루션(AI, SDV), 센서모듈·부품, 통합 시스템, 통신·서비스 인프라
		핵심요소기술	(예시)상세기술 및 기술개발 방향
		AI·SDV 융합 기반 자율주행 SW플랫폼 기술	상세 기술	☞ 레벨4+ 수준 기술신뢰성 확보를 위한 인공지능·V2X·서비스 관련 핵심 SW 기술
			개발 방향	☞ 극한 환경 인지와 설명 가능한 판단 및 제어 관련 자율주행 AI 개발
		고성능 자율주행 차량용 컴퓨팅 시스템 기술	상세 기술	☞ 주행환경객체·도로상황 인지·판단 SW를 고속으로 처리하기 위한 HW 컴퓨팅 플랫폼 기술
			개발 방향	☞ 최고 수준의 연산성능을 보유하고 다수의 센서와 연계 가능한 자율주행 차량용 컴퓨팅 플랫폼 개발
		자율주행시스템 평가‧보안 표준 벤치마크 기술	상세 기술	☞ 시스템 주요기능(인공지능, 사이버보안 등)의 단계별 성능목표 인증을 위한 테스팅 표준 기술
			개발 방향	☞ 시나리오 통합 자율주행AI 벤치마크 테스트 공통 표준 수립
		자율주행시스템 성능 안전 기술	상세 기술	☞ 자율주행 시스템의 위험 조건을 식별하는 안전·표준 기술
			개발 방향	☞ 자율주행시스템 안전도 국가 산업표준 제정(SOTIF 등)
		MaaS연계 자율주행 교통융합 서비스 기반 기술	상세 기술	☞ MaaS 확산을 위한 레벨5 자율주행 도로교통 시설·실증 및 정밀지도 기술
			개발 방향	☞ Door2Door 자율주행서비스 실증을 기반으로 서비스 기술을 확보하고 교통정체 개선에 기여
		중점기술(50개): ⑭도심항공교통(UAM)
		ㅇ 정의: 저소음 · 친환경동력 기반의 수직이착륙 교통수단 및 도심운용을 지원하기 위한 교통체계(교통관리, 이·착륙 인프라, 성능안전·인증) 기술 ㅇ 범위: 기체·부품, 항행·교통관리, 버티포트 설계·구축·운용, 운항 서비스, 안전·인증체계 등
		핵심요소기술	(예시)상세기술 및 기술개발 방향
		UAM 교통관리 및 통신·항법· 감시·정보(CNSi) 기술	상세 기술	☞ 효율적이고 안전한 도심 항공 운항을 위한 통신·항법·감시·교통관리 시스템 기술
			개발 방향	☞ 고정‧동적 회랑망 구축 및 교통관리 자동화, UAM 전용통신 및 정밀감시체계 구축, Last Mile 연계 수요기반 동적경로 생성 기술과 정밀 운항·이착륙 기술 확보
		UAM 운항·교통·인프라 통합실증 기술	상세 기술	☞ UAM 운용절차 수립과 제도화 지원을 위한 통합 실증(성능·안전 기준 수립, 테스트베드 구축, 데이터 수집, 시뮬레이션·분석 등) 기술
			개발 방향	☞ GC 1~2단계 실증사업 등과 같이, UAM 운용절차, 운용기준 정립, 공역‧교통관리, 기체운용, 회랑 운용절차 수립 지원 및 관련 인프라 구축
		차세대 UAM 기체·부품 및 시험평가 기술	상세 기술	☞ 비행체 설계‧제작‧시험평가‧체계통합 기술과 핵심부품 개발·검증 기술(실증기 제작·개조 포함)
			개발 방향	☞ 기본성능(항속거리, 운항고도, 순항속도, 운항시간, 공급좌석수, 소음) 지속개선, 다중원격조종‧자율비행 기술확보, 부품·전기체 단위의 시험 평가 기술확보, UAM 비행 상황에 대한 해석 및 시뮬레이션
		UAM 인증체계 및 검증 기술	상세 기술	☞ 국내외 UAM 비행체 및 핵심부품의 적합성을 인증·검증하기 위한 기술(법령·제도 구축·개선 등 포함)
			개발 방향	☞ eVTOL 비행체‧핵심기술 인증을 위한 법령제도 마련, 인증기준에 대한 적합성･안전성 검증기술 확보, 인증체계･기준의 국제적인 조화(Harmonization) 고려
		버티포트 설계·구축·통합관리 기술	상세 기술	☞ 효율적이고 안전한 버티포트 구축기술과 운용을 위한 통합관리(운항관리, 충전, 보안 등) 기술
			개발 방향	☞ 버티포트 자원(시설, 장비, 인력 등) 통합관리 기술(운용상태, 배치, 수준관리) 및 검증기술 확보, 데이터기반 실시간 보안검색·감시체계 구축
		UAM 소재·부품 및 양산 기술	상세 기술	☞ UAM 항공기에 활용 가능한 복합소재(구조/비구조용), 성형공정 및 인증 기술
			개발 방향	☞ 복합재료·부품 고속생산 인프라 구축, 항공기용 복합소재의 구조물·비구조물·부품 제작을 위한 소재 및 공법 기술 확보, 소재 물성에 대한 통계기반 데이터 확보
		중점기술(50개): ⑮전기·수소차
		ㅇ 정의: 고전압 배터리, 수소 연료전지 또는 탄소중립연료 에너지를 동력시스템으로 공급하여 구동되는 친환경 자동차 기술 ㅇ 범위: 구동(모터, 감속기 등), 전력변환, 연료전지시스템, 에너지·수소 저장, 충전·연료 인프라
		핵심요소기술	(예시)상세기술 및 기술개발 방향
		고성능 전기구동시스템 기술	상세 기술	☞ 초고속·고출력 달성과 안전성 확보를 위한 부품 및 시스템 최적화 기술
			개발 방향	☞ 모터비출력 및 속도 지속 개선
		고안전·고밀도 전기에너지시스템 기술	상세 기술	☞ 배터리시스템 구조, 냉각, 제어 등을 최적화하고, 열폭주 발생 등을 억제하기 위한 고에너지밀도 안전성 확보 기술
			개발 방향	☞ 배터리시스템 열폭주 방지 및 밀도 향상
		연료전지시스템 내구·효율 향상 기술	상세 기술	☞ 시스템 고온 작동 등 운전온도 확대 및 내구성 증가를 위한 핵심 소재·부품 기술
			개발 방향	☞ 고온 작동가능한 연료전지시스템 기술확보, 연료전지시스템 내구 향상
		초고속·고효율 전기 충전시스템 기술	상세 기술	☞ 충전 시간 단축, 편의성 향상, 안전성 확보를 위한 초고속 충전 및 고밀도 전력변환 기술
			개발 방향	☞ 배터리 안전 및 충전시간 지속 개선
		수소저장시스템 저장밀도향상 기술	상세 기술	☞ 연료(수소)저장 밀도 증대 및 충전속도를 높이기 위한 저장시스템 소재, 부품 및 설계 기술
			개발 방향	☞ 수소저장밀도와 충전속도 지속 개선
		탄소중립연료 HEV시스템 기술	상세 기술	☞ 탄소배출 규제와 LCA 평가 대응을 위한 기술(차량시스템, 실증 등 포함)
			개발 방향	☞ 탄소중립연료차 LCA 규제 만족 (자동차 생애주기 전반(Life Cycle Assessment)의 탄소저감 추구)

	국가전략기술 분야(12대): <4>차세대 원자력
		중점기술(50개): ⑯소형 모듈형원자로(SMR)
		ㅇ 정의: 고안전(무한냉각, 사고저항핵연료), 소형 모듈화 제조(노심부품, 소재, 혁신 제조), 유연성 운전 등의 기술이 적용된 차세대 경수형 소형원자로 기술 ㅇ 범위: SMR 세계시장에서 경쟁 가능한 SMR 설계‧제조‧건설 및 인허가 기술
		핵심요소기술	(예시)상세기술 및 기술개발 방향
		고유안전성 극대화 기술	상세 기술	☞ 사고시에도 운전원 개입 없이 안전성 유지 가능한 안전 극대화 기술
			개발 방향	☞ 30일 이상 운전원 개입 없이 원자로를 안전하게 유지하는 원자로 무한냉각 기술 확보 ☞ 무붕산 출력조절* 기술 확보 * 100% ⟶ 20% ⟶ 100% ☞ 사고저항성 핵연료의 기술 검증 완료 및 인허가 신청
		모듈화 제조·시공기술	상세 기술	☞ 모듈 제작기간·건설공기 단축을 위한 혁신제조기술 및 주요기기 모듈화 공법 기술
			개발 방향	☞ 모듈 제작기간이 50% 이상 단축되는 혁신제조기술* 확보 * EBW, PM-HIP, 3D프린팅, DLC 등 ☞ 건설공기 단축을 위한 주요 기기 모듈화 공법 기술 확보
		건설·운영 기술 종합시험	상세 기술	☞ SMR 건설과 효율적인 운영에 필요한 설계‧제조‧시공 및 종합시험 기술
			개발 방향	☞ SMR 건설에 필요한 종합·개별 안전성 효과 시험 ☞ 혁신 운영·정비기술* 개발 * SMR에 적용되는 혁신 기기의 유지보수검사 기술 확보
		중점기술(50개): ⑰선진원자력시스템 및 폐기물 관리
		ㅇ 정의: 액체금속, 기체, 용융염 등을 냉각재로 활용하고 장주기 노심 · 높은 출구온도 특성을 갖춘 다목적 비경수형 원자로 및 사용후핵연료의 고준위 방사성폐기물 관리(운반·저장·부지·처분) 기술 ㅇ 범위: 고온 기반 수소생산 및 공정열 공급, 분산전원, 해양·극한지 등에 활용 가능한 원자력시스템 기술 및 선진 핵연료·재료 기술, 고준위 방사성폐기물의 안전한 관리를 위한 전주기(운반·저장, 부지평가, 처분) 기술
		핵심요소기술	(예시)상세기술 및 기술개발 방향
		다목적·산업용 원자력 시스템 기술	상세 기술	☞ 탈탄소화 및 청정수소 생산 등을 위한 고온 열공급 상용화 기술 ※ 고온가스로, 소듐냉각고속로 선진원자력 시스템 기술
			개발 방향	☞ 고온가스로 기본설계 및 인허가 획득 * 열출력 90MW급, 출구온도 750℃ ☞ 공정열-고온가스로 연계 종합설계 완료 ☞ 소듐냉각고속로 상세설계 및 건설기술 확보 * 전기출력 100MW급
		이동형 원자력 시스템 기술	상세 기술	☞ 해양·극한지 신시장 개척을 위한 이동형 원자력시스템 기술 ※ 용융염원자로 시스템 개발 및 해양 선박·플랜트 연계 기술
			개발 방향	☞ 해양환경 맞춤형 용융염 원자로시스템 설계·건설기술 확보 * 전기출력 35MW급 ☞ 용융염원자로 탑재 선박 및 해양플랜트 설계·연계 기술 확보
		선진핵연료 생산 및 재료 조사시험 기술	상세 기술	☞ 안정적 핵연료 공급망 구축 및 선진 핵연료·재료 생산기술 ※ 선진핵연료 생산 기술 및 선진핵연료·재료 조사시험 기술
			개발 방향	☞ 교체주기 10년 이상의 선진 핵연료 생산기술 확보 ☞ 선진 핵연료 검증·평가독자기술 확보 ※ 선진 핵연료·재료 조사시험용 다목적 시험로 설계 및 핫셀 구축
		고준위 방폐물의 운반·저장 상용화 기술	상세 기술	☞ 고준위 방폐물 운반·저장 연계시스템 설계‧제작 기술, 고준위 방폐물 운반시스템 안전조치·물리적방호 기술, 고준위 방폐물 운반‧저장 용기 핵심 소재 제작 기술
			개발 방향	☞ 즉시 활용가능한 운반·저장 상용화 기술 확보 ※ 기술활용도와 산업적 파급효과가 높은 핵심기술의 우선 국산화
		부지평가기술 및 고안전·고효율 처분시스템 기술	상세 기술	☞ 한국형 부지 조사 및 평가 기술, 지질환경 장기 변화 예측 기술, 안전성‧경제성 향상을 위한 고효율 처분 기술, 공학적 방벽 안전성능 강화 기술
			개발 방향	☞ 부지 조사·평가 기술 확보 및 장기안정성 예측 모델 개발 ※ 단계별 부지조사 및 지침 개발 ☞ 고안전·고효율 처분시스템 개발
		심층처분 종합 안전성 입증 기술	상세 기술	☞ 처분 안전성 평가 및 검증 기술, 처분시스템 구성요소 장기 성능 실증기술, 사용후핵연료 특성(건전성) 평가기술
			개발 방향	☞ 처분 안전성 평가 체계 확보 ※ 연구단계 종합안전성입증보고서 발간 및 국제기구(IAEA 등) 검수 ☞ 처분시스템의 실규모 성능 입증 ※ ’29년까지 지하연구시설에서의 성능 입증을 위한 기반 확보

	국가전략기술 분야(12대): <5>첨단 바이오
		중점기술(50개): ⑱합성생물학
		ㅇ 정의: 생명과학에 공학적 관점을 도입하여 인공적으로 생명체 구성요소·시스템을 설계·제작·합성하는 기술 ㅇ 범위: 바이오부품·회로 설계·제작, 핵산·단백질 소재 재설계, 인공세포·시스템, 바이오파운드리, 바이오제조공정 및 스케일업 등
		핵심요소기술	(예시)상세기술 및 기술개발 방향
		빅데이터 기반 설계 기술	상세 기술	☞ 디지털기술 융합을 통하여 바이오 부품(유전자, 단백질, 대사회로, 유전자군집 등)의 구조와 기능을 신속·정확하게 예측하고 설계하는 기술
			개발 방향	☞ 실재실험(wet lab) 대체가 가능한 모델링 기반 효소·대사경로 정밀설계· 예측 플랫폼 개발 ※ 빅데이터 집약 / 오픈소스 기반 DB시스템 구축 → 빅데이터ㆍAI기반 모델링을 통해 다양한 목적의 인공세포 제작-평가 최적화
		유전자합성·유전체 제작 기술	상세 기술	☞ 초고속·초저가·고집적·무오류 핵산 제작 및 제어(합성, 조립, 편집, 해독) 기술
			개발 방향	☞ 고집적·다품목 합성기술 개발 및 특허 회피 전략적 연구개발 지원을 통한 정확도 90% 이상의 다중·정밀 유전체 편집기술 확보
		초고속 스크리닝, 성능평가 기술	상세 기술	☞ 바이오부품 후보군에 대한 고감도·초고속 분석 및 자동화 스크리닝 기술
			개발 방향	☞ ICT 기술 및 AI 기반 바이오센서 모듈 확보로 처리량이 20배 향상된 초고속 스크리닝 기술 개발
		DBTL 단계별 핵심 장비·SW 기술	상세 기술	☞ 합성생물학 전과정을 DBTL(Design-Build-Test-Learning)로 체계화하고, 이를 집적된 첨단장비 및 데이터 선순환 워크플로(workflow)로 구현하는 기술
			개발 방향	☞ 완전 자동화된 DBTL을 목표로 전자연구노트, 클라우드 기반 실험 및 정보관리시스템 연동 설계 기술개발 지원
		바이오소재 생산 스케일업 및 디지털트윈 기술	상세 기술	☞ 바이오소재 대량생산을 위한 업스트림(배양·발효)·다운스트림(정제·완제) 공정의 최적화·표준화 기술 및 바이오제조 생산공정 기록 전산화와 실시간 모니터링이 가능한 디지털 트윈기술
			개발 방향	☞ UpStream(배양·발효) / DownStream(정제) 공정기술 표준화 통한 산업용 대량생산을 위한 바이오소재 산업화 플랫폼 구축 ☞ 디지털트윈-실제공정간 양방향 교류 통한 생산 결과에 대한 모니터링 및 피드백 기능 제공
		중점기술(50개): ⑲유전자·세포 치료
		ㅇ 정의: 유전자 결함보완 · 기능추가 관련 유전자치료제 또는 세포·조직 기능복원 관련 세포치료제의 개발·제조 관련 기술 ㅇ 범위: 유전자 치료, 세포 치료, 유전자 전달체, 생산·공정, 소재·부품·장비 등
		핵심요소기술	(예시)상세기술 및 기술개발 방향
		차세대 유전자 편집	상세 기술	☞ 타겟 유전자 특이도 개선, 세포 내 작용시간 단축, 절단 효소의 활성 조절 등이 가능하고 효능 및 안전성이 개선된 신규 유전자 편집 원천기술
			개발 방향	☞ 특허회피가 가능하며, 기존 크리스퍼 가위의 단점을 해결할 수 있는 치료용 유전자편집 기술 확보 ☞ 돌연변이 자체를 편집·교정해, 기존 대비 치료 효과가 우수한 치료제 개발 ※ (예시) 크리스퍼 테라퓨틱스·버텍스 파마슈티컬스(공동개발)의 ‘엑사셀’
		유전자 전달기술	상세 기술	☞ 바이러스 벡터 및 나노입자의 엔지니어링을 통해 안전성이 높고 조직특이적 전달이 가능한 고성능 생체전달 및 대량 생산기술, 세포 내 단백질 활성 조절이 가능한 RNA 기반 모달리티 기술
			개발 방향	☞ 유전물질을 생체 내에 효율적으로 전달할 수 있는 바이러스 벡터 및 나노입자 기반기술 개발 ☞ 유전제 삽입 위험성이 없고 전달이 훨씬 용이한 RNA 치료 플랫폼 개발
		CAR 기반 C&GT (Cell&Gene Therapy)	상세 기술	☞ 고형암을 대상으로, 효능·안전성 최적화를 위한 신규 CAR 디자인 및 직접 생체 내 주입이 가능한 전달기술
			개발 방향	☞ 신규 CAR 유전자와 생체 내 전달 물질의 융합으로 고형암 타겟 항암 효능을 최적화하여 후보 CAR 치료제 제시 ☞ 자가 치료제의 비용·시간적 단점을 보완한 동종 CAT-T 기술 연구
		세포 유래물질 치료 (엑소좀, 미토콘드리아 등)	상세 기술	☞ 엑소좀의 특징을 이용한 약물·신호전달 기술 및 미토콘드리아 등 세포소기관의 기능을 타겟으로 한 대사질환, 암 등 치료 기술
			개발 방향	☞ 엑소좀에 약물·단백질을 주입, 암 및 난치성 질환 치료를 위한 수송체로 활용 ☞ 손상 세포내 미토콘드리아 전달 및 기능 변화, 막단백질 및 기술단백질 발현 조절 등을 목표
		오가노이드 기반 치료제	상세 기술	☞ 고품질의 오가노이드 재생치료제를 개발하고 제조하는데 적용되는 오가노이드 분화 및 배양 기술
			개발 방향	☞ (치료기술) 다양한 장기 및 질환에 적용가능한 오가노이드 치료제 개발 ☞ (소재·생산) 표준화를 통한 일정 수준 이상의 품질 보증과 생산량 증대, 임상 적용가능한 지지체와 이식기술, 오가노이드 종류와 조직·질병에 따른 최적화
		중점기술(50개): ⑳감염병 백신·치료
		ㅇ 정의: 신·변종 및 미해결 감염병 발생시 관련 백신·치료제를 신속하게 개발·제조할 수 있는 전달물질 및 후보물질 발굴 등의 기반 기술 ㅇ 범위: 감염병 백신, 항원 라이브러리, 진단, 치료제, 품질·안전성·유효성 평가 등
		핵심요소기술	(예시)상세기술 및 기술개발 방향
		첨단 백신 개발 플랫폼 기술(mRNA 등)	상세 기술	☞ mRNA 백신 플랫폼 성능 향상을 위한 mRNA 구조체 및 전달체 원천 기술
			개발 방향	☞ mRNA 백신 고효능 신규 핵심기술(전달체 등) 개발
		약리·독성 신속 평가 기술 (감염병 백신·치료제 관련)	상세 기술	☞ 감염병 백신·치료제 대상 고속 효능·안전성 검증 및 신속 전임상시험 기술·플랫폼 개발
			개발 방향	☞ 감염병 발생 후 최단 시간 내 임상 진입을 위한 신속한 스마트 전임상 플랫폼 구축 ※ (예시) 검증된 후보물질 선제적 확보, 치료제·백신 데이터를 활용하여 AI·ICT 기술을 적용한 디지털 전임상 추진
		중점기술(50개): 디지털 헬스데이터 분석·활용
		ㅇ 정의: 바이오·의료 데이터를 수집·생성·통합·분석하고, 개인맞춤형 진단·치료·예방·건강관리 및 데이터 기반 신약개발에 활용하는 기술 ㅇ 범위: 바이오·의료 데이터 구축, 바이오·의료 AI 개발 및 현장 적용, 신약개발, 정밀의료 등
		핵심요소기술	(예시)상세기술 및 기술개발 방향
		바이오·의료 빅데이터 생산 및 분석 플랫폼 구축	상세 기술	☞ 한국인 코호트 데이터와 유사한 오믹스 유형 등 바이오 빅데이터 생산 기술 ☞ AI와 클라우드 기반의 바이오 빅데이터 분석 도구 및 디지털 헬스 데이터 플랫폼 관련 기술
			개발 방향	☞ 고품질 유전체 데이터 생산 및 임상·개인생활정보 등과 결합한 통합 바이오·의료데이터* 분석‧활용‧공유 플랫폼 구축 * 유전체, 단백체 등 오믹스 데이터와 마이크로바이옴, 라이프로그, 임상데이터 등 의학적, 생물학적, 산업적 가치가 높은 데이터
		바이오·의료 데이터 기반 AI 개발 및 적용	상세 기술	☞ 멀티모달·생성형 AI 기반 진단·치료‧예측 지원, 디지털 트윈 및 인체 모사 생체 반응 예측 기술 ☞ 데이터 기반 단백질·생체반응, 질환발생 및 항체·신약설계 AI 관련 기술
			개발 방향	☞ (진단·치료·예측) AI 기반 진단·치료·예측 지원 AI ☞ (예측) 단백질·생체반응 예측 AI 모델 : 분자세포생물학적 빅데이터에 기반한 면역반응 예측 AI ☞ (신약) AI 기반 항체설계 및 신약설계 AI, 전임상 결과 예측

국가전략기술 분야(12대): <6>우주항공·해양

중점기술(50개): 대형 다단연소 사이클 엔진

ㅇ 정의: 우주발사체의 재점화 및 추력조절이 가능한 고추력·고효율 엔진 설계·제조·평가·인증 기술

ㅇ 범위: 다단연소 사이클, 터보펌프, 재점화, 추력제어, 극저온추진제 엔진 등

핵심요소기술

(예시)상세기술 및 기술개발 방향

다단연소 사이클
(산화제 과잉) 기술

상세

기술

☞ 케로신-액체산소 추진제 기반 다단연소 사이클 엔진용 연소기 및 예연소기 설계·제작·시험·인증 기술

개발

방향

☞ 연소기 추력, 100톤급, 연소압, 터빈용 예연소기 압력, 구동가스 생성 향상 기술 개발

고압·고출력
터보펌프 기술

상세

기술

☞ 산화제 과농 다단연소 사이클 엔진용 고압·고출력 터보펌프 설계·제작·시험·인증 기술

개발

방향

☞ 고압·고유량 터보펌프 토출압, 출력 향상 기술 개발

재점화·가변추력
제어 기술

상세

기술

☞ 재사용발사체로 확장하기 위한 1단용 엔진의 재점화 및 추력제어 기술

개발

방향

☞ 엔진 재점화 및 추력제어 수준 향상 기술 개발

극저온 추진제 엔진 기술
(메탄,수소 포함)

상세

기술

☞ 액체 수소·메탄 추진제를 적용한 고비추력 엔진 구성품 설계·제작 기술

개발

방향

☞ 극저온 추진제 연소기 구현 및 연소 안정화 기술 개발 (추력 3톤급)

중점기술(50개): 우주 관측·센싱

ㅇ 정의: 우주 관측을 위한 인공위성 본체·인공위성 탑재체(관측·통신·항법) 고도화 기술 및 위성 획득정보와 우주자산 활용을 위한 운영·관리 체계 기술

ㅇ 범위: 관측·통신·항법 탑재체, 고효율 추력기, 위성 획득정보 처리 SW, 우주상황인식·우주교통관리 등

핵심요소기술

(예시)상세기술 및 기술개발 방향

SAR 위상배열 핵심 안테나 기술

상세

기술

☞ 광역관측 구현을 위한 X-밴드 광대역 SAR 안테나의 주요 구성품*   * 단위구성 전장품(IFET) 등

※ SAR(Synthetic Aperture Radar): 지상·해양에 라이다를 순차적으로 발사한 후 굴곡면에 반사되어 돌아오는 시간차를 이용해 지상지형도를 만들거나 지표를 관측하는 시스템(합성개구레이더)

※ IFET(Integrated Front End Tile): SAR 신호 송수신기 여러 개를 묶어서 만든 단위 안테나 모듈로서 안테나의 빔 생성, 조종 등을 효율적으로 수행하는 데 활용되는 단위 모듈

개발

방향

☞ 고해상도 광역관측 SAR 제어기·구성품 개발

전자광학 탑재체 기술

상세

기술

☞ 능동형 대구경광학계 시스템 설계·제작(조립정렬)·검증 기술

개발

방향

☞ 초고해상도 전자광학탑재체 기술 확보

지상기반·우주기반 우주물체 감시 기술

상세

기술

☞ 독자적인 우주감시 능력 확보와 우주물체 궤도 결정 정밀도 향상을 위한 저궤도 레이다 관측 시스템과 중·고궤도 광학 관측 시스템 개발 기술

개발

방향

☞ 무인자동 광학감시시스템 및 저궤도 우주물체 레이다 관측 시스템 개발

중점기술(50개): 달착륙·표면탐사

ㅇ 정의: 달착륙선·무인이동체·우주선 설계·제작, 행성간 임무 궤도설계·운영을 위한 행성 연착륙·표면 임무 및 심우주탐사 기반기술

ㅇ 범위: 경량화 유닛·플랫폼, 정밀착륙·추진시스템, 고성능 충전·구동모듈, 자율주행 SW, 항행설계·운영 등

핵심요소기술

(예시)상세기술 및 기술개발 방향

1.8톤급 달 착륙선 연착륙 실증 기술

상세

기술

☞ 국산화된 추진 시스템을 기반으로 자율·정밀 연착륙이 가능한 1.8톤급 달 착륙선 시스템 설계 및 연착륙 기술

개발

방향

☞ 1.8톤급 달 착륙선 시스템 설계 및 추진계 등 핵심 구성품 국산화

달 과학임무 설계 및 표면탐사 탑재체 기술

상세

기술

☞ 국가 우주탐사 로드맵에 부합되는 달 과학 임무 설계를 통한 표면 탐사 탑재체 개발 및 실증·운용 기술

개발

방향

☞ 주도적 과학임무 설계 및 임무 수행을 위한 탑재체 설계·구성품 기술 확보 및 실증

심우주 항행 및 우주운영 환경 대응 기술

상세

기술

☞ 국가 우주탐사 로드맵에 부합되는 심우주 및 행성·위성 탐사 임무의 우주 환경·위험 대응 및 항행 등 핵심 기술 연구 및 검증 기술

개발

방향

☞ 핵심기반 기술 기초 연구수행 및 실증을 위한 검증위성(성능검증위성, 심우주탐사선 등) 개발

중점기술(50개): 첨단 항공가스터빈 엔진·부품

ㅇ 정의: 추력 15,000lbf 이상 고출력·장수명 유·무인용 터보팬 가스터빈 엔진 설계·제조·평가·인증 기술

ㅇ 범위: 15,000lbf 이상급 저 바이패스 터보팬 엔진(또는 항공용 엔진)의 소재·부품·구성품·모듈·시스템 단위별 설계·제작·시험평가·감항인증 기술

핵심요소기술

(예시)상세기술 및 기술개발 방향

주유로 구성품 성능 고도화 기술

상세

기술

☞ 고성능·장수명 항공용 1,800K급 가스터빈 코어엔진 및 이를 구성하는 고압압축기, 연소기, 냉각터빈 설계·제작 기술

개발

방향

☞ 다단 팬, 고효율·고압 압축기, 고도 재점화 가능 1,800K급 연소기, TIT 1,800K급 냉각터빈, 항공용 엔진 개발·인증 관련 표준 부합 기술 개발

항공 엔진용 핵심 소재· 공정 및 부품 개발 기술

상세

기술

☞ 1,800K 이상급 터보팬 엔진 개발을 위한 고성능 내열 합금 소재, 부품 및 공정(주조, 가공, 코팅, EDM 등) 개발 기술

개발

방향

☞ 1,800K급 항공 핵심 소재, 공정 및 부품 개발, 고신뢰성 소재 DB 및 평가 기술, MMPDS*지침 및 감항인증 기준 부합 기술 개발

* Materials Properties Development and Standardization

엔진 시스템 통합 및

감항 인증 기술

상세

기술

☞ 항공용 엔진 개발/인증 관련 국제 표준(JSSG-2007, FAR Part 33, CS-E)에 기반한 터보팬 엔진 시스템 통합 기술

개발

방향

☞ 감항 인증 기준에 부합하는 엔진 개발 체계 구축, 통합 15,000lbf급 원형엔진 확보 기술 개발

고 신뢰성
서브 시스템 개발 기술

상세

기술

☞ 통합 디지털 엔진 제어 시스템(FADEC), 고 신뢰성 항공용 엔진 서브시스템 설계·해석·제작·평가 기술

개발

방향

☞ 엔진제어, 연료, 윤활 시스템 등 항공용 엔진 서브 시스템 및 이를 구성하는 구성품 규격 부합 여부 관련 기술 개발

6세대 전투기용
엔진 핵심 기술

상세

기술

☞ ▲적응형 사이클(Adaptive Cycle) 기반기술, ▲지향성 무기 대응을 위한 대용량 발전 기반 기술, ▲저피탐 성능 향상을 위한 엔진 흡·배기구 및 고온 IR 스텔스 기반 기술, ▲고성능 엔진 구성품 제작을 위한 첨단 복합재(PMC, CMC) 소재 개발 기술

개발

방향

☞ 6세대 엔진을 대표하는 성능 특성(적응형 사이클, 내장형 대용량 발전, 적외선 스텔스, 첨단 복합소재)의 TRL 5 수준 달성

중점기술(50개): 해양자원 탐사

ㅇ 정의: 극지·대양의 심해에 있는 해양 전략광물(희토류, 코발트, 니켈, 망간, 흑연 등) 탐사·채굴 기술

ㅇ 범위: 해양자원 조사·확보를 위한 심해탐사기술(지구물리탐사, 환경 모니터링 등) 및 해양자원 개발·활용 기술

핵심요소기술

(예시)상세기술 및 기술개발 방향

고해상도 심해물리탐사 및 자원량 평가 기술

상세

기술

☞ 고품위 자원선별을 위한 심해탐사기술 고도화 및 극한지 전략자원(희토류 등) 분포·규모 조사 및 선별을 위한 탐사기술

개발

방향

☞ 고해상도 음향·전자기·지자기 탐사 기술 확보

친환경 심해채광 및 심해환경 관리 기술

상세

기술

☞ 해양자원 개발을 위한 환경 보호 선행조건 수행 및 친환경 자원 개발 기초 기술, 친환경·스마트 심해채광기술 고도화 및 환경충격평가를 위한 핵심 기술

개발

방향

☞ 예상 환경보호구역 대상 심해저 환경충격 예측모델 개발

	국가전략기술 분야(12대): <7>수소
		중점기술(50개): 수전해 수소생산
		ㅇ 정의: 전기를 이용해 물(H2O)을 분해하여 연료 · 전력생산에 활용할 수 있는 수소를 생산(환원 반응)하는 기술 ㅇ 범위: 알카라인(ALK)·고분자전해질(PEM)·고온(SOEC)·음이온교환막(AEM) 수전해 기술 및 주요 스택 구성품(전극, 분리막 등)
		핵심요소기술	(예시)상세기술 및 기술개발 방향
		수전해 생산시스템 기술	상세 기술	☞ 스택(단전극, 전해질, 분리판, 셀 프레임 등)과 보조설비(BOP, 전력 공급장치, 전해질·물 공급장치, 수소정제장치, 냉각시스템, 제어판넬 등)로 구성된 수소 생산 시스템 기술
			개발 방향	☞ 10MW급 이상 수전해 모듈시스템 실증(시스템효율 52 kWh/kg-H2 이하)
		고효율·고내구성 핵심 소재·부품 기술	상세 기술	☞ 전극, 전해질, 분리판, 셀 프레임 등 수전해 생산시스템의 주요 소재·부품 기술
			개발 방향	☞ (ALK/PEM) 핵심 소재·부품 개발을 통한 기존 스택대비 전력소모량 저감(46kWh/kg-H2 이하) 및 내구성 향상(8만시간)
		중점기술(50개): 수소 저장·운송
		ㅇ 정의: 생산된 수소를 기체 상태로 저장·운송하거나, 극저온 액화(–253℃)하여 저장·공급하는 기술 ㅇ 범위: 수소 저장·운송 핵심 소재·부품 기술, 수소배관망 기술, 수소액화플랜트 기술
		핵심요소기술	(예시)상세기술 및 기술개발 방향
		수소 저장·운송 핵심 소재·부품 기술	상세 기술	☞ 대용량·고내구성 수소 저장·운송 핵심 소재·부품 기술 ※ 튜브트레일러, 압축기, 고압탱크, 충전기 노즐‧호스, 열교환기(PCHE) 등
			개발 방향	☞ 대용량 튜브트레일러(700기압, 1톤급) 개발 ☞ 압축기, 고압탱크, 노즐 내구성 향상
		수소배관망 기술	상세 기술	☞ 수소 전용 배관망 핵심기술 및 수소 공급 허브시스템 기술
			개발 방향	☞ 고강도 수소배관 기반(8인치, 100기압)의 10톤/일 규모 수소 저장·공급 허브시스템 개발
		수소액화 플랜트 기술	상세 기술	☞ 수소액화 플랜트 구축 및 공정기술, 수소 액화 핵심 설비*, 액체수소 저장탱크 등 상용급 수소액화플랜트 구축·운영을 위한 기술 * 터보팽창기, 열교환기, Cold Box, 극저온 밸브
			개발 방향	☞ 수소액화량 5톤/일 급 수소액화플랜트 핵심기자재 개발 및 실증(수소액화효율 11.4kWh/kg-LH2)
		중점기술(50개): 수소연료전지 및 발전
		ㅇ 정의: 수소 기반 연료를 전기·열로 직접 전환하거나, 가스터빈에 연소시켜 전기를 생산하는 발전 기술 ㅇ 범위: 화석연료 대신 수소나 암모니아 같은 무탄소 연료를 사용하여 발전함으로써 이산화탄소를 배출하지 않는 기술
		핵심요소기술	(예시)상세기술 및 기술개발 방향
		암모니아 혼소	상세 기술	☞ 기존 석탄발전소(미분탄·순환유동층)에 암모니아를 혼소하여 탄소배출을 저감하는 기술 ※ 미분탄 보일러 암모니아 혼소 기술, 유동층 보일러 암모니아 혼소 기술 등
			개발 방향	☞ 석탄발전 암모니아 50% 혼소 실증
		수소 혼소	상세 기술	☞ 기존 LNG 발전에서 연료로 LNG 대신 수소와 LNG 혼합연료를 사용하여 발전하는 가스터빈 기술 ※ 수소 혼소 연소기 및 성능평가 기술, 압축기, 터빈 튜닝 기술, 수소 공급 설비 안전관리 및 엔지니어링 기술 등
			개발 방향	☞ 독자개발 LNG 가스터빈 수소 혼소 50% 실증
		수소 전소	상세 기술	☞ 수소만을 연료로 사용하여 전기를 생산하는 가스터빈으로 탄소배출을 하지 않는 신 전원 기술 ※ 수소 전소 연소기, 압축기·터빈 최적화 기술, 고온 부품 수명평가 기술, 성능 최적화 기술 등
			개발 방향	☞ 중형(90MW급) 수소전소 가스터빈 최적화 및 실증
		발전용 수소연료전지	상세 기술	☞ 수소와 산소의 전기화학반응으로 전기와 열을 생산하는 발전기술
			개발 방향	☞ 초고효율 복합발전 기술 : 200kW SOFC 복합시스템 구성 및 실증 ☞ 고효율 열병합 시스템 기술 : 스팀열병합 200kW급 SOFC 구성 및 실증

	국가전략기술 분야(12대): <8>사이버보안
		중점기술(50개): 데이터·AI 보안
		ㅇ 정의: 개인·기업의 중요데이터(개인정보, 산업정보)의 보호 및 안전한 활용을 위한 AI 적용 지능형 보안 기술 ㅇ 범위: 데이터 라이프사이클(생성-저장-갱신-활용-폐기) 전 과정
		핵심요소기술	(예시)상세기술 및 기술개발 방향
		양자내성 암호·전환 기술	상세 기술	☞ 양자컴퓨팅 고도화에 대응할 수 있는 양자내성 암호 및 기존 암호의 양자내성 암호체계로의 전환 · 최적화 관련 기술
			개발 방향	☞ 국제표준 수준의 독자 양자 내성암호 기술 구현 ☞ 체계적 양자내성암호 전환* 기술 확보 * 기존 암호체계 식별 → 양자내성 암호체계 대체 → 기존 데이터 변환
		프라이버시 강화 기술(PET)	상세 기술	☞ 데이터 라이프사이클 보호를 위한 기능성 암호 및 맞춤형 데이터 노출제어 기술
			개발 방향	☞ 국제 개인정보보호 규제 (GDPR 등) 대응 가능한 데이터 라이프 사이클 프라이버시 보호 기술 확보 ※ (예시) ▲데이터 유통, 갱신, 폐기에서 적용 가능한 데이터 보호 기술, ▲이기종 프라이버시 기술 융합을 통한 성능 향상 및 데이터 사이클 시나리오별 통합 적용 실증
		AI 특화 사이버보안 기술	상세 기술	☞ AI 대상 공격(회피, 모델복제, 백도어, 데이터오염, 학습데이터 추출 공격 등)에 대응할 수 있는 탐지·대응·방어 기술 ☞ 사이버보안 특화 거대언어모형(LLM) 등 AI 기술 및 AI 기반 공격 탐지·자동분석·방어보안 기술
			개발 방향	☞ ▲AI에 대한 공격 탐지 및 방어 기술 세계 최고 수준 달성, ▲AI 강건성 평가·검증 역량 고도화 ☞ ▲보안 특화 sLLM 기술, ▲AI 기반 능동형·자율형 보안 기술 확보
		중점기술(50개): 디지털 취약점 분석·대응(공급망 보안)
		ㅇ 정의: 디지털 공급망 전주기를 대상으로 한 보안무결성 검증 및 사이버침해행위 대응을 위한 원점탐지·추적·복구·예방기술 ㅇ 범위: 부품 · 장비 및 SW 유통 -개발-시험-운영(업데이트) 등 전 주기
		핵심요소기술	(예시)상세기술 및 기술개발 방향
		SW 공급망 무결성 검증 기술	상세 기술	☞ SBOM·FBOM 자동 생성과 추적관리, 위험탐지 기술 ☞ 실시간·지능형 취약점 수집·분석·대응 기술
			개발 방향	☞ SBOM 기반 SW 무결성 검증 체계화 ※ (예시) ▲오픈소스 포함한 SW 모든 구성요소 추출 및 SBOM 생성, ▲SW 패치 업그레이드에 따른 SBOM 변화에 대한 추적, ▲권한 상승, 네트워킹 등과 같은 위협 요소 탐지 ☞ 실시간 보안 취약점 무해화* 달성 * (예시) 지능형 SW 보안결함 자동 탐지와 대응기술 개발
		랜섬웨어 감염 탐지· 차단·감염 후 복구 기술	상세 기술	☞ 랜섬웨어 관련 주요 이상행위 탐지 및 능동형 대응 백신 기술 ☞ 랜섬웨어 암호기능 자동화 분석과 완전 복구 기술
			개발 방향	☞ 랜섬웨어 감염 탐지 및 차단용 능동형 백신 엔진 개발 ☞ 랜섬웨어 암호기능 자동화 분석 및 복구 도구
		사이버 침해사고 추적 기술	상세 기술	☞ 사이버 공격 및 원인, 유포지 및 근원지에 대한 초고속 추적 기술
			개발 방향	☞ 사이버범죄 근원지 책임 추적성 가시화* * 사이버 공격정보·원인 포렌식 자동화 기술 자립화 → 상용 수준의 사이버침해 근원지 추적 기술 확보
		중점기술(50개): 네트워크·클라우드 보안
		ㅇ 정의: 클라우드 환경의 제로트러스트 구현 및 보안관제 지능화·차세대 통신을 위한 신뢰성·안정성을 보장하는 보안 기술 ㅇ 범위: 차세대 통신 보안, 클라우드 기반의 서비스·응용 프로그램·데이터 등(네트워크, 시스템, 워크로드, 응용, 데이터)
		핵심요소기술	(예시)상세기술 및 기술개발 방향
		강화된 인증 및 지속적 동적 접근제어 기술	상세 기술	☞ 사용자·기기·동적 접근제어 보안기술, 시스템 구획화 기술 및 핵심요소 간 상호 운용을 위한 개방형 표준기술 개발 등 제로트러스트 아키텍쳐 내재화 기술
			개발 방향	☞ 기업망 핵심요소*에 대한 강화된 인증 및 지속적 동적 접근제어 기술을 ‘최적화(optimal)’ 수준까지 고도화 * 식별자, 기기, 네트워크, 응용 및 워크로드, 시스템, 데이터
		통신 네트워크 보안 기술	상세 기술	☞ 제로트러스트 기반 5G-advanced 대상 보안 및 6G 양자암호통신 전환·인증·접근 통제 기술 등 6G 지능형 보안 기술
			개발 방향	☞ 6G 상용화 일정(’30년)에 맞춰 인프라 ․ 성능에 최적화*된 제로트러스트 개념 적용, 보안기술 내재화 · 조기 상용화 * 암호기능 최적화, 실시간 탐지 및 대응 6G 품질 성능 부합
		지능형 보안관제 자동화 기술	상세 기술	☞ AI 기반 탐지 위협 분석기술, 침해위협 자동 대응 및 오케스트레이션 기술
			개발 방향	☞ 지능형 보안관제 프로세스(탐지-분석-대응)의 자동화 및 대응 시간의 신속화 ☞ 이기종 네트워크 통신의 상호운용 보안 요소기술 개발
		중점기술(50개): 산업·가상융합 보안
		ㅇ 정의: 정보보안 · 물리보안을 가상융합 환경 및 산업분야 특성에 따라 융합 · 적용하는 보안 기술 ㅇ 범위: 新디지털 플랫폼·가상융합환경(웹3.0)의 정보보안 및 영상 물리보안 기술
		핵심요소기술	(예시)상세기술 및 기술개발 방향
		지능형 영상보안 기술	상세 기술	☞ 자율 위험감지·보호 기능 및 이기종·다자간 실시간 협업·호환이 가능한 영상보안 기술
			개발 방향	☞ 수동/폐쇄형 기술 한계 극복을 위한 자율/개방형 지능형 영상보안 원천기술 확보 ☞ 글로벌 위험대응체계를 위한 자율협업형 영상보안 프레임워크 개발
		웹3.0 탈중앙화 보안 기술	상세 기술	☞ 분산컴퓨팅 기반 데이터보호 기술, 웹3.0 관련 이용자 보호 서비스 및 사이버보안 추적·대응 기술
			개발 방향	☞ 탈중앙화 서비스 보안 원천기술 확보 ※ (예시) ▲분산컴퓨팅 기반(범용 MPC등) 마이데이터 기술, ▲웹3.0 모니터링 및 보안분석 기술 ☞ 웹3.0 보안 서비스 실증 및 솔루션* 자립화 * (메타버스, 블록체인 기반 서비스에 대한 범죄수사 도구 활용 가능 수준
		물리-가상(CPS) 융합보안 기술	상세 기술	☞ 국가 주요 제어시설 대상 사이버 위협 및 제어시스템 보안 특화 기술 ☞ SDV 등 차세대 모빌리티 특화 사이버안전 관리·예측진단 기술
			개발 방향	☞ 국가중요시설 관리시스템(IPS) 보안기술 자립화 ※ (예시) ▲국가 주요시설 및 제어시설의 다중·통합·심층 위협 대응 기술, ▲침해사고 확산 방지를 위해 제어시스템 보안 내재화 기술, ▲자산·위협 식별, 위험평가·자가복구 기술 및 AI 기반 공격표면관리(ASM) 기술 ☞ 모빌리티에 특화된 사이버안전 관리·보증 기술 확보 ※ (예시) ▲자동차/로봇의 기능 안전 및 사이버보안 위험을 사전 예측하는 진단, ▲사이버-물리 공격에 대한 안전성을 입증할 수 있는 드론 관련 OS

	국가전략기술 분야(12대): <9>인공지능
		중점기술(50개): 효율적 학습 및 AI인프라(SW/HW) 고도화
		ㅇ 정의: 인공지능 모델 생성·활용 과정에서 활용 데이터 규모, 소모전력 등 학습 효율성을 대폭 제고할 수 있는 최적화·경량화 관련 기술 ㅇ 범위: 데이터 및 AI 모델 최적화·경량화 기술, 대규모 분산 및 병렬 학습용 서버 인프라 기술, AI Cloud 최적운영 및 관리 기술
		핵심요소기술	(예시)상세기술 및 기술개발 방향
		데이터 및 AI 모델 최적화·경량화 기술	상세 기술	☞ 초거대 AI 모델 경량화, 학습 가속화 SW 알고리즘(파라미터 최적화) 기술, 비정제·저용량 학습 데이터 최적 학습, 온디바이스(On-Device) 학습
			개발 방향	☞ 모델 경량화: 소형모델, 모델 압축, 양자화 ☞ 학습효율성: 병렬 디코딩, 가중치 공유
		대규모 분산 및 병렬 학습용 서버 인프라 기술	상세 기술	☞ ▲대규모 데이터의 서버 분산·병렬 학습용 인프라 구축, ▲모델 병렬화 프레임워크 기술, ▲서버간 병렬 학습에 소요되는 통신 부하 최소화, ▲다종 AI 반도체(GPU, NPU, TPU 등) 연계, ▲고성능·저전력 AI 반도체 융합 학습용 메모리 최적화 및 통신 기술
			개발 방향	☞ 컴퓨터 자원 비용부담 절감, 초거대 AI 학습용 서버 인프라
		AI Cloud 최적운영 및 관리 기술	상세 기술	☞ AI 알고리즘 최적화 실행 컴파일러 기술, AI 학습 컴퓨팅 자원 최적화를 위한 가상머신·컨테이너·가상 서버 클러스터 기술
			개발 방향	☞ AI Cloud 자원 효율화 ☞ 초거대 AI 모델 데이터 관리 플랫폼
		중점기술(50개): 첨단 AI 모델링·의사결정(인지·판단·추론)
		ㅇ 정의: 인공지능이 사람의 사고체계를 모델링하여, 맥락의 종합적 이해를 통한 종합적 인지·성장, 상식 수준의 추론 및 상호간 소통·협력·창작이 가능하도록 하는 기술 ㅇ 범위: (AI) 에이전트 간 협업 기술, 자율성장 AI 기술, 상식추론 기술, 고성능 멀티모달 기술, 뇌모사 인지 AI 기술
		핵심요소기술	(예시)상세기술 및 기술개발 방향
		AI 에이전트 간 협업 기술	상세 기술	☞ 멀티 에이전트 학습 기술 및 시스템 개발 기술, 에이전트 협업을 통해 판단·의사결정이 가능한 개인 디지털 에이전트 사회 실현 기술
			개발 방향	☞ 에이전트 체인, 에이전트 협업, 멀티에이전트 강화학습 ☞ 종합적 사고가 가능한 에이전트
		자율성장 AI 기술	상세 기술	☞ 타 도메인 적용학습이 가능한 메타학습 및 연속학습 기술, 비지도 학습 기반 추론·판단, 평생 자가 학습 기술
			개발 방향	☞ 기술키워드: 메타러닝, 강화학습, DPO, PPO 등
		상식추론 기술	상세 기술	☞ ▲자연어처리(NLP) 기술 및 파운데이션 모델 기반 상식추론 기술 고도화, ▲상식추론 능력을 정량적으로 측정할 수 있는 벤치마크 데이터셋 구축, ▲기호 논리 기반 외부 상황 인지·추론 기술
			개발 방향	☞ 기술키워드: CoT, Multi-Stage 등
		고성능 멀티모달 기술	상세 기술	☞ 이종 모달 학습 임베딩 기술, 멀티모달 개념 추론, 멀티모달 표현 기술, 멀티모달 AI 응용·의사결정지원 시스템 기술
			개발 방향	☞ 복합 모달리티 표현 ☞ 기술키워드: 멀티모달, Visual Projector 등
		뇌모사 인지 AI 기술	상세 기술	☞ ▲대뇌 및 소뇌 기능 모사 지능 모듈 구현, ▲감각·신체지능 기반 AI 에이전트, ▲대규모 뇌 연구와 연계한 고도화된 인공신경 생성 기술, ▲뇌구조·기능 이해 기반 인공신경망 원천기술, ▲Human compatible AI 기술, ▲인간 행위 의도 추론을 지향하는 타인지·모사 AI 기술
			개발 방향	☞ 뇌모사, 인공두뇌 기술 등
		중점기술(50개): 산업 활용·혁신 AI
		ㅇ 정의: 기업의 손쉬운 AI 활용을 위해 코딩을 최소화한 AI 기술 및 AI 적용을 통해 산업생산성 향상을 지원하는 기술 ㅇ 범위: AI 내재화 플랫폼 기술, AI Transformation 기술, Industry AGI 실증 기술
		핵심요소기술	(예시)상세기술 및 기술개발 방향
		AI 내재화 플랫폼 기술	상세 기술	☞ ▲노코드·로우코드 기반 산업 특화 AIaaS(AI as a Service) 기술, ▲Auto ML 플랫폼 기술, ▲산업별 코딩자동화 템플릿 기술, ▲AI 설계 도구 고도화, ▲산업 도메인을 넘나드는 AI 어플리케이션 설계 지원 기술
			개발 방향	☞ 전문영역별 노코드, 로우코드 기반 AI 어플리케이션 ☞ 노코드, 로우코드 어플리케이션
		AI Transformation 기술	상세 기술	☞ 기업 비즈니스 전반의 AI 적용 및 실증 기술
		산업용 AGI 실증 기술	상세 기술	☞ 산업 전주기 혁신을 위한 AGI 개발·실증 기술
			개발 방향	☞ 산업 Life Cycle에 최적화된 산업용 AGI 기술 ☞ AGI 원천기술
		중점기술(50개): 안전·신뢰 AI
		ㅇ 정의: AI 모델이 보편적 규범·가치 및 개인정보, 저작권 보호 등 법적 요구사항을 준수하고, 외부로부터 강건성을 확보하도록 하는 기술 및 결론 · 도출과정 등에 대한 설명가능성을 제고하는 기술 ㅇ 범위: 데이터 편향성 탐지 및 공정성 검증 기술, 설명가능한 AI(XAI) 기술, 시스템 오용 및 오작동 방지 기술
		핵심요소기술	(예시)상세기술 및 기술개발 방향
		데이터 편향성 탐지 및 공정성 검증 기술	상세 기술	☞ ▲개인 식별 정보 노출 방지 기술, ▲AI 생성물의 모방 정도, 출처, 개인정보 포함 등 확인으로 컨텐츠의 권리 침해 수준·여부 판단(사후적) 기술, ▲AI 모델의 권리 침해 방지(사전적) 기술
			개발 방향	☞ 권리 침해 방지 및 탐지 기술
		설명가능한 AI(XAI) 기술	상세 기술	☞ AI 모델 구조적 측면의 시스템 작동 방식 보장 기술, AI 구조적 측면의 시스템 결과 수준 보장 기술
			개발 방향	☞ AI의 결과 도출 과정, AI 모델의 구조적 안정성 설명 기술
		시스템 오용 및 오작동 방지 기술	상세 기술	☞ 데이터 측면의 AI 시스템 안전성 확보 기술, 변조 및 생성기술로 인한 AI 활동·결과물의 오용 방지 기술
			개발 방향	☞ 오작동 탐지 및 방지, 오용 탐지 및 방지

	국가전략기술 분야(12대): <10>차세대 통신
		중점기술(50개): 5G 고도화(5G-Adv)
		ㅇ 정의: 5G 최초(3GPP Rel-15) 표준 및 융합서비스(3GPP Rel-17) 표준 이후 제정되는 5G-Advanced (3GPP Rel-18 이후) 표준을 지원하는 이동통신 기술 ㅇ 범위: 5G-Adv RAN, 코어·유선 네트워크 지능화, 특화 서비스 기술
		핵심요소기술	(예시)상세기술 및 기술개발 방향
		무선망 커버리지 확장 기술	상세 기술	☞ 낮은 복잡도, 저전력·고효율 운용이 가능한 커버리지 확대 기술 (수동형·능동형 RIS, Sub-band full duplex, In-band full duplex 핵심기반기술 및 상용시스템 기술) ※ 6G 네트워크 저전력화로 연계
			개발 방향	☞ 5G 대비 30% 저감 DU/CU 에너지 저감(5G-Adv 기지국 전력 소모량) ☞ 5G 대비 업링크 커버리지 증대(최소결합손실 기준 3dB 이득) AI 기술을 활용한 저전력 5G-Adv 기지국 기술개발을 통한 상용화 구현 핵심기술 확보 및 국산화
		무선 네트워크 경량화 기술	상세 기술	☞ 무선 네트워크 경량화를 위한 3GPP 표준 5G-Adv Ambient IoT 기반·검증·시험 기술
			개발 방향	☞ 네트워크/단말 경량화 장비/모듈 국산화, 제조·안전·교통·물류·재난·교육 분야 5G-Adv 특화망·공공망 구축 및 시험검증·실증 기술 확보 ☞ 인빌딩, 아웃도어에서 5G-Adv 이후 다양한 Ambient IoT 장치들과의 상호연동이 가능한 기술 검증
		중점기술(50개): 6G
		ㅇ 정의: 5G 이후 다음 세대(ITU IMT-2030 표준, 3GPP Rel-21 이후)의 통신 인프라 기술 ㅇ 범위: 6G RAN, AI·클라우드 친화적 코어·유선 네트워크, 표준·실증·상용화 기술
		핵심요소기술	(예시)상세기술 및 기술개발 방향
		초고속 6G 네트워크 기술	상세 기술	☞ ▲3GPP 표준과 연계된 6G E-MIMO 및 vRAN 기술과 6G Cloud-Native 코어네트워크 지능화·고도화 기술, ▲1~4Tbps급 용량의 모바일 광액세스 시스템 기술
			개발 방향	☞ 3GPP 표준과 연계된 6G 무선통신기술 ☞ ▲3GPP 표준과 연계된 지능형 Cloud-Native 6G 코어망 확보, ▲고성능/고가용성 크로스 클라우드 코어네트워크 상용화 기술 확보, ▲프론트홀 광전송 속도 파장당 200Gbps 이상
		초저지연 네트워크 아키텍처 기술	상세 기술	☞ 6G 초저지연 네트워크 아키텍처 표준기술·상용화 기술 및 6G 서비스 구현 기술
			개발 방향	☞ 종단 간 응용성능보장 자원 오케스트레이션 SW시스템 개발 및 저지연/고대역폭 6G 대표서비스 시연 ☞ AI 기반 무선전송기술 및 조정(오케스트레이팅) 기술, AI-통신-센싱-컴퓨팅 융합 기술 확보
		통신인프라 저전력화 기술	상세 기술	☞ Pre-6G 저전력 기지국 기술과 전체 장비(기지국/교환기/서비스) 영역 기반 6G 인프라 저전력화 기술
			개발 방향	☞ AI 기반 Pre-6G 저전력 O-DU/O-CU 표준기술을 확보하고 AI 기반 RU Sleep, Cell On/Off, H/W power saving 기술과 신규 프로세서 전력 저감 기술 확보, 에너지 효율 지표(P-index) 정의
		중점기술(50개): 오픈랜(Open-RAN)
		ㅇ 정의: 무선장치(RU), 분산장치(DU), 중앙장치(CU) 등의 블록(HW/SW)간 프로토콜 및 인터페이스를 개방하는 기술 ㅇ 범위: RAN의 개방화·가상화·지능화를 위한 네트워크 프로토콜·SW(시험 및 검증 포함)
		핵심요소기술	(예시)상세기술 및 기술개발 방향
		오픈랜 HW 및 시스템 통합 기술	상세 기술	☞ 5G-Adv·6G 표준 요구사항을 만족하는 개방형 HW 및 오픈랜 시스템 통합 기술
			개발 방향	☞ 6G 무선성능을 만족하는 개방형 HW 기술 ☞ 선도국 수준 모듈식 네트워크 설계·통합 기술 확보, 저전력·저발열·저비용 달성
		오픈랜 가상화·지능화 SW 기술	상세 기술	☞ 5G-Adv·6G 표준 요구사항을 만족하는 RAN 가상화·지능화 기술
			개발 방향	☞ 6G 요구사항을 만족하는 AI·클라우드 기반 기지국 가상화 실현 및 지능화 기술 고도화
		오픈랜 상호호환·시험검증 SW·장비 기술	상세 기술	☞ 오픈랜 상호호환·검증 시스템(테스트베드, 플랫폼 등 포함) 기술과 6G급 품질 기반 시험검증체계 기술
			개발 방향	☞ 오픈랜 실증 테스트베드 및 품질검증 체계 구축 ☞ 오픈랜 적합성 및 연동 시험검증 기술
		중점기술(50개): 고효율 5G·6G 통신부품
		ㅇ 정의: 5G·6G 이동통신 장비 및 기기에 탑재되는 무선통신용 부품과 광통신용 부품 기술 ㅇ 범위: 출력, 효율 및 주파수 특성이 우수한 RF·안테나 및 광통신 부품과 모듈
		핵심요소기술	(예시)상세기술 및 기술개발 방향
		단말용 RF·안테나 부품	상세 기술	☞ 5G Advanced 및 Pre-6G 시연 단말의 핵심부품 기술과 6G 조기 상용화 지원 단말용 RF·안테나 부품 기술
			개발 방향	☞ ▲고속 실리콘 및 화합물 반도체 공정 국산화, ▲단말용 빔포밍/MIMO 집적회로 기술 확보, ▲고효율·저손실 RF·안테나 통합모듈 패키징 기술 확보
		기지국·중계기용 RF·안테나 부품	상세 기술	☞ 5G Advanced 및 Pre-6G 시연과 6G 조기 상용화를 위한 기지국·중계기용 RF·안테나 부품 기술
			개발 방향	☞ ▲E-MIMO 지원 1024개 이상 배열 안테나 기술 확보, ▲실리콘 및 화합물 반도체 통합 고효율·고출력 RF부품 및 광대역·다중대역 RF필터 기술 확보, ▲고효율 NCR·RIS 기반 중계기 기술 확보
		테라급 광통신 부품	상세 기술	☞ 5G Advanced 및 Pre-6G 시연을 위한 광통신 부품 기술과 6G 조기 상용화를 위한 테라급 광통신 부품 기술
			개발 방향	☞ 테라급 전송용량(모바일·액세스 200Gbps, 데이터센터 3.2Tbps, 광전달망 파장당 1.6Tbps) 확보, PAM4·간섭성 광송수신 기술 확보, 착탈식 광트랜시버 적용
		중점기술(50개): 5G·6G 위성통신
		ㅇ 정의: 지상과 저궤도 위성 네트워크 연결을 통해 지상, 해상, 공중까지 서비스를 제공하는 3차원 공간 통신 기술 ㅇ 범위: 통신 탑재체·본체, 지상국, 단말국 등 위성통신 시스템 핵심기술
		핵심요소기술	(예시)상세기술 및 기술개발 방향
		저궤도 디지털 위성통신 탑재체·본체 기술	상세 기술	☞ 개발 공정·절차 수립과 시험·검증을 위한 중계형 저궤도 통신위성체와 6G 통신 표준에 부합하는 저궤도 디지털 통신 위성체 기술
			개발 방향	☞ 저고도(300~1,500km)·저지연(수십ms) 통신서비스 검증, 저궤도 통신탑재체 최적화 위성본체 기술확보(평균전력 3kW, 탑재체 수용무게 150kg)
		저궤도 다중 위성통신용 중심국·관제국 기술	상세 기술	☞ 3GPP(Pre-6G/6G) 기반 저궤도 위성통신용 중심국 및 관제국 통신기술과 다중 위성 관제국 통신기술
			개발 방향	☞ In-band 관제기술 지원, Dual-steering 등 위성-지상 연동기술 확보
		저궤도 위성통신용 단말 기술	상세 기술	☞ 3GPP(Pre-6G/6G) 기반 저궤도 위성통신용 단말 모뎀·프로토콜, 안테나·RF 기술
			개발 방향	☞ 저궤도 위성 환경에서 이동성 지원, 다수 반송파를 집성해 데이터 처리율 향상

	국가전략기술 분야(12대): <11>첨단로봇·제조
		중점기술(50개): 로봇 정밀제어·구동 부품·SW
		ㅇ 정의: 로봇 주변환경 및 사용자의 인지적·신체적 의도를 인식하고 움직임을 제어·구동하는 로봇 제품의 성능과 신뢰성을 제고하는 코어 부품 기술 ㅇ 범위: 로봇의 주행, 조작, HRI용 센서, 구동기 및 제어기 HW와 SW 기술 등
		핵심요소기술	(예시)상세기술
		주행 및 조작 환경 인식을 위한 시‧촉각 센싱 기술	☞ 지능형 센싱 기술 고도화·SoC화를 통한 센서 한계 극복 기술
		고부가 구동부품 기술 (모터, 감속기, 드라이버)	☞ 3대 요소 부품(감속기, 모터, 드라이버) 고효율성·경량성·신뢰성 기술
		소프트웨어 정의형 AI융합 범용 제어기 기술	☞ 이종·다종 로봇용 첨단 로봇제어기 내재화 기술
		중점기술(50개): 로봇 자율이동
		ㅇ 정의: 로봇이 비정형 실내/외 환경에서 인간의 구체적 지시 없이도 목표하는 위치로 자율적으로 이동하는 기술 ㅇ 범위: 이동 로봇 기구 및 센서 등의 HW, 자세 제어 및 자율 주행 SW 등
		핵심요소기술	(예시)상세기술
		실내외 비정형 환경 주행 플랫폼 설계 및 제어 기술	☞ 장애물 극복 능력과 신속 이동 능력을 갖춘 이동플랫폼 기술
		추상화된 공간인지 및 상황인지 기술	☞ 계절, 조도, 표면 마찰력 등 환경 변화 대상 공간·상황 인지 고도화 기술
		LLM, VLM기반의 동시적 플래닝 및 제어기술	☞ 예외 상황을 극복하는 완전 자율 이동 능력 극대화 기술
		중점기술(50개): 고난도 자율조작
		ㅇ 정의: 유연관절·초경량 팔과 손을 이용해 로봇의 자율적인 상황 인지·판단을 바탕으로 안전한 작업을 수행하는 기술 ㅇ 범위: 정교한 작업 수행용 로봇 핸드·팔 기술과 인식·판단·계획을 위한 지능기반 SW기술
		핵심요소기술	(예시)상세기술
		맥락지능 기반 물체 인식 및 동작 계획 기술	☞ 비정형·미학습 물체 인식 및 동작 계획 지능 기술
		조작 동작 자율 생성 기술	☞ 비정형·미학습 물체 파지 및 고자유도 로봇 머니퓰레이터 조작지능 기술
		인간-로봇 협업 의도 인식 기술	☞ 현장 맞춤형 인식 및 맥락지능 기반 인간-로봇 고난도 공동 조작 작업 원천기술

		중점기술(50개): 인간·로봇 상호작용
		ㅇ 정의: 로봇과 사람간 상호작용·의사소통을 위해 다양한 상황에 대한 복합적 이해를 기반으로 행동·표현·대화 등을 자율적으로 고속 생성하는 기술 ㅇ 범위: 소셜행동 자율생성, 인간-로봇 물리적 상호작용‧협업, 자율상호작용 인공지능
		핵심요소기술	(예시)상세기술
		상호작용 맥락에 적합한 소셜 상호작용 행동 자율생성 기술	☞ 단순 반복 상호작용 한계 극복 기술
		고속제어 가능한 高안전 인간-로봇 물리적 상호작용 및 협업 기술	☞ 안전한 물리적 상호작용 행동 및 협업 고도화 기술
		인간·환경과 지속적 상호작용을 통해 서비스가 확장되는 로봇 인공지능 모델 기술	☞ 인간과 지속적 상호작용을 통한 서비스 능력·범위 확장 기술
		중점기술(50개): 가상 제조
		ㅇ 정의: 스마트팩토리를 가상 공간(디지털 트윈)에 이식하여 시·공간의 제약을 탈피한 제조·생산·공정 지능화·혁신 기술 ㅇ 범위: 모델링, 시뮬레이션, 최적화, 가상 공장 구현 기술
		핵심요소기술	(예시)상세기술
		디지털 자산 모델과 데이터 모델 연동 기술	☞ 가상 공장 플랫폼에 연동가능한 디지털 자산 구축 기술과 그에 따른 데이터 모델링·연동 기술
		가상 공장 구축 시뮬레이션 기술	☞ 현실 공장 구축·운용을 위한 가상 공장 구축·운용 시뮬레이션 기술
		가상 공장 연합을 위한 연합학습 기술	☞ 가상-현실 및 가상-가상 공장의 연합을 위한 연합학습 기술

	국가전략기술 분야(12대): <12>양자
		중점기술(50개): 양자컴퓨팅
		ㅇ 정의: 양자역학적 특성(양자얽힘 등)을 이용하여 기하급수적 성능향상이 가능한 병렬연산 관련 HW/SW 기술 ㅇ 범위: 다양한 큐비트 생성 방식(초전도, 이온포획, 반도체 스핀큐비트, 중성원자, 광자, 고체점결함 등)에 기반한 양자 하드웨어·시스템 기술, 양자 알고리즘·SW, 양자정보 및 컴퓨팅 이론 등
		핵심요소기술	(예시)상세기술 및 기술개발 방향
		양자 HW	상세 기술	☞ 양자컴퓨팅 큐비트 구현·측정·제어·검증, 인터페이스 및 시스템화 기술
			개발 방향	☞ ▲초전도 : 양자오류정정 구현 초보적 오류내성 양자컴퓨터, ▲이온포획 : 양자컴퓨터 확장성 확보 및 양자우월성 구현, ▲반도체 스핀큐비트 : 100/모듈X100모듈 큐비트 급 양자컴퓨터, ▲중성원자 : 수만큐비트 수준 리드버그 원자 양자컴퓨터, ▲광자 : 범용 양자 컴퓨팅용 논리 큐비트 모듈·컴퓨팅 시스템, ▲고체점결함 : 100큐비트급 분산형 양자컴퓨터
		양자 알고리즘 및 소프트웨어	상세 기술	☞ ▲양자 컴퓨터 하드웨어 운용을 위한 시스템 소프트웨어 기술, ▲양자 오류 정정·완화기술, ▲실제 문제 해결에 적용하기 위한 양자 알고리즘 및 응용 소프트웨어 기술
			개발 방향	☞ ▲양자이득 증명, ▲실용문제 적용
		중점기술(50개): 양자통신
		ㅇ 정의: 양자상태로 구현된 정보단위를 송수신하여 정보탈취가 불가능한 특징을 가지는 통신 기술 ㅇ 범위: 양자난수생성, 양자서명, 양자인증, 양자 키 분배기술, 양자정보의 전송, 양자 메모리, 양자 중계기, 양자통신프로토콜, 양자통신보안이론, SW 및 주요 구성품 등
		핵심요소기술	(예시)상세기술 및 기술개발 방향
		양자암호 및 양자암호통신	상세 기술	☞ 양자 상태를 활용한 난수 및 암호생성, 본인 확인, 양자키 분배 등을 통해 네트워크의 보안을 강화하는 기술 ※ 성능지표: Max Distance, Key rate 등
			개발 방향	☞ 전국망 기반 양자암호 네트워크 개발
		양자 네트워크 (양자 메모리 및 양자 중계기)	상세 기술	☞ 여러 양자기기(노드)들 간 큐비트형태의 양자정보를 상호전송하는 기술 ※ 성능지표: 메모리 시간, 얽힘 교환 효율, 얽힘 교환 속도 등
			개발 방향	☞ 양자 메모리 및 중계기, 양자전송 기술 등 양자 네트워크 시범망 구현
		양자통신이론	상세 기술	☞ 기존 통신으로 불가능한 양자 정보를 효율적으로 안전하게 생성·전송토록 설계 및 분석하는 기술
			개발 방향	☞ 양자통신 네트워크 구성 및 분석 이론 제시
		중점기술(50개): 양자센싱
		ㅇ 정의: 고전 센싱대비 더 민감한 특정 물리량(전･자기장, 빛, 중력 등)의 초정밀 측정을 위해 필요한 양자시스템 또는 양자현상을 활용한 초고성능 센서 기술 ㅇ 범위: 단일광자, 간섭, 얽힘, 압축 등을 활용한 센싱 기술
		핵심요소기술	(예시)상세기술 및 기술개발 방향
		양자 관성 센싱	상세 기술	☞ 양자 현상을 활용하여 중력, 가속도, 각가속도 등을 정밀 계측하는 기술
			개발 방향	☞ 고전센서로 불가능한 無GPS 초고정밀 항법 구현 양자 관성센싱 기술 확보
		양자 시간·주파수 측정	상세 기술	☞ 양자 현상을 이용하여 시간 및 주파수를 정밀하게 계측 동기화하는 기술
			개발 방향	☞ 초고성능 원자시계 개발 및 시계 네트워크 기술 개발
		양자 자기장·전기장 센싱	상세 기술	☞ 양자 현상을 이용한 고정밀 자기장·전기장 계측 및 이미징 기술
			개발 방향	☞ 자기장: 양자 자기장 센서 기반 첨단 산업 및 바이오 진단 이미징 기술 확보 ☞ 전기장: 초고감도 비왜곡 저주파·고주파 전기장 측정기반 신영상 기술 확보
		양자 광기반 센싱	상세 기술	☞ 얽힘 또는 압축 특성을 가진 양자광을 활용, 고전 광센서의 잡음, 분해능 한계를 극복하는 측정 및 이미징 기술
			개발 방향	☞ 양자광 기반 양자센싱을 활용한 양자현미경, 라이더 등 개발