붙임 1

과학기술부 공고 제2001 - 66호

「인위재해방재기술개발사업 2단계 추진계획」공고

특정연구개발사업의 중점국가연구개발분야중「인위재해방재기술개발사업」의 2단계 추진계획을 아래와 같이 공고하오니 관련 연구개발과제를 신청하여 주시기 바랍니다.

2001.  6. 30

과학기술부장관 김 영 환

1. 사업내용

기술분야	연 구 목 표 및 내 용
건설구조물 안전진단	○ 콘크리트 교량 구조물의 손상도 및 노후도 평가 전문가 시스템 개발 - 균열 및 피로/부식 손상도 평가 전문가 시스템 - 노후도 평가 음향방출(AE)진단 시스템 - 열화도 정밀 평가 시스템
국가기반시설물 상시감시	○ 상시계측시스템을 이용한 교량 원격감시기술 개발 - 구조물 및 계측센서에 대한 정보의 도식화 - 안전감시기준 설정 및 적용 - 현장계측센서 및 기기의 원격교정 구축
산업시설물 안전진단	○ 산업 및 에너지시설의 예방안전관리시스템 개발 - 위험성분석 자동화시스템 및 실시간 상태진단 시스템 - 지하저장공동의 방재시스템 - 고온용 산업설비의 잔여수명 평가 소프트웨어
공공건물 화재안전	○ 공간 화재 성상 및 피난 예측 시스템 개발 - 구획화재 연기성상 해석 시스템 - 제연설계 시스템 - 피난예측 시스템 ○ 중저압용 물분무 노즐을 이용한 화재 제어 시스템 개발 - 물분무노즐의 형상설계 및 시뮬레이션 알고리즘 - 국내 여건에 적합한 최적의 소화시스템 관련 DB 확보 - 소화용 물에 의한 피해 최소화
해난사고 대응	○ 해난사고 대응 통합관제 및 수색 시스템 개발 - 통합 연안 관제 시스템 - 긴급 수색·구난 시스템

※ 연구내용, 연구범위 등 자세한 사항은 제안요구서(RFP)에 명시된 내용 참조

2. 지원방법

○ 공고된 제안요구서(RFP)를 충족하는 세부과제를 공개경쟁으로 선정하여 지원

- 연구목표는 반드시 계량화하여 정량적으로 기술

3. 신청기간 : 2001. 6. 30 ∼ 2001. 7. 20

4. 신청자격 및 구비서류

○ 신청자격

- 기술개발촉진법 제8조의 3의 해당기관 및 단체

○ 신청서류

- 신청 공문 1부

- 특정연구개발과제신청서(특정연구개발사업처리규정 별지1-2호 서식) 10부와 전산입력(KISTEP 홈페이지 : http://www.kistep.re.kr)

□ 과제신청서 작성시 □글(.hwp)로 작성하되, 과제명, 책임자, 연구비 등 양식에서 요구하는 모든 기록사항은 반드시 입력

- 기업참여의사확인서 1부

- 중소기업사실확인원(해당기업에 한함) 1부

- 기업부설연구소인정서(해당기업에 한함) 1부

○ 신청방법 : 전산입력 후 서류제출

- 인터넷 홈페이지(http://www.kistep.re.kr)에서 연구개발신청서(특정연구개발사업 별지 제1-2호 서식)파일을 down받아 □글로 작성 후 전산입력(사업안내→중점국가연구개발사업→연구신청·계획서제출→인위재해방재기술개발사업) 실행

※ 인터넷 웹 홈페이지( http://www.kistep.re.kr)에서 전산입력시

·연구책임자는 사용자 등록과 전문가 등록을 한 후 주민등록번호와 비밀번호 입력 후 전산입력 실행

·과제명, 책임자, 연구비 등 양식에서 요구하는 모든 기록사항은 반드시 입력하여야 함

·기본입력사항, 연구신청서 파일, 제출확인서 등 전산입력 완료 요

- 상기 신청서류를 접수처로 우편송부(마감일 도착분에 한함) 또는 직접 제출

※ 전산입력과 우편접수(또는 직접접수)를 동시에 하여야 함

4. 접수 및 문의처

○ 접수처 : 서울시 서초구 양재동 275번지 동원산업빌딩 9층 한국과학기술평가원 연구기획관리단 에너지환경전문위원실(우 137-130)

- 전화 02)589-2806, 팩스 02)589-2220

※ 전산입력상 오류발생시 문의

전화 02)558-0025(프로그램 개발업체), 02-589-2877(정보관리팀)

○ 문의처

- 한국과학기술평가원 에너지환경전문위원실

TEL 02)589-2806,  FAX 02)589-2220

- 한국표준과학연구원 인위재해방재기술개발사업단

TEL 042)868 - 5026, 팩스 042)868-5027

○ 기타 : 접수되는 서류를 포함한 모든 자료는 접수 마감일 근무시간(18:00) 이내에 접수된 자료에 한함

붙 임 2

중점국가연구개발사업

2001년도 사업신청을

위한 제안요구서(RFP)

- 사 업 문 의 처 -

◐ 과학기술부 생명환경기술과

(TEL: 02-503-7606)

◐ 한국과학기술평가원 (KISTEP)

에너지환경전문위원실

(TEL: 02-589-2806)

◐ 한국표준과학연구원

인위재해방재기술개발사업단

(TEL : 042)868 - 5026)

1. 사업개요

□ 2단계 연구목표

□ 1단계에서 개발된 핵심기술들의 체계화, 통합화 등을 통하여 안전관리 현장에서 활용될 구체적이고 시스템적인 결과물의 개발

□ 사업기간

□ 총 사업기간 : 2001. 8 .1 ∼ 2003. 3. 31(20개월)

- 1차년도  : 2001. 8. 1 ∼ 2002. 5. 31(10개월)

- 2차년도  : 2002. 6. 1 ∼ 2003. 3. 31(10개월)

□ 지원과제

대분류 (코드번호)	지 원 과 제 명(과제관리번호)	공모여부	비 고
인위재해방재기술개발연구 (HD-01)	- 건설구조물 안전진단 분야(HD-01-1) - 국가기반시설물 상시감시 분야 (HD-01-2) - 산업시설물 안전진단 분야(HD-01-3) - 공공건물 화재안전 분야(HD-01-4, HD-01-5) - 해난사고 대응 분야(HD-01-6)	자유공모 과제	기업 참여시 민간부담 부분은「6. 기업참여시 정부연구 개발지원」반드시 참조

※ 세부과제별 연구목표 및 내용 : 과제별 RFP 참조

2. 사업추진 방법

□ 과제선정·평가 등 총괄관리·지원업무는 한국과학기술평가원(KISTEP) 연구기획관리단에서 담당

□ 제2단계 연구기간은 총 20개월이며, 연차별 협약은 확보예산, 세부추진내용, 연차계획·실적의 평가결과 등을 감안하여 매년 체결

- 진도관리 결과에 따라 계속 수행 여부 및 지원연구비 규모결정

·진도관리는 자체평가, 진도보고서, 현장점검 등을 통하여 실시

3. 연구과제 추진방법

□ 과제신청

□ 연구수행의 독립성·연속성·전문성을 제고하기 위하여 제안요구서(RFP)상의 연구내용을 참조하여 세부과제 단위로 신청하여야 함

□ RFP의 최종목표, 과제별 연구목표 및 내용을 달성할 수 있도록 총 연구기간에 대한 전체내용을 기술하고 연차별 연구목표가 종합적으로 달성 가능한 세부과제별 연구계획을 제시하되, 2001년 수행분은 보다 구체적으로 작성하여 신청하여야 함

※ □과제신청서□ 표지서식의「연구개발분야」란의 2-1에는 대분류코드 번호와 대분류 명칭을, 2-2란에는 중분류 코드번호와 중분류 명칭을 표기하여야 함

□ 과제신청자는“1. 연구개발의 필요성, 2. 연구개발의 목표 및 내용” 항목을 RFP에 적합하도록 작성하고, 목표는 반드시 구체적으로 계량화해서 기술함.“5. 연구개발추진체계”는 도식화하여 구체적으로 제시해야 함

□ 과제 신청서상의 □3. 연구평가의 착안점 및 척도□ 항목에 연도별 연구목표 및 목표달성 여부를 평가할 수 있도록 정량적이고 구체적인 평가기준을 반드시 제시

※ 세부과제별로 세부연구목표 제시와 함께 세부연구목표별 가중치(100%중 몇 %)를 기재

□ 과제 신청서상의 □7. 기대성과□ 항목의 □기술적측면□은 동 사업수행으로 달성할 수 있는 핵심 및 기반기술과 그 파급효과를 구체적이고 상세히 기술해야함.

□ 과제 신청서상의 □8. 활용방안□ 은 예상되는 활용분야 및 방안을 상세히 기술하고 이에 따른 기업화, 추가연구 및 기술이전등을 구체적으로 기술되어야 함.

※ 기타 세부적 기재사항은 특정연구개발사업처리규정 제20조의 □연구개발계획서□ 작성요령 참조

□ 과제 선정

□ 주관연구기관 및 연구책임자의 자격, 민간부담 비율의 적정성 및 제출된 연구계획서의 RFP와의 적합성 여부 등을 KISTEP에서 사전 심의한 후, 공개경쟁을 통해 단위과제에 대한 개별평가를 실시하여 선정함.

※ 세부과제별 선정 결과는 KISTEP 홈페이지를 통해 발표

□ 제안된 최종목표를 조기 달성할 수 있도록 연차별 연구목표가 종합적인 연구계획으로 제시되고 산·학·연이 공동 참여하는 연구과제를 지원함.

□ 가·감점부여(특정연구개발사업 평가지침)

- 최근 3년이내의 실적을 적용하되, 가·감점의 합이 5점을 넘지 못하며 가·감점이 적용되는 세부항목 및 점수는 아래와 같음

[가점부여 항목]

□ 결과평가가 「아주우수」 등급인 과제의 연구책임자가 과제를 신청한 경우(5점)

② RFP상의 민간부담율 이상 현금부담시 100%마다(3점)

[감점부여 항목]

① 선정후 협약포기 경력이 있는 연구책임자나 기업의 경우(5점)

② 연구수행 도중 연구를 포기한 경력이 있는 연구책임자나 기업의 경우 (5점)

③ 전문위원이 형식적 민간참여(위장참여)라고 판단되는 경우(5점)

④ 연구관리를 전담하는 행정인력을 보유하지 않은 기관의 신청과제의 경우(3점)

□ 연구책임자의 자격 등

□ 세부과제책임자

- 해당분야의 연구 또는 현장종사 경력 5년 이상

- 단위과제에 대한 전문지식과 관리능력 보유

□ 세부과제책임자가 소속된 기관

- 과제 수행에 필요한 전문인력·시설과 활용능력 보유

4. 기업참여시 정부 연구개발비 지원

□ 기업참여 연구개발과제에 대한 정부의 연구개발비 지원은 참여기업의 유형에 따라 아래 비율 이내에서 지원함

- 대기업은 총 연구개발비의 50% 이내, 중소기업은 총 연구개발비의 80% 이내

※ 대기업과 중소기업이 공동 참여하는 경우에도 대기업은 50%, 중소기업은 80%까지 정부가 지원하는 것을 원칙으로 함

※ 중소기업은 중소기업기본법에 의한 중소기업을 의미

□ 기업 현금부담율의 경우 대기업은 총 연구개발비의 20% 이상, 중소기업은 총 연구개발비의 10%이상 부담

□ 기업부담 연구개발비중 현물부담이 허용되는 비목(범위)

- 기업소속 연구원의 인건비(단, 대기업의 경우 현물 투자액의 50% 이내로 인정)

- 직접경비중 보유하고 있는 연구기자재 및 시설비, 재료비, 시작품제작에 소요되는 부품비(단, 대기업이 보유하고 있는 연구기자재 및 시설비는 기업의 현물부담액중 인건비를 제외한 금액의 50% 이내로 인정)

□ 연구수행기관 및 관련기관은 현물확보 및 사용내역에 관한 증빙 자료를 유지하고 관계공무원 등의 증빙자료 요구시 제출하여야 함.

5. 기타 고려할 사항

□  연구과제중심운영제도(Project Based System)에 적절한 연구원가의 정확한 산정과 연구책임자의 경력·연구업적 명시

- 참여연구원의 실명화, 직급별·직종별 인원수 및 각 참여 연구원별 인건비 배부액을 명확히 기재함.

□ 선정평가시 연구비 규모조정으로 정부지원 연구비가 조정되더라도 연구비 신청시 참여기업 부담연구비는 당초 금액을 적용

□ 협약 단위는 과기부-KISTEP(총괄협약), KISTEP-사업단장 소속기관(총괄협약), 사업단장 소속기관-세부과제책임자 소속기관(개별협약)으로 구분함.

□ 신청양식 및 적용규정

- 특정연구개발사업처리규정(2000.5.29. 과기부 훈령 제56호)

- 특정연구개발사업처리규정 별지 제1-2호서식

- 특정연구개발사업비 산정기준(2000.6.15) 등

□ 양식제공

- 인터넷 홈페이지(http://www.kistep.re.kr)에서 특정연구개발과제 과제신청계획서 중 [별지 제1-2호 서식] 특정연구개발과제(신청, 계획)서(세부과제 및 단위 과제용)를 download 받아 작성

□ 작성요령 : 작성-한글파일(.hwp) ; download 받은 양식에 맞춰 작성 (용지여백 - 상하좌우 15mm, 머리말, 꼬릿말 15mm, 줄간격 160%, 글씨체 - 신명조체, 글자크기 - 본문내용 13)

□ 제출방법 : on-line 전산입력과 서류제출을 병행

- on-line 전산입력 : 인터넷 웹 홈페이지(http://www.kistep.re.kr)에서 과제 기본입력사항, 연구신청서 파일 및 제출확인서 등 전산입력 완료 요

- 서류제출 : 제출공문 1부, 과제신청서 10부, 과제신청 구비서류(기업참여의사확인서, 중소기업사실확인원 및 기업부설연구소인정서(해당기업에 한함) 등) 각 1부

※ 서류는 우편으로 제출할 수 있으며 신청마감일 근무시간(18:00) 내 도착분에 한함.

♠ 주소 : 서울시 서초구 양재동 275번지 동원산업빌딩 9층 한국과학기술평가원 연구기획관리단 에너지환경전문위원실(우:137-130)

○ 문 의

- 한국과학기술평가원 에너지환경전문위원실

TEL 02)589-2806,  FAX 02)589-2220

- 전산입력상 오류발생시 문의

TEL 02)558-0025(프로그램 개발업체), 02-589-2877(정보관리팀)

관리번호	HD-01-1		연구기간		2년
과제명	콘크리트 교량 구조물의 손상도 및 노후도 평가 전문가시스템 개발
연구목표	최종결과물	주요기능 및 사양
	□균열 및 피로/부식 손상도 평가 전문가 시스템	□ 반복하중에 따른 손상평가지수 도출 □ 손상지수(damage index)의 정량적 평가 □ 철근부식에 따른 구조 성능 평가
	□노후도 평가 음향방출(AE) 진단 시스템	□ 2 채널 휴대용 전문가 시스템 □ 실시간 데이터 측정 및 저장 기능 □ AE Parameter 분류 기능 (통계/인공지능 분석) □ 파형 및 주파수 분석 기능 (Waveform & FFT)
	□열화도 정밀 평가 시스템	□ 각종 열화인자에 대한 내구성 평가 □ 환경요인에 의한 열화도의 정량적 평가
연구내용	최종결과물	1차년도		2차년도
	□균열 및 피로/부식 손상도 평가 전문가 시스템	□차량 하중에 따른 교량부재 균열 발생의 정량적 평가 기법 개발 - 각 교량부재 형식별 균열 평가이론 - 균열손상지수의 도출 □차량하중에 따른 교량 부재의 피로손상도 평가기법개발 - 교량부재 종류별 피로손상도 평가이론 - 피로손상지수의 도출 - 교통량에 따른 영향분석		□교량부재 형식별 정량적균열 평가 체계 구축 □철근부식에 의한 구조부재 성능저하도 평가 - 부착성능 저하도 - 구조적 성능저하도 □교량부재피로손상 평가체계 완전구축 □콘크리트 교량의 손상도 종합 평가 전문가 시스템 개발
	□노후도 평가 음향방출(AE) 진단 시스템	□교량의 종류와 형식 및 노후도별 D/B 구축 □평가알고리즘 구축 □AE 측정 및 분석절차 작성		□실제 교량부재의 AE자료 D/B 구축 □AE 평가 알고리즘 보완 및 완성 □노후도 평가 전용 AE 시스템 구축
	□열화도 정밀 평가 시스템	□내구성 열화 요인에 따른 정량화 실험 □각 열화 인자에 따른 열화도의 정량적 평가 시스템		□열화에 따른 정량적 실험연구 □열화도 정밀 평가 시스템 개발

관리번호	HD-01-2		연구기간		2년
과제명	상시계측시스템을 이용한 교량 원격감시기술 개발
연구목표	최종결과물	주요기능 및 사양
	교량 원격 계측관리 시스템	□주요기능 - 센서 및 기기의 원격교정 - 구조물 및 계측센서에 대한 정보의 도식화 - 도면 및 각종 문서의 상호공유, 관리 - 손상추정방법 - 온라인 미팅 및 메일 - 온라인 경보시스템 (핸드폰을 통한 경보) - 안전감시기준 설정 및 적용 □주요사양 - 상시계측시스템 구축 : 진동, 장력, 경사, 지진, 기후 등 - 운영체계 : Window 2000 server - 개발언어 : ASP, Active X, Jave - 사용환경 : 인터넷 - DB서버 : SQL 서버
연구내용	최종결과물	1차년도		2차년도
	교량 원격 계측관리 시스템	□기존 시스템의 장단점 파악 : 장기계측 □DB설계 및 구축 □구성모듈 개발 : 원격교정시험 등 □알고리즘 개발 : 상시진동계측등 □적용교량 선별 : 교량 유형별		□현장계측센서 및 기기의 원격교정 구축 □계측관리시스템 검증 □기술이전 □현장교량 적용 기술 □상시계측 시스템 신뢰성 향상

관리번호	HD-01-3		연구기간		2년
과제명	산업 및 에너지시설의 예방안전관리시스템 개발
연구목표	최종결과물	주요기능 및 사양
	위험성분석 자동화시스템	□공정내 설비의 위험정도를 등급화 □공정이상에 따른 구체적 사고형태분류 □공정에 발생가능한 사고와 발생 경로, 안전장치의 도출
	실시간 상태진단 시스템	□성능이 우수한 상태진단 방법의 테스트를 통해 해당공정에 가장 적합한 방법 제시 □비정상적 공정상태의 초기감지를 통한 사고 및 손실 예방
	지하저장공동의 방재시스템	□시스템 영역: 최대 60m×100m □2차원 균열 및 유체 시뮬레이션, 단상 및 이상유동
	비상조치계획 시스템	□공장정보, 공정목록, 사고결과분석, 비상대응체계분석, 보고서로 구성. 사고형태에 따른 비상조치 □위험관리 데이터베이스 기반
	고온용 산업설비의 잔여수명 평가 소프트웨어	□압력용기, 배관, 가열기에 적용 □국내 가스기술기준코드에 포함되는 안전성/수명해석기능 포함, 재료물성DB와의 연계
연구내용	최종결과물	1차년도		2차년도
	위험성분석 자동화시스템	□기 개발된 시스템의 현장적용성 검토 □회분식공정에 대한 위험성 분석 기법의 개발 및 알고리즘 프로그래밍		□GUI의 개선 및 일원화 □현장 테스트를 통한 성능 평가 및 보완
	실시간 상태진단 시스템	□기 개발된 알고리즘의 통합 □사용하기 편리한 사용자 환경 구축		□현장 적용 - 시스템의 객관적 성능평가 - 문제점 보완
	지하저장공동의 방재시스템	□역산에 의해 생성된 균열 시스템 □현장 자료의 특성화 - 시스템의 입력자료로 사용		□사례별 유류 누출 시 방재 시나리오 연구 □사례연구를 통한 시스템의 현장 적용
	비상조치계획 시스템	□발생 가능한 사고 시나리오 분석 □비상조치 단계별 접근방법 개발		□통합 Database 개발 □비상조치계획 S/W 개발
	고온용 산업설비의 잔여수명 평가 소프트웨어	□가스기술기준으로 제정된 압력용기, 배관, 가열기코드의 과정흐름도 작성 □안전성/수명 평가 종합 알고리듬 개발		□신뢰성 검증 - 개발된 DB와 연계 - 기준에 따른 평가 결과와 비교

관리번호	HD-01-4		연구기간		2년
과제명	공간 화재 성상 및 피난 예측 시스템 개발
연구목표	최종결과물	주요기능 및 사양
	구획화재 연기성상 해석 시스템	□ 연층온도 및 하강속도 예측(실험과 비교) □ 스프링클러 작동시간 예측 (±5%) □ Flash-over 예측 □ 배연 및 차연 설비 용량 계산
	제연설계 시스템	□ 건물특별 피난구역의 가압방연설계 (설계차압 50±10Pa) □ 가압공기량 및 건물 각 요소의 압력차 예측 □ 과압방지장치 모의 해석 및 성능 예측
	피난예측 시스템	□ 피난자의 피난소요시간 예측 □ 피난한계시간 산정 □ 건축도면(CAD)의 자료입력 가능
연구내용	최종결과물	1차년도		2차년도
	구획화재연기성상 해석시스템	□ 스프링클러 작동시간 예측 □ 가스농도 Simulation □ 연층형성 해석 및 실험		□ Flash-over 예측 □ 종합화(Windows 기반)
	제연설계시스템	□ 외풍고려 □ 과압방지장치성능 실험 및 평가		□ 과압방지장치성능 Simulation S/W □ 종합화(Windows 기반)
	피난예측시스템	□ 피난시간계산방법 □ 피난허용시간평가		□ 건물도면과 연계된 입력방법 □ 종합화(Windows 기반)

관리번호	HD-01-5		연구기간		2년
과제명	중저압용 물분무 노즐을 이용한 화재 제어 시스템 개발
연구목표	최종결과물	주요기능 및 사양
	중저압용 물분무 노즐을 이용한 공동구 화재 제어 시스템	□주요기능 - 공간절약 및 저렴한 물공급비용 - 신속한화재제어 - 오염된 물에 의한 환경오염의 최소화 - 적은 파이프부피 및 소.중량 배관시스템 - 소화용 물에 의한 피해최소화 - 국내 여건에 적합한 최적의 공동구 소화시스템관련 DB확보 및 Guide-Line설정(노즐Size, 센서, 작동Mechanizm 등) □주요사양 - 분무압력 저압용 : 4-15bar 중압용 : 15-25bar - 분무 물방울 크기 : 50-200 □m - 최대 방출거리 : 3-5m - 구동장치 : 전기식,수압식
연구내용	최종결과물	1차년도		2차년도
	중저압용 물분무 노즐을 이용한 공동구 화재 제어 시스템	□공동구 화재제어의 국내 현황 및 관련법규 조사 □물분무노즐에 대한 자료 및 문헌조사 □물분무노즐의 형상설계 및 시뮬레이션 : 알고리즘 개발 □물분무노즐 제작 및 실험		□최적형상의 노즐형상설계 및 제작기술확보 □공동구 실험 □공동구 높이등에 따른 노즐의 성능DB 확보 □국내 여건에 적합한 최적의공동구 소화시스템관련 DB확보 및 Guide- Line설정

관리번호	HD-01-6		연구기간		2년
과제명	해난사고 대응 통합관제 및 수색 시스템 개발
연구목표	최종결과물	주요기능 및 사양
	통합 연안 관제 시스템	□인공위성을 이용한 광역 연안 관제 시스템의 장기 현장 시험 과정을 통한 보완 및 검증 □현재 운영 중인 항만 인접 수역 관제 시스템과의 인터페이스 기술 □인공위성, 전자해도, 선박자동식별시스템(AIS) 등과 같이 새로이 구축 또는 도입되는 기타 관제 시스템들과의 인터페이스 기술 □레이더 신호 상의 1000개까지의 자동 물표 추적 기능 □8bit 레이더 비디오 표시 □인텔 기반 시스템에서 구동 □국제수로기구(IHO) S-57 Edition 3.0 형식의 전자 해도 기반 관제 시스템 □모든 정보를 총괄□통합하여 유기적으로 하나의 관제 시스템에서 보여주는 통합 시스템
	긴급 수색□구난 시스템	□실해역 실험에 근거한 조난 선박 표류 경로 예측 시스템을 바탕으로 한국형 수색 전략 방안 제공 □예측된 미래의 해양 환경 정보와 수색 장비의 특성을 이용하여 수색 전략 선택 □통합 관제 시스템과의 유기적인 연계 아래 사고 발생 시 관제 시스템에서 확인한 최종 선박 위치를 시작점으로 한 긴급 수색□구난 시스템 구축
연구내용	최종결과물	1차년도		2차년도
	통합 연안 관제 시스템	□기존 항만 인접 수역 관제 시스템들의 레이더 신호 특성 파악 □인공위성, 선박자동식별시스템(AIS) 신호 인터페이스 개발 □둘 이상의 레이더 스캐너로부터의 신호 입력 시스템 구축 □전자 해도 기반 관제 시스템 및 한글 사용자 인터페이스 구축		□기존 항만 인접 수역 관제 시스템과의 인터페이스 개발 □인공위성, 선박자동식별시스템 (AIS), 레이더 신호를 총괄하는 통합 관제 시스템 구축 □현장 설치를 통한 장기 시험 및 시스템 보완 □수백척 규모의 대용량 선박 관리 기술 개발
	긴급 수색 구난 시스템	□자료 조사를 통한 표류 선박 수색 전략 검토 및 D/B 구축 □실해역 실험에 근거한 조난 선박 표류 경로 예측 시스템을 이용하여 한국 현실에 적합한 수색 전략 수립		□표류 경로 예측 시스템과 수색 전략 수립 시스템을 하나의 시스템으로 통합, 구축 □통합 관제 시스템에서 확인한 조난 선박의 최종 위치를 이용하는 연계 시스템 구축