붙 임 1

중점국가연구개발사업

2001년도 사업신청을

위한 제안요구서(RFP)

- 사 업 문 의 처 -

◐ 과학기술부 생명환경기술과

(TEL: 02-503-7606)

◐ 한국과학기술평가원 (KISTEP)

소재화학전문위원실

(TEL: 02-589-2887, 2831)

◐ 한국화학연구원

기능성화학물질개발사업단

(TEL : 042-860-7803)

1. 사업개요

□ 2단계 연구목표

□ 2003년까지 국외 라이센싱이 가능한 5개 이상의 핵심산업용 신 기능성 화학물질 확정·도출

□ 사업기간

□ 총 사업기간 : 2001. 8. 15 ∼ 2003. 5. 14(21개월)

- 1차년도  : 2001. 8. 15 ∼ 2002. 5. 14 (9개월)

- 2차년도  : 2002. 5. 15 ∼ 2003. 5. 14(12개월)

□ 지원과제

대분류 (코드번호)	지 원 과 제 명(과제관리번호)	공모여부	비 고
핵심산업용 신기능성 화학물질 개발 (A-15)	- 선택수소화 반응 활성물질 및 이용 기술 개발(A-15-1) - 복합분자형 표면개질제 개발(A-15-2) - 방출제어형 기능성 마이크로 캡슐 개발 (A-15-3) - 광활성 금속 실리케이트 박막제조용 화합물의 개발(A-15-4) - 정보기록용 환상형 고분자 물질 개발(A-15-5) - 단일선구물질을 이용한 실리콘 기질위에서의 질화갈륨 박막의 화학증착(A-15-6) - 평판 디스플레이용 형광물질 제조 공정 기술 개발(A-15-7) - 환상올레핀계 전자기능재료 개발(A-15-8) - 환경유해성분 제거용 기능성 물질 개발 (A-15-9) - 환경개선용 자율 조습 재료의 개발 및 실용화 연구(A-15-10) - 환경친화적 섬유 날염용 안료개발(A-15-11)	자유 공모 과제	민간 참여를 원칙으로 하고 민간 부담 부분은「4. 기업참여시 정부연구 개발지원」을 반드시 참조

※ 세부과제별 연구목표 및 내용 : 과제별 RFP 참조

2. 사업추진 방법

□ 과제선정·평가 등 총괄관리·지원업무는 한국과학기술평가원(KISTEP) 연구기획관리단에서 담당

□ 제2단계 연구기간은 총 21개월이며, 연차별 협약은 확보예산, 세부추진내용, 연차계획·실적의 평가결과 등을 감안하여 매년 체결

- 진도관리 결과에 따라 계속 수행 여부 및 지원연구비 규모결정

·진도관리는 자체평가, 진도보고서, 현장점검 등을 통하여 실시

□ 엄정한 평가를 실시하여 우수한 과제는 중점지원

- 미흡과제의 경우 현장점검 등 수행

- 불량과제는 연구중단 및 참여제한 조치

3. 연구과제 추진방법

□ 과제신청

□ 연구수행의 독립성·연속성·전문성을 제고하기 위하여 제안요구서(RFP)상의 연구내용을 참조하여 세부과제 단위로 신청하여야 함

□ RFP의 최종목표, 과제별 연구목표 및 내용을 달성할 수 있도록 총 연구기간에 대한 전체내용을 기술하고 연차별 연구목표가 종합적으로 달성 가능한 세부과제별 연구계획을 제시하되, 2001년 수행분은 보다 구체적으로 작성하여 신청하여야 함

※ □과제신청서□ 표지서식의「연구개발분야」란의 2-1에는 대분류코드 번호와 대분류 명칭을, 2-2란에는 중분류 코드번호와 중분류 명칭을 표기하여야 함

□ 과제신청자는“1. 연구개발의 필요성, 2. 연구개발의 목표 및 내용” 항목을 RFP에 적합하도록 작성하고, 목표는 반드시 구체적으로 계량화해서 기술함.“5. 연구개발추진체계”는 도식화하여 구체적으로 제시해야 함

□ 과제 신청서상의 □3. 연구평가의 착안점 및 척도□ 항목에 연도별 연구목표 및 목표달성 여부를 평가할 수 있도록 정량적이고 구체적인 평가기준을 반드시 제시

※ 세부과제별로 세부연구목표 제시와 함께 세부연구목표별 가중치(100%중 몇 %)를 기재

□ 과제 신청서상의 □7. 기대성과□ 항목의 □기술적측면□은 동 사업수행으로 달성할 수 있는 핵심 및 기반기술과 그 파급효과를 구체적이고 상세히 기술해야함.

□ 과제 신청서상의 □8. 활용방안□은 연구개발 성공시 다음단계 조치사항을 반드시 구체적으로 기술하여야 함.

※ 기타 세부적 기재사항은 특정연구개발사업 처리규정 제20조의 □연구개발계획서□ 작성요령 참조

□ 과제 선정

□ 주관연구기관 및 연구책임자의 자격, 민간부담 비율의 적정성 및 제출된 연구계획서의 RFP와의 적합성 여부 등을 KISTEP에서 사전 심의한 후, 공개경쟁을 통해 단위과제에 대한 개별평가를 실시하여 선정함.

※ 세부과제별 선정 결과는 KISTEP 홈페이지를 통해 발표

□ 제안된 최종목표를 조기 달성할 수 있도록 연차별 연구목표가 종합적인 연구계획으로 제시되고 산·학·연이 참여하는 연구과제를 지원함

□ 가·감점부여(특정연구개발사업 평가지침)

- 최근 3년이내의 실적을 적용하되, 가·감점의 합이 5점을 넘지 못하며 가·감점이 적용되는 세부항목 및 점수는 아래와 같음

[가점부여 항목]

□ 결과평가가 「아주우수」 등급인 과제의 연구책임자가 과제를 신청한 경우(5점)

② RFP상의 민간부담율 이상 현금부담시 100%마다(3점)

[감점부여 항목]

① 선정후 협약포기 경력이 있는 연구책임자나 기업의 경우(5점)

② 연구수행 도중 연구를 포기한 경력이 있는 연구책임자나 기업의 경우 (5점)

③ 전문위원이 형식적 민간참여(위장참여)라고 판단되는 경우(5점)

④ 연구관리를 전담하는 행정인력을 보유하지 않은 기관의 신청과제의 경우(3점)

□ 연구책임자의 자격 등

□ 세부과제책임자

- 해당분야의 연구 또는 현장종사 경력 5년 이상

- 단위과제에 대한 전문지식과 관리능력 보유

□ 세부과제책임자가 소속된 기관

- 과제 수행에 필요한 전문인력·시설과 활용능력 보유

4. 기업참여시 정부 연구개발비 지원

□ 기업참여 연구개발과제에 대한 정부의 연구개발비 지원은 참여기업의 유형에 따라 아래 비율 이내에서 지원함

- 대기업은 총 연구개발비의 50% 이내, 중소기업은 총 연구개발비의 80% 이내

※ 대기업과 중소기업이 공동 참여하는 경우에도 대기업은 50%, 중소기업은 80%까지 정부가 지원함

※ 중소기업은 중소기업기본법에 의한 중소기업을 의미

□ 기업 현금부담율의 경우 대기업은 총 연구개발비의 20% 이상, 중소기업은 총 연구개발비의 10%이상 부담

□ 기업부담 연구개발비중 현물부담이 허용되는 비목(범위)

- 기업소속 연구원의 인건비(단, 대기업의 경우 현물 투자액의 50% 이내로 인정)

- 직접경비중 보유하고 있는 연구기자재 및 시설비, 재료비, 시작품제작에 소요되는 부품비(단, 대기업이 보유하고 있는 연구기자재 및 시설비는 기업의 현물부담액중 인건비를 제외한 금액의 50% 이내로 인정)

□ 연구수행기관 및 관련기관은 현물확보 및 사용내역에 관한 증빙 자료를 유지하고 관계공무원 등의 증빙자료 요구시 제출하여야 함.

5. 기타 고려할 사항

□  연구과제중심운영제도(Project Based System)에 적절한 연구원가의 정확한 산정과 연구책임자의 경력·연구업적 명시

- 참여연구원의 실명화, 직급별·직종별 인원수 및 각 참여 연구원별 인건비 배부액을 명확히 기재함.

□ 선정평가시 연구비 규모조정으로 정부지원 연구비가 조정되더라도 연구비 신청시 참여기업 부담연구비는 당초 금액을 적용

□ 협약 단위는 과기부-KISTEP(총괄협약), KISTEP-사업단장 소속기관(총괄협약), 사업단장 소속기관-세부과제책임자 소속기관(개별협약)으로 구분함.

□ 신청양식 및 적용규정

- 특정연구개발사업처리규정(2000.5.29. 과기부 훈령 제56호)

- 특정연구개발사업처리규정 별지 제1-2호서식

- 특정연구개발사업비 산정기준(2000.6.15) 등

□ 양식제공

- 인터넷 홈페이지(http://www.krict.re.kr/~nfchem 또는 www.kistep.re.kr)에서 특정연구개발과제 과제신청계획서 중 [별지 제1-2호 서식] 특정연구개발과제(신청, 계획)서(세부과제 및 단위 과제용)를 download 받아 작성

□ 작성요령 : 작성-한글파일(.hwp) ; download 받은 양식에 맞춰 작성 (용지여백 - 상하좌우 15mm, 머리말, 꼬릿말 15mm, 줄간격 160%, 글씨체 - 신명조체, 글자크기 - 본문내용 13)

□ 제출방법 : on-line 전산입력과 서류제출 병행

- on-line 전산입력 : 인터넷 웹 홈페이지(http://www.krict.re.kr/˘nfchem)에서 과제 기본입력사항, 연구신청서 파일 및 제출확인서 등 전산입력 완료 요

- 서류제출 : 제출공문 1부, 과제신청서 10부, 과제신청 구비서류(기업참여의사확인서, 중소기업사실확인원 및 기업부설연구소인정서(해당기업에 한함) 등) 각 1부

※ 서류는 우편으로 제출할 수 있으며 신청마감일 근무시간(18:00) 내 도착분에 한함.

♠ 팩스 : 042)860-7900 (수신처 : 한국화학연구원 기능성화학물질개발사업단)

♠ 주소 : 대전광역시 유성구 장동 100 한국화학연구원 기능성화학물질개발사업단 (우 305-600)

□ 문 의

- 한국과학기술평가원 소재화학전문위원실

TEL 02)589-2887/2831,  FAX 02)589-2260

- 한국화학연구원 기능성화학물질개발사업단

TEL: 042)860-7803, E-mail: jmlee@krict.re.kr

- 전산입력상 오류발생시 문의

TEL 02)558-0025(프로그램 개발업체), 02-589-2877(정보관리팀)

관리번호	A-15-1	연구기간	2년(21개월)
과 제 명	선택수소화 반응 활성물질 및 이용기술 개발
연구목표	□ 신규 수소화 촉매를 이용한 감마-부티로락톤/N-메틸 피롤리돈 상업화 촉매 공정기술 완성 □ 1종 이상 라이센싱 페키지 단계 이상의 촉매공정 기술 및 신규 수소화 촉매물질 도출
연구내용	□ 감마-부티로락톤/N-메틸 피롤리돈 촉매 제조공정의 상업화 기술 확보(Pilot plant 규모에서 자료 수집 및 라이센싱 페키지화) - 기상 수소화 촉매 반응계/수소가스 회수, 재활용 시스 템/ 무수말레인산의 공급 시스템/감마-부티로락톤의 회 수, 정제공정 - N-메틸 피롤리돈 합성 공정 및 분리 - 감마-부티로락톤/N-메틸 피롤리돈의 전자용 제품으로 정제 시스템 개발 □ 신규 수소화 촉매의 상용제품화를 위한 반응 적합성 수식화 연구 및 상용촉매 제조기술 확립 □ 무수프탈산의 축차 수소화 반응 적용 연구
기 타 고려사항	□ 감마-부티로락톤 합성에 유용한 독자적인 기상 수소화 촉매와 상용촉매로서 이용 가능성을 판단할 수 있는 기본 장치와 자료가 확보된 연구팀의 참여가 요망됨

관리번호	A-15-2	연구기간	2년(21개월)
과 제 명	복합 분자형 표면개질제 개발
연구목표	□ 1종 이상의 복합분자형 불소계 표면개질제의 제품화 또는 국외 라이센싱
연구내용	□ 고분자 바인더, 유화제 및 계면활성제 등으로 이루어진 기본배합의 현장적용시험을 통한 혼련기술 개발 □ 섬유, 종이용 표면처리제의 발수 성능, 내마모능 및 계면 활성능에 대한 실용성능 시험 및 평가 - 발수, 발유성(6개월 이상) - 내마모성능 : 4-ball WSD 〈 0.5mm - 계면활성 능력 : 표면장력 < 20 dyn/cm (0.1 % 용액) □ 용도별 1종 이상의 복합분자형 표면개질제의 실용화 및 국외 라이센싱 - 섬유, 종이, 유리용 표면처리제 및 발수코팅제 - 자동차 왁스 코팅제 - 금속 내마모제 등
기 타 고려사항	□ 실험실적으로 핵심제조기술의 개발이 이미 완료되어 혼 련기술개발 및 제품화에 중점을 둘 것. □ 기초 물성 및 성능 시험의 결과를 이미 확보하고 있는 연구팀의 참여가 요망됨.

관리번호	A-15-3	연구기간	2 년(21개월)
과 제 명	방출제어형 기능성 마이크로 캡슐 개발
연구목표	□ 피부재생 및 감염 방지를 위한 기능성 마이크로캡슐의 개발 □ 1종 이상 국외 라이센싱의 방출 제어형 기능성 마이크로캡슐 창출
연구내용	□ 피부재생 및 감염방지를 위한 기능성 마이크로캡슐의 제조기술확립 - 생체친화성 재료의 선정과 미세입자화 기술 - 마이크로 입자의 방출특성 평가 - 자외선 차단제용 마이크로캡슐 제조기술 개발 □ 마이크로캡슐의 분리정제기술 개발 □ 마이크로캡슐의 기능성 화장품 제제기술
기 타 고려사항	□ 선행연구를 바탕으로 초기 선도물질 탐색연구가 아닌 실용화 연구 □ 연구수행의 효율화를 위한 산학연 공동연구.

관리번호	A-15-4	연구기간	2 년(21개월)
과 제 명	광활성 금속 실리케이트 박막 제조용 화합물의 개발
연구목표	□ 형광 및 발광 특성의 실리케이트 화합물 제조 □ 1종 이상 국외 라이센싱의 광활성 금속 실리케이트 결정성 박막 창출
연구내용	□ 금속과 규소를 포함하는 선구물질 설계 및 합성 - 기능기를 갖는 란탄 계열의 금속 화합물 합성 - 기능기를 갖는 규소 화합물 합성 - 란탄 금속과 규소를 함께 갖는 단일 화합물 개발 □ 유기금속 화학 증착법을 이용한 박막 제조 - 화학 기상 증착법을 이용한 박막 제조 - 액체 이송법을 이용한 박막 제조 □ 금속 실리케이트 박막의 특성 평가 - 금속 규소산화물 박막의 조성 평가 (XPS, Auger) - 박막의 결정성 평가 (XRD, SEM, TEM) - 광 특성 평가 (UV, PL) - 박막의 조성, 결정성 및 광특성의 상관관계 연구
기 타 고려사항	□ 신규성의 원천 특허가 확보된 광학특성 금속 실리케이트 계열 화합물 및 박막 개발 연구. □ 선행연구를 바탕으로 박막 제조 공정에 맞는 화합물의 설계 및 합성 기술 확보 요망

관리번호	A-15-5	연구기간	2 년(21개월)
과 제 명	정보기록용 환상형 고분자 물질 개발
연구목표	□ 환상형 고분자를 이용하여 DVD를 제조할 수 있는 가공기술 확립 □ 환상형모노머 및 중합촉매의 scale-up 기술 확보 □ 1종 이상 국외 라이센싱의 환상형 고분자 물질 창출
연구내용	□ 차세대 고집적 정보기록 광디스크의 소재로 사용될 수 있는 환상형 고분자의 디자인 및 중합 □ Polar한 환상형모노머를 중합할 수 있는 촉매합성 □ 환상형모노머 및 고분자를 연속적으로 제조할 수 있는 pilot 규모의 설비구축 및 실험 □ 제조된 환상형 고분자의 세척, 건조, 펠렛화 등 후처리 공정의 개발 □ 환상형 고분자를 이용하여 양산설비에서 DVD 사출압축 성형실험 □ 환상형 고분자와 상호 혼화성이 있는 고분자와의 블렌드에 의한 용도 다양화 □ 환상형 고분자의 표면개질에 의한 성능향상 □ 상업적 공장 건설을 위한 design package 작성을 위한 실험 및 공정모사
기 타 고려사항	□ 개발기관은 자체적으로 환상형 모노머를 합성하기 위한 feed-stock을 보유할 것 □ DVD 사출 실험시 집적도 도달목표는 상업적으로 판매되고 있는 DVD의 최고 수준으로 할 것

관리번호	A-15-6	연구 기간	2 년(21개월)
과 제 명	단일 선구 물질을 이용한 실리콘 기질 위에서의 질화갈륨 박막의 화학 증착
연구목표	□ 갈륨산리튬(LiGaO2)의 박막화를 위한 단일 선구물질의 제조기술 및 LiGaO2 박막의 실리콘 기질 위에서의 적층 성장 기술 개발 □ 질화갈륨(GaN)의 박막화를 위한 단일선구물질의 제조 및 LiGaO2/Si 기질에서의 질화갈륨의 적층 성장 기술 개발 □ 1종 이상 국외 라이센싱의 단일 선구물질 창출
연구내용	□ LiGaO2 박막을 실리콘 기질 위에 적층 성장시키기 위해 필요한 단일 선구 물질의 합성 및 물성 개선 □ LiGaO2 박막의 실리콘 기질 위에서의 화학 증착 □ 화학 증착된 LiAlO2 또는 LiGaO2 박막의 특성 평가 □ LiGaO2 박막의 실리콘 기질 위에서의 적층 성장의 제어 □ 실리콘 기질 위에 적층 성장된 LiGaO2 박막 위에 GaN 박막을 적층 성장시키기 위한 단일 선구 물질의 합성 및 물성 개선 □ GaN 박막의 LiGaO2/Si 기질 위에서의 화학 증착 □ 화학 증착된 GaN 박막의 특성 평가 □ GaN/LiGaO2/Si 박막 제조 공정 개발 □ GaN 박막 및 LiGaO2 박막을 제조하기 위한 단일 선구 물질들의 대량 생산 방법 확립
기 타 고려사항	□ 선행연구를 바탕으로 물질 특허를 출원하고 획득할 수 있는 단일 선구 물질들의 개발 요망 □ 박막 제조 공정이 기존의 공정보다 더 경제적일 것 □ GaN 박막의 특성이 기존의 MOCVD 방법으로 제조되는 GaN에 비교할 때 대등한 수준일 것

관리번호	A-15-7	연구기간	2 년(21개월)
과 제 명	평판 디스플레이용 형광물질 제조 공정 기술 개발
연구목표	□ 평판 디스플레이용 적색, 녹색 및 청색의 후보 형광물질의 기상 및 액상법에 의한 제조 기술 개발 및 실용화 □ 1종 이상 국외 라이센싱의 형광물질 도출
연구내용	□ 재료설계-조합화학기법에 의한 후보 형광물질의 신속한 검색 - 디스플레이용 적색/녹색/청색 형광물질의 선정 - 국외 라이센싱이 가능한 형광물질 도출 □ 입도제어형 형광물질의 기상 및 액상의 합성방법 확보 - 균일 분포에 의한 형광물질의 고효율화 - 에너지 저소비형 제조 방법 연구 □ 일일 5kg이상의 형광물질 제조 기술 확립 □ 형광물질 제조 공정 기술을 참여기업에 기술이전
기 타 고려사항	□ 선행연구를 바탕으로 후보 형광물질에 따른 합성 원천 기술과 기상 또는 액상법에 의해 일일 1Kg 단위의 합성 장비 및 기술을 확보하고 있는 연구팀의 참여가 요망됨.

관리번호	A-15-8	연구기간	2 년(21개월)
과 제 명	환상 올레핀계 전자기능재료 개발
연구목표	□ 노보난 및 아다만탄계의 가교가능 기능성 전구체 개발 □ 비방향족 내열 전자재료 개발 □ 1종 이상 국외 라이센싱의 환상 올레핀계 전자재료용 물질 창출
연구내용	□ 새로운 환상올레핀 유도체의 합성 - 벌키한 노보넨 및 불소치환 노보넨 신규 유도체 및 단량 체 개발 - 다관능 및 가교가능 단량체 개발. □ 새로운 비방향족계의 내열 전자재료의 개발 - 무정형분자 상태에서 캐스팅한 후, 열처리하여 강인한 박막을 형성할 수 있는 전구체 개발 - 전이금속 촉매를 이용한 부가형 폴리노보넨 개발 - porous 폴리노보넨 재료 개발 - 에폭시-노보넨이 결합된 기능물질의 창출 □ 국내전자 및 반도체 회사와 연계하여, 국외에서 수입되고 있는 전자재료의 기술에 적용
기 타 고려사항	□ 환상지방족의 합성 및 중합기술이 이미 확보되어 있어야 하고, 연구결과는 국내의 전자산업에 실제 활용할 수 있도록 할 것

관리번호	A-15-9	연구기간	2년(21개월)
과 제 명	환경 유해성분 제거용 기능성 물질 개발
연구목표	□ 신규 기능성 물질을 조합한 다기능성 복합 물질 설계 및 scale-up을 통한 플랜트건설용 basic design package 완성 □ 1종 이상 국외 라이센싱의 환경 유해성분 제거용 기능성 물질 창출
연구내용	□ 친유/친수성 등 다기능 흡착 특성을 갖는 복합 composite 설계 □ 흡착 성능 향상을 위한 active agent 첨가 및 촉매 성능 부여 ; 산화/환원 처리 조건 검토 □ 연속 흡착 공정에 적용 가능하도록 형상 제어 및 내마 모성 등 강도 보강 조건 검토□ □ 재생 방법 및 주기 최적화 조건 검토 □ Pilot 실험을 통한 각 공정별 check point를 확립하고 engineering data를 수집하여 상용화 plant를 위한 설계자료 구축 : Basic design package 완성 □ 수율 향상 및 출발 원료 다변화 □ 시제품 field test 및 각 공정별 보완 실험 □ 전극재료, 항균재료 등에 대한 응용가능성 검토
기 타 고려사항	□ 관련 신기능 소재의 실용화를 위한 관련기반 기술이 확립되어 있는 연구팀의 참여가 필요함. □ 산학연 공동연구체제로 추진되어 3년 이내에 상용화가 가 능해야함.

관리번호	A-15-10	연구기간	2 년(21개월)
과 제 명	환경개선용 자율 조습 재료의 개발 및 실용화 연구
연구목표	□ 천정재, 벽재 및 바닥재로 사용가능한 보오드 또는 벽 지 형태의 자율 조습 재료의 실용화, 상용화 □ 조습 및 항균 기능 재료, 화장품 보습제 등에 대한 응용성 검토 □ 1종 이상 국외 라이센싱의 나노 세공물질 도출
연구내용	□ 천정재, 벽재 및 바닥재로 사용 가능한 보오드 또는 벽지형태의 자율조습재료의 제조 및 이에 대한 내구성 조습능력 등에 대한 평가 - 조습재료로 꾸며진 환경시험실내에서 흡방습의 일내변동 및 계절적 변동 등에 대한 평가 - 습도조절량: 고습도시 600∼800 cc/kg의 수분 흡수 저습도시 300∼500 cc/kg의 수분 방습 - 내구성: 보오드 또는 벽지형 조습재료 시험편에 대한 상대습도 30 ∼ 95% 범위에서의 수분 흡·탈착 시험 시 5회 이상 반복 시험에 의해서도 안정할 것 □ 기타: 조습 및 항균 기능 재료(침대, 차시트 충진재) 화장품 보습제 등에 대한 응용성 검토
기 타 고려사항	□ 나노세공을 이용, 환경습도 40 ∼ 70 % 범위를 자율적 으로 조절 가능한 재료 □ 세공크기 및 세공용적의 제어에 대한 원천 요소기술을 확보한 연구팀의 참여가 필요함.

관리번호	A-15-11	연구기간	2년(21개월)
과 제 명	환경친화적 섬유 날염용 안료개발
연구목표	□ 천연섬유, 합성섬유, 혼방섬유 등 어떤 섬유에나 날염이 가능하며 염색 섬유 제품과 유사한 촉감이나 내구성을 갖는 섬유날염용 안료 개발 □ 1종 이상 국외 라이센싱의 섬유날염용 안료 창출.
연구내용	□ 소량 다품종 생산과 패션화가 용이한 날염의 장점을 살리면서 촉감 불량과 낮은 마찰 견뢰도 등의 제품 물성을 개선 할 수 있는 섬유용 안료개발 □ 염료 날염시 미고착 염료와 호제 그리고 이들을 제거하 기 위하여 사용되는 용수로 다량의 폐수가 발생하므로 이를 근원적으로 해결 할 수 있는 날염용 안료개발. □ 섬유날염용 환경친화적 안료의 합성 - 중간체 및 안료 합성 - 선명한 색상과 내구성이 뛰어난 안료의 합성 - 중금속을 포함하지 않는 안료의 합성 □ 신규합성 안료의 물성평가 및 선별 - 합성안료의 날염 적합성 평가 - 기존의 사용 안료와 비교하여 색상 및 내구성이 우수한 안료의 선별
기 타 고려사항	□ 선행연구에 의해 신규 안료의 구조고안 및 합성과 그들의 자체물성, 응용 물성 그리고 응용법에 대한 연구가 복합적으로 수행 되어야함.