붙임3		국가전략기술 확인제도 기술개요서(2024년도 1차)

	국가전략기술 분야(12대): <1>반도체·디스플레이
		중점기술(50개): ①고집적·저항기반 메모리
		ㅇ 정의: 고용량, 고속·고대역폭, 저전력 특성을 가지며 기존 대비 데이터 유지/읽기/쓰기 특성이 향상된 차세대 메모리반도체의 소재·소자·공정 기술 ㅇ 범위: DRAM, NAND 플래시, MRAM, FeRAM, RRAM, PRAM, ECRAM 등
		핵심요소기술	상세기술 예시
		DRAM 신물질·신공정 기술	☞ 대용량·고집적 한계 극복을 위한 차세대 EUV 기반 패터닝 기술, 고유전율 소재 기술, 고종횡비 집적 공정기술 및 3D적층형 셀 집적 기술
		NAND 플래시 초고집적 공정·소자 기술	☞ 소자의 전기적 특성 열화 극복이 가능한 고성능 및 신뢰성을 가지는 1,000단 이상 적층을 위한 균일 홀 형성 및 채널 이동도 향상 채널 형성 기술
		차세대 메모리 소재·소자·공정·회로 기술	☞ 상용 메모리의 물리적 한계 극복 및 보완을 위한 초고속·고신뢰성·고내구성·저전력 차세대 메모리(MRAM, PRAM, RRAM, FeRAM, ECRAM, IMC메모리 등) 소재·소자·공정·설계 기술
		중점기술(50개): ②고성능·저전력 인공지능 반도체
		ㅇ 정의: 학습·추론 등 인공지능 구현에 필요한 수십~수천 TFLOPS급 연산을 저전력·고효율로 실행하는 설계·소자 및 반도체 운영 SW 기술 ㅇ 범위: 학습과 추론 등 인공지능을 위한 기능을 가속하는 효율적인 반도체 구조 및 구동을 위한 소프트웨어 기술(프레임워크, 컴파일러 등)
		핵심요소기술	상세기술 예시
		AI반도체 소자 및 인공신경망 기술	☞ 다양한 AI 응용을 위한 저전력, 고정밀 온칩, 온디바이스용 경량 인공신경망 기술개발과 이를 위한 반도체 소자 기술
		AI반도체 설계 기술	☞ 다양한 AI 알고리즘 연산이 가능한 저전력 고성능 AI 반도체 칩·인터페이스·모듈·플랫폼 설계 기술
		AI반도체 최적화 클라우드·시스템 SW 기술	☞ 데이터 및 AI처리에 적합한 국산 AI반도체 기반 클라우드 SW 프레임워크 및 기반 SW 기술
		중점기술(50개): ③반도체 첨단패키징
		ㅇ 정의: 반도체 모듈의 고성능화·고집적화·고에너지효율을 경제적으로 구현하기 위한 하이퍼스케일·고밀도·다차원 이종집적 칩렛 패키지 기술 ㅇ 범위: 이종집적 칩렛 패키지의 설계, 해석, 공정, 테스트 및 소부장 기술
		핵심요소기술	상세기술 예시
		반도체 패키지 전기적·기계적·열적 설계 및 해석 기술	☞ AI 및 HPC용 첨단 패키징의 전기적, 기계적, 열적 해석, 첨단패키징 반도체 설계 플랫폼 기술
		반도체 패키지 초미세 공정 기술	☞ 저전력 신호 전달을 위한, 미세 마이크로범프 본딩 및 하이브리드 본딩 기술, 미세 인터포저 및 다층 임베디드 PCB 등 기판 기술
		패키지 제조·테스트용 소재·부품·장비 기술	☞ 고성능 첨단 패키지용 핵심 소재, 초미세·초고속 이종집적 반도체 테스트 부품 및 차세대 제조·테스트 설비 기술

	국가전략기술 분야(12대): <1>반도체·디스플레이
		중점기술(50개): ④전력반도체
		ㅇ 정의: 탄화규소, 질화갈륨, 산화갈륨 등 화합물 기반으로 고효율 전력 변환·안정·분배·제어에 사용되는 반도체 및 부품 기술 ㅇ 범위: 탄화규소(SiC), 질화갈륨(GaN), 산화갈륨(Ga2O3) 등 소재, 전력소자·모듈 설계·공정 기술
		핵심요소기술	상세기술 예시
		화합물 전력반도체 소재 양산 기술	☞ 기존 Si 소재를 대체하는 화합물 전력반도체 소재(SiC, GaN, Ga2O3 등) 기반 에피웨이퍼 결함 제어·분석, 표면처리, 에피택시 기술 및 상용화·양산 기술
		전력반도체 소자 설계·공정 기술	☞ 초고전압(UHV) 전력소자 설계·공정·양산 기술, 신뢰성·분석·평가 기술 및 집적화·상용화 검증 기술
		전기차용 전력변환 모듈· 파워 IC 기술	☞ E-mobility용 고용량·고방열 모듈 구조 설계·공정·실증 기술 및 절연형·고신뢰성 게이트 구동 IC 기술 상용화·제품화 기술
		중점기술(50개): ⑤차세대 고성능 센싱
		ㅇ 정의: 스마트기기, 첨단모빌리티, 극한환경 등에 특화되어 물리센서를 기반으로 지능형 인지·감지 기술을 융합, 물리·화학·바이오 정보를 감지·변환하는 장치·부품 기술 ㅇ 범위: 물리 센서(이미지, 모션, 광, 음파, 압력, 온도 및 전파 등)을 기반으로 지능형 인지 및 감지기술이 융합된 센서
		핵심요소기술	상세기술 예시
		초소형 MEMS 센서 기술	☞ 스마트기기 등에 적용되는 고정밀 센서(음향, 모션, 촉각, 터치, 홀센서 등) 핵심 소재·부품 설계‧제조 기술, 고부가가치형 융복합 센서 모듈 기술
		첨단 모빌리티용 인지센서 기술	☞ 모빌리티 분야에 적용 가능한 초지능형 센서용 시스템반도체 설계·제조·패키징 기술 및 소프트웨어기술을 포함한 모듈 상용화 기술
		극한환경용 저전력·자립형 센서 기술	☞ 고감도·고내구성·저전력 구동 소재, 소자 설계·공정 기술, 고효율 단일 에너지 획득 기술, 고수명·고신뢰 센서 구동 기술
		중점기술(50개): ⑥무기발광 디스플레이
		ㅇ 정의: 고휘도·장수명이 가능한 무기소재 기반의 자발광 디스플레이 기술 ㅇ 범위: QD(퀀텀닷) 디스플레이, 마이크로LED 디스플레이, 나노LED 디스플레이 및 관련 기술
		핵심요소기술	상세기술 예시
		초소형·고효율·고색재현 광원기술	☞ 마이크로LED 칩 소형화 및 고효율화 기술, 친환경 고색재현 QD 소재·소자 기술
		고속·고효율 디스플레이 생산기술	☞ 고생산성 전사장비 및 공정 기술, 초미세 화소 검사기술
		융복합 디스플레이 제품화 기술	☞ 무기발광 소자를 적용한 초실감·맞춤형 UI·UX 기술, 생체인식·환경인식 센서 등 응용 분야별(초실감 메타버스 글래스, 웨어러블·스마트카·광고용 디스플레이) 제품화 기술

	국가전략기술 분야(12대): <1>반도체·디스플레이
		중점기술(50개): ⑦프리폼 디스플레이
		ㅇ 정의: 기존 경성(Rigid) 디스플레이 대비 휘거나, 접거나, 늘릴 수 있는 유연·신축 디스플레이 기술 ㅇ 범위: 폴더블(foldable), 롤러블(rollable), 슬라이더블(slidable), 스트레처블(stretchable) 등 다양한 변형 모드를 제공하는 디스플레이
		핵심요소기술	상세기술 예시
		극소곡률 롤러블·슬라이더블 디스플레이 기술	☞ 극소곡률 롤러블·슬라이더블 디스플레이의 장기 구동 신뢰성 확보를 위한 커버 윈도우, 기구부 및 양산 기술
		다축·다중 접이식 디스플레이 기술	☞ 1축·다축 다중접이식 디스플레이를 위한 커버 윈도우 기술 및 다중접이 내구성 향상 기술, 접이부 이미지 왜곡 처리 및 신뢰성 확보 기술, 기구부 설계 최적화 기술
		고해상도·고신축율 구현 기술	☞ 이축 곡률 자유곡면 고신축율·고해상도 디스플레이 구현 기술, 신축 시 이미지 왜곡을 최소화하기 위한 신축 픽셀 디자인 최적화 기술, 신축성 커버 윈도우 및 터치 인터페이스 기술
		신축성 디스플레이 신공정 기술	☞ Tab 본딩, 백플레인·프론트플레인 제조 후공정 프로세스 기술, 후공정 간 정합성 확보, 이송을 위한 공정 기술
		중점기술(50개): ⑧반도체·디스플레이 소재·부품·장비
		ㅇ 정의: 초미세 반도체 소자·시스템 집적화(노광, 식각, 증착 공정)를 수행할 수 있는 첨단 소재·부품·장비 기술, 고효율·고신뢰성·친환경 OLED 소재·부품 및 대면적·초소형 OLED용 제조장비 기술 ㅇ 범위: 리소그래피(노광) 소부장, 원자급 박막 증착 소부장 기술, 원자급 초정밀 에칭 소부장 기술, 발광 소재 부품, 제조용 장비·부품 제조, 마이크로 OLED 제조 및 검사장비, 친환경 소재·부품 등
		핵심요소기술	상세기술 예시
		노광 공정용 핵심 소재·부품 기술	☞ 10나노 이하급 EUV를 포함한 차세대 리소그래피 전용 소재 및 광학부품 기술
		초미세 식각(ALE) 공정 기술	☞ 300mm 웨이퍼급 ALE 전용 소재·장비 및 고유전율 ALE용 소재 박막 에칭 기술
		초미세 증착(ALD) 공정 기술	☞ 고유전율 소재 전용 ALD 전구체 공정 기술 및 시공간분할 ALD 전용 전구체·장비 기술
		Ex-OLED 소재·부품 기술	☞ OLED 성능 고도화를 위한 고효율·고신뢰성 발광 및 전하 전달 소재 기술, 고신뢰성·고투과도 특성을 가진 모듈 재료·부품 기술
		대면적 OLED 장비 기술	☞ 고난이도 대면적 진공플라즈마 장비 설계 및 제조기술, 초미세패턴 형성이 가능한 디지털 노광장비, OLED 증착기, 이온주입기 제조 기술 및 핵심부품 관련 기술
		온실리콘 OLED 장비 기술	☞ 초고해상도 OLEDoS 제조를 위한 온실리콘 증착 및 검사장비 기술
		친환경 융복합 디스플레이 소재 기술	☞ 친환경 F-gas 대체 소재·공정 및 중금속 없는 무독성·친환경·고효율 QD 발광소재 기술

	국가전략기술 분야(12대): <2>이차전지
		중점기술(50개): ⑨리튬이온전지 및 핵심소재
		ㅇ 정의: 現 리튬이온전지의 에너지밀도 극대화(350Wh/kg급) 및 가격경쟁력 · 공정 친환경화 확보를 위한 리튬이온전지 소재 및 공정 기술 ㅇ 범위: 핵심소재(양극재·음극재·분리막·전해질 등) 및 기타 부품 기술, 고성능·친환경 설계‧공정 기술
		핵심요소기술	상세기술 예시
		이차전지 고성능 핵심소재 기술	☞ 現 리튬이온전지의 성능·가격 경쟁력을 더욱 높이고, 친환경적으로 전지를 제조할 수 있는 소재·공정기술
		저가형·자립화 양극재 및 전극소재 기술	☞ LFP 기반 양극재 기술, 리튬이온전지 전극소재(바인더, 탄소나노튜브 등) 기술
		친환경 소재 생산 및 전극 공정 기술	☞ 친환경 소재 생산 및 전극 제조공정 기술
		중점기술(50개): ⑩차세대 이차전지 소재·셀
		ㅇ 정의: 반·전고체, 리튬금속, 리튬황(이상 400Wh/kg 목표) 및 나트륨이온전지(220Wh/kg 목표) 등 기존 리튬이온전지의 기술적·산업적 한계를 능가하여 고에너지밀도, 고안전성, 가격경쟁력 등 응용분야별 맞춤형 특성 확보가 가능한 차세대 소재 · 전지제조 기술 ㅇ 범위: 전고체전지, 리튬금속전지, 나트륨이온전지, 리튬황전지 등 주요 차세대 이차전지 기술
		핵심요소기술	상세기술 예시
		리튬금속전지 기술	☞ 리튬 수지상 억제를 위한 음극재 기술, 리튬 박막의 3차원 구조체화 및 리튬금속 표면 안정화 전해질, 고체전지, 리튬-황전지 등 범용적으로 사용 가능한 리튬금속 음극 기술 및 전지 시스템 기술
		리튬황전지 기술	☞ 고성능(고출력·장수명)이 확보된 리튬황배터리 핵심요소 기술, 고출력 및 장수명 특성이 확보된 도심항공모빌리티(UAM)용 리튬-황 배터리 제조 기술
		반·전고체전지 기술	☞ 적층형 고에너지밀도 대면적 전고체 전해질 및 핵심소재기술, 전고체전지(400Wh/kg급) 모듈·팩 제조·공정 기술
		나트륨이온전지 기술	☞ 경제성이 확보된 나트륨이온전지 핵심소재 기술, 나트륨이온전지(220Wh/kg급) 제조·공정 기술
		중점기술(50개): ⑪이차전지 모듈·시스템
		ㅇ 정의: 전기 모빌리티 및 에너지저장장치(ESS)의 성능·안전도·수명 향상 위한 모듈-팩-시스템 기술 및 지능형 관리 기술 ㅇ 범위: 에너지밀도, 안전성, 내구수명 향상을 위한 설계, 구성부품 및 시스템 관리 기술
		핵심요소기술	상세기술 예시
		고에너지밀도 모듈-팩 설계 및 부품 경량화 기술	☞ 고효율□고밀도 모듈-팩-시스템 기술
		열폭주(모빌리티) 및 화재 전이(ESS) 차단 기술	☞ 이차전지 모듈·시스템에서 열폭주를 원천 차단하거나 열폭주 발생 시 화재 전이를 억제할 수 있는 소재·부품, 배터리 안전상태 추정, 이상징후 사전진단(센싱) 및 자가 억제·치유 기술
		배터리 지능형 통합관리 기술	☞ 능동 제어를 위한 복합수명* 예측 기술 및 통합관리·제어** 기술과 기능 모듈화 및 무선화를 통한 시스템 경량화 기술 * 운영조건에 따른 ‘cycle-calendar life’ 예측 기술 ** 환경변화에 따른 실시간 공조·열관리 기술
		중점기술(50개): ⑫이차전지 재사용·재활용
		ㅇ 정의: 사용후 배터리의 고안전·고효율 재사용 및 고순도·친환경 자원회수 · 재활용 관련 기술 ㅇ 범위: 리튬이온전지 등에 대한 성능‧안전성 진단기술, 재사용 기술, 친환경 재활용 기술
		핵심요소기술	상세기술 예시
		사용후 배터리 고속·비파괴 진단 기술	☞ 사용후 배터리 잔존가치 및 안전성 고속·정밀 진단 기술, 이상열화 비파괴 진단기술
		재사용 이차전지 제조·운용 기술	☞ 재사용 배터리에 특화된 상태진단 기술 및 사고방지 기술, 사용후 배터리 재사용 비용 저감 및 응용 분야별 수명 예측 기술
		이차전지 재활용 고순도 회수 및 친환경 공정 기술	☞ 양극재 유가금속(Li, Co, Ni 등) 재활용 공정 효율화 기술, 환경오염물질 배출 저감을 위한 재활용 기술

	국가전략기술 분야(12대): <3>첨단 모빌리티
		중점기술(50개): ⑬자율주행 시스템
		ㅇ 정의: 사람의 조작없이 차량을 운행하게 하는 소프트웨어 및 통신·서비스·컴퓨팅 기술과 성능안전·인증 기술 ㅇ 범위: SW솔루션(AI, SDV), 센서모듈·부품, 통합 시스템, 통신·서비스 인프라
		핵심요소기술	상세기술 예시
		AI·SDV 융합 기반 자율주행 SW플랫폼 기술	☞ 레벨4+ 수준 기술신뢰성 확보를 위한 인공지능·V2X·서비스 관련 핵심 SW 기술
		고성능 자율주행 차량용 컴퓨팅 시스템 기술	☞ 주행환경객체·도로상황 인지·판단 SW를 고속으로 처리하기 위한 HW 컴퓨팅 플랫폼 기술
		자율주행시스템 평가‧보안 표준 벤치마크 기술	☞ 시스템 주요기능(인공지능, 사이버보안 등)의 단계별 성능목표 인증을 위한 테스팅 표준 기술
		자율주행시스템 성능 안전 기술	☞ 자율주행 시스템의 위험 조건을 식별하는 안전·표준 기술
		MaaS연계 자율주행 교통융합 서비스 기반 기술	☞ MaaS 확산을 위한 레벨5 자율주행 도로교통 시설·실증 및 정밀지도 기술
		중점기술(50개): ⑭도심항공교통(UAM)
		ㅇ 정의: 저소음 · 친환경동력 기반의 수직이착륙 교통수단 및 도심운용을 지원하기 위한 교통체계(교통관리, 이·착륙 인프라, 성능안전·인증) 기술 ㅇ 범위: 기체·부품, 항행·교통관리, 버티포트 설계·구축·운용, 운항 서비스, 안전·인증체계 등
		핵심요소기술	상세기술 예시
		UAM 교통관리 및 통신·항법· 감시·정보(CNSi) 기술	☞ 효율적이고 안전한 도심 항공 운항을 위한 통신·항법·감시·교통관리 시스템 기술
		UAM 운항·교통·인프라 통합실증 기술	☞ UAM 운용절차 수립과 제도화 지원을 위한 통합 실증(성능·안전 기준 수립, 테스트베드 구축, 데이터 수집, 시뮬레이션·분석 등) 기술
		차세대 UAM 기체·부품 및 시험평가 기술	☞ 비행체 설계‧제작‧시험평가‧체계통합 기술과 핵심부품 개발·검증 기술(실증기 제작·개조 포함)
		UAM 인증체계 및 검증 기술	☞ 국내외 UAM 비행체 및 핵심부품의 적합성을 인증·검증하기 위한 기술(법령·제도 구축·개선 등 포함)
		버티포트 설계·구축·통합관리 기술	☞ 효율적이고 안전한 버티포트 구축기술과 운용을 위한 통합관리(운항관리, 충전, 보안 등) 기술
		UAM 소재·부품 및 양산 기술	☞ UAM 항공기에 활용 가능한 복합소재(구조/비구조용), 성형공정 및 인증 기술
		중점기술(50개): ⑮전기·수소차
		ㅇ 정의: 고전압 배터리, 수소 연료전지 또는 탄소중립연료 에너지를 동력시스템으로 공급하여 구동되는 친환경 자동차 기술 ㅇ 범위: 구동(모터, 감속기 등), 전력변환, 연료전지시스템, 에너지·수소 저장, 충전·연료 인프라
		핵심요소기술	상세기술 예시
		고성능 전기구동시스템 기술	☞ 초고속·고출력 달성과 안전성 확보를 위한 부품 및 시스템 최적화 기술
		고안전·고밀도 전기에너지시스템 기술	☞ 배터리시스템 구조, 냉각, 제어 등을 최적화하고, 열폭주 발생 등을 억제하기 위한 고에너지밀도 안전성 확보 기술
		연료전지시스템 내구·효율 향상 기술	☞ 시스템 고온 작동 등 운전온도 확대 및 내구성 증가를 위한 핵심 소재·부품 기술
		초고속·고효율 전기 충전시스템 기술	☞ 충전 시간 단축, 편의성 향상, 안전성 확보를 위한 초고속 충전 및 고밀도 전력변환 기술
		수소저장시스템 저장밀도향상 기술	☞ 연료(수소)저장 밀도 증대 및 충전속도를 높이기 위한 저장시스템 소재, 부품 및 설계 기술
		탄소중립연료 HEV시스템 기술	☞ 탄소배출 규제와 LCA 평가 대응을 위한 기술(차량시스템, 실증 등 포함)

	국가전략기술 분야(12대): <4>차세대 원자력
		중점기술(50개): ⑯소형 모듈형원자로(SMR)
		ㅇ 정의: 고안전(무한냉각, 사고저항핵연료), 소형 모듈화 제조(노심부품, 소재, 혁신 제조), 유연성 운전 등의 기술이 적용된 차세대 경수형 소형원자로 기술 ㅇ 범위: SMR 세계시장에서 경쟁 가능한 SMR 설계‧제조‧건설 및 인허가 기술
		핵심요소기술	상세기술 예시
		고유안전성 극대화 기술	☞ 사고시에도 운전원 개입 없이 안전성 유지 가능한 안전 극대화 기술
		모듈화 제조·시공기술	☞ 모듈 제작기간·건설공기 단축을 위한 혁신제조기술 및 주요기기 모듈화 공법 기술
		건설·운영 기술 종합시험	☞ SMR 건설과 효율적인 운영에 필요한 설계‧제조‧시공 및 종합시험 기술
		중점기술(50개): ⑰선진원자력시스템 및 폐기물 관리
		ㅇ 정의: 액체금속, 기체, 용융염 등을 냉각재로 활용하고 장주기 노심 · 높은 출구온도 특성을 갖춘 다목적 비경수형 원자로 및 사용후핵연료의 고준위 방사성폐기물 관리(운반·저장·부지·처분) 기술 ㅇ 범위: 고온 기반 수소생산 및 공정열 공급, 분산전원, 해양·극한지 등에 활용 가능한 원자력시스템 기술 및 선진 핵연료·재료 기술, 고준위 방사성폐기물의 안전한 관리를 위한 전주기(운반·저장, 부지평가, 처분) 기술
		핵심요소기술	상세기술 예시
		다목적·산업용 원자력시스템 기술	☞ 탈탄소화 및 청정수소 생산 등을 위한 고온 열공급 상용화 기술 ※ 고온가스로, 소듐냉각고속로 선진원자력 시스템 기술
		이동형 원자력 시스템 기술	☞ 해양·극한지 신시장 개척을 위한 이동형 원자력시스템 기술 ※ 용융염원자로 시스템 개발 및 해양 선박·플랜트 연계 기술
		선진핵연료 생산 및 재료 조사시험 기술	☞ 안정적 핵연료 공급망 구축 및 선진 핵연료·재료 생산기술 ※ 선진핵연료 생산 기술 및 선진핵연료·재료 조사시험 기술
		고준위 방폐물의 운반·저장 상용화 기술	☞ 고준위 방폐물 운반·저장 연계시스템 설계‧제작 기술, 고준위 방폐물 운반시스템 안전조치·물리적방호 기술, 고준위 방폐물 운반‧저장 용기 핵심 소재 제작 기술
		부지평가기술 및 고안전·고효율 처분시스템 기술	☞ 한국형 부지 조사 및 평가 기술, 지질환경 장기 변화 예측 기술, 안전성‧경제성 향상을 위한 고효율 처분 기술, 공학적 방벽 안전성능 강화 기술
		심층처분 종합 안전성 입증 기술	☞ 처분 안전성 평가 및 검증 기술, 처분시스템 구성요소 장기 성능 실증기술, 사용후핵연료 특성(건전성) 평가기술

	국가전략기술 분야(12대): <5>첨단 바이오
		중점기술(50개): ⑱합성생물학
		ㅇ 정의: 생명과학에 공학적 관점을 도입하여 인공적으로 생명체 구성요소·시스템을 설계·제작·합성하는 기술 ㅇ 범위: 바이오부품·회로 설계·제작, 핵산·단백질 소재 재설계, 인공세포·시스템, 바이오파운드리, 바이오제조공정 및 스케일업 등
		핵심요소기술	상세기술 예시
		빅데이터 기반 설계 기술	☞ 디지털기술 융합을 통하여 바이오 부품(유전자, 단백질, 대사회로, 유전자군집 등)의 구조와 기능을 신속·정확하게 예측하고 설계하는 기술
		유전자합성·유전체 제작 기술	☞ 초고속·초저가·고집적·무오류 핵산 제작 및 제어(합성, 조립, 편집, 해독) 기술
		초고속 스크리닝, 성능평가 기술	☞ 바이오부품 후보군에 대한 고감도·초고속 분석 및 자동화 스크리닝 기술
		DBTL 단계별 핵심 장비·SW 기술	☞ 합성생물학 전과정을 DBTL(Design-Build-Test-Learning)로 체계화하고, 이를 집적된 첨단장비 및 데이터선순환 워크플로(workflow)로 구현하는 기술
		바이오소재 생산 스케일업 및 디지털트윈 기술	☞ 바이오소재 대량생산을 위한 업스트림(배양·발효)·다운스트림(정제·완제) 공정의 최적화·표준화 기술 및 바이오제조 생산공정 기록 전산화와 실시간 모니터링이 가능한 디지털 트윈기술
		중점기술(50개): ⑲유전자·세포 치료
		ㅇ 정의: 유전자 결함보완 · 기능추가 관련 유전자치료제 또는 세포·조직 기능복원 관련 세포치료제의 개발·제조 관련 기술 ㅇ 범위: 유전자 치료, 세포 치료, 유전자 전달체, 생산·공정, 소재·부품·장비 등
		핵심요소기술	상세기술 예시
		차세대 유전자 편집	☞ 타겟 유전자 특이도 개선, 세포 내 작용시간 단축, 절단 효소의 활성 조절 등이 가능하고 효능 및 안전성이 개선된 신규 유전자 편집 원천기술
		유전자 전달기술	☞ 바이러스 벡터 및 나노입자의 엔지니어링을 통해 안전성이 높고 조직특이적 전달이 가능한 고성능 생체전달 및 대량 생산기술, 세포 내 단백질 활성 조절이 가능한 RNA 기반 모달리티 기술
		CAR 기반 C&GT (Cell&Gene Therapy)	☞ 고형암을 대상으로, 효능·안전성 최적화를 위한 신규 CAR 디자인 및 직접 생체 내 주입이 가능한 전달기술
		세포 유래물질 치료 (엑소좀, 미토콘드리아 등)	☞ 엑소좀의 특징을 이용한 약물·신호전달 기술 및 미토콘드리아 등 세포소기관의 기능을 타겟으로 한 대사질환, 암 등 치료 기술
		오가노이드 기반 치료제	☞ 고품질의 오가노이드 재생치료제를 개발하고 제조하는데 적용되는 오가노이드 분화 및 배양 기술
		중점기술(50개): ⑳감염병 백신·치료
		ㅇ 정의: 신·변종 및 미해결 감염병 발생시 관련 백신·치료제를 신속하게 개발·제조할 수 있는 전달물질 및 후보물질 발굴 등의 기반 기술 ㅇ 범위: 감염병 백신, 항원 라이브러리, 진단, 치료제, 품질·안전성·유효성 평가 등
		핵심요소기술	상세기술 예시
		첨단 백신 개발 플랫폼 기술(mRNA 등)	☞ mRNA 백신 플랫폼 성능 향상을 위한 mRNA 구조체 및 전달체 원천 기술
		약리·독성 신속 평가 기술 (감염병 백신·치료제 관련)	☞ 감염병 백신·치료제 대상 고속 효능·안전성 검증 및 신속 전임상시험 기술·플랫폼 개발
		중점기술(50개): 디지털 헬스데이터 분석·활용
		ㅇ 정의: 바이오·의료 데이터를 수집·생성·통합·분석하고, 개인맞춤형 진단·치료·예방·건강관리 및 데이터 기반 신약개발에 활용하는 기술 ㅇ 범위: 바이오·의료 데이터 구축, 바이오·의료 AI 개발 및 현장 적용, 신약개발, 정밀의료 등
		핵심요소기술	상세기술 예시
		바이오·의료 빅데이터 생산 및 분석 플랫폼 구축	☞ 기존 한국인 코호트 데이터와 유사한 오믹스 유형 등 바이오 빅데이터 생산 기술 ☞ AI와 클라우드 기반의 바이오 빅데이터 분석 도구 및 디지털 헬스 데이터 플랫폼 관련 기술
		바이오·의료 데이터 기반 AI 개발 및 적용	☞ 멀티모달·생성형 AI 기반 진단·치료 지원 및 전임상 예측 등 AI 기술 ☞ 데이터 기반 단백질·생체반응, 질환발생 및 항체·신약설계 AI 관련 기술

국가전략기술 분야(12대): <6>우주항공·해양

중점기술(50개): 대형 다단연소 사이클 엔진

ㅇ 정의: 우주발사체의 재점화 및 추력조절이 가능한 고추력·고효율 엔진 설계·제조·평가·인증 기술

ㅇ 범위: 다단연소 사이클, 터보펌프, 재점화, 추력제어, 극저온추진제 엔진 등

핵심요소기술

상세기술 예시

다단연소 사이클
(산화제 과잉) 기술

☞ 케로신-액체산소 추진제 기반 다단연소 사이클 엔진용 연소기 및 예연소기 설계·제작·시험·인증 기술

고압·고출력 터보펌프 기술

☞ 산화제 과농 다단연소 사이클 엔진용 고압·고출력 터보펌프 설계·제작·시험·인증 기술

재점화·가변추력 제어 기술

☞ 재사용발사체로 확장하기 위한 1단용 엔진의 재점화 및 추력제어 기술

극저온 추진제 엔진 기술
(메탄,수소 포함)

☞ 액체 수소·메탄 추진제를 적용한 고비추력 엔진 구성품 설계·제작 기술

중점기술(50개): 우주 관측·센싱

ㅇ 정의: 우주 관측을 위한 인공위성 본체·인공위성 탑재체(관측·통신·항법) 고도화 기술 및 위성 획득정보와 우주자산 활용을 위한 운영·관리 체계 기술

ㅇ 범위: 관측·통신·항법 탑재체, 고효율 추력기, 위성 획득정보 처리 SW, 우주상황인식·우주교통관리 등

핵심요소기술

상세기술 예시

SAR 위상배열 핵심 안테나 기술

☞ 광역관측 구현을 위한 X-밴드 광대역 SAR 안테나의 주요 구성품*

* 단위구성 전장품(IFET) 등

※ SAR(Synthetic Aperture Radar): 지상·해양에 라이다를 순차적으로 발사한 후 굴곡면에 반사되어 돌아오는 시간차를 이용해 지상지형도를 만들거나 지표를 관측하는 시스템(합성개구레이더)

※ IFET(Integrated Front End Tile): SAR 신호 송수신기 여러 개를 묶어서 만든 단위 안테나 모듈로서 안테나의 빔 생성, 조종 등을 효율적으로 수행하는 데 활용되는 단위 모듈

전자광학 탑재체 기술

☞ 능동형 대구경광학계 시스템 설계·제작(조립정렬)·검증 기술

지상기반·우주기반 우주물체 감시 기술

☞ 독자적인 우주감시 능력 확보와 우주물체 궤도 결정 정밀도 향상을 위한 저궤도 레이다 관측 시스템과 중·고궤도 광학 관측 시스템 개발 기술

	국가전략기술 분야(12대): <6>우주항공·해양
		중점기술(50개): 달착륙·표면탐사
		ㅇ 정의: 달착륙선·무인이동체·우주선 설계·제작, 행성간 임무 궤도설계·운영을 위한 행성 연착륙·표면 임무 및 심우주탐사 기반기술 ㅇ 범위: 경량화 유닛·플랫폼, 정밀착륙·추진시스템, 고성능 충전·구동모듈, 자율주행 SW, 항행설계·운영 등
		핵심요소기술	상세기술 예시
		1.8톤급 달 착륙선 연착륙 실증 기술	☞ 국산화된 추진 시스템을 기반으로 자율·정밀 연착륙이 가능한 1.8톤급 달 착륙선 시스템 설계 및 연착륙 기술
		달 과학임무 설계 및 표면탐사 탑재체 기술	☞ 국가 우주탐사 로드맵에 부합되는 달 과학 임무 설계를 통한 표면 탐사 탑재체 개발 및 실증·운용 기술
		심우주 항행 및 우주운영 환경 대응 기술	☞ 국가 우주탐사 로드맵에 부합되는 심우주 및 행성·위성 탐사 임무의 우주 환경·위험 대응 및 항행 등 핵심 기술 연구 및 검증 기술
		중점기술(50개): 첨단 항공가스터빈 엔진·부품
		ㅇ 정의: 추력 15,000lbf 이상 고출력·장수명 유·무인용 터보팬 가스터빈 엔진 설계·제조·평가·인증 기술 ㅇ 범위: 15,000lbf 이상급 저 바이패스 터보팬 엔진(또는 항공용 엔진)의 소재·부품·구성품·모듈·시스템 단위별 설계·제작·시험평가·감항인증 기술
		핵심요소기술	상세기술 예시
		주유로 구성품 성능 고도화 기술	☞ 고성능·장수명 항공용 1,800K급 가스터빈 코어엔진 및 이를 구성하는 고압압축기, 연소기, 냉각터빈 설계·제작 기술
		항공 엔진용 핵심 소재· 공정 및 부품 개발 기술	☞ 1,800K 이상급 터보팬 엔진 개발을 위한 고성능 내열 합금 소재, 부품 및 공정(주조, 가공, 코팅, EDM 등) 개발 기술
		엔진 시스템 통합 및 감항 인증 기술	☞ 항공용 엔진 개발/인증 관련 국제 표준(JSSG-2007, FAR Part 33, CS-E)에 기반한 터보팬 엔진 시스템 통합 기술
		고 신뢰성 서브 시스템 개발 기술	☞ 통합 디지털 엔진 제어 시스템(FADEC), 연료 시스템 등 항공용 엔진을 구성하는 고 신뢰성 서브시스템 설계·해석·제작·평가 기술
		6세대 전투기용 엔진 핵심 기술	☞ 적응형 사이클(Adaptive Cycle) 기반기술, 지향성 무기 대응을 위한 대용량 발전 기반 기술, 저피탐 성능 향상을 위한 엔진 흡·배기구 및 고온 IR 스텔스 기반 기술, 고성능 엔진 구성품 제작을 위한 첨단 복합재(PMC, CMC) 소재 개발 기술
		중점기술(50개): 해양자원 탐사
		ㅇ 정의: 극지·대양의 심해에 있는 해양 전략광물(희토류, 코발트, 니켈, 망간, 흑연 등) 탐사·채굴 기술 ㅇ 범위: 해양자원 조사·확보를 위한 심해탐사기술(지구물리탐사, 환경 모니터링 등) 및 해양자원 개발·활용 기술
		핵심요소기술	상세기술 예시
		고해상도 심해물리탐사 및 자원량 평가 기술	☞ 고품위 자원선별을 위한 심해탐사기술 고도화 및 극한지 전략자원(희토류 등) 분포·규모 조사 및 선별을 위한 탐사기술
		친환경 심해채광 및 심해환경 관리 기술	☞ 해양자원 개발을 위한 환경 보호 선행조건 수행 및 친환경 자원 개발 기초 기술, 친환경·스마트 심해채광기술 고도화 및 환경충격평가를 위한 핵심 기술

	국가전략기술 분야(12대): <7>수소
		중점기술(50개): 수전해 수소생산
		ㅇ 정의: 전기를 이용해 물(H2O)을 분해하여 연료 · 전력생산에 활용할 수 있는 수소를 생산(환원 반응)하는 기술 ㅇ 범위: 알카라인(ALK)·고분자전해질(PEM)·고온(SOEC)·음이온교환막(AEM) 수전해 기술 및 주요 스택 구성품(전극, 분리막 등)
		핵심요소기술	상세기술 예시
		수전해 생산시스템 기술	☞ 스택(단전극, 전해질, 분리판, 셀 프레임 등)과 보조설비(BOP, 전력 공급장치, 전해질·물 공급장치, 수소정제장치, 냉각시스템, 제어판넬 등)로 구성된 수소 생산 시스템 기술
		고효율·고내구성 핵심 소재·부품 기술	☞ 전극, 전해질, 분리판, 셀 프레임 등 수전해 생산시스템의 주요 소재·부품 기술
		중점기술(50개): 수소 저장·운송
		ㅇ 정의: 생산된 수소를 기체 상태로 저장·운송하거나, 극저온 액화(–253℃)하여 저장·공급하는 기술 ㅇ 범위: 수소 저장·운송 핵심 소재·부품 기술, 수소배관망 기술, 수소액화플랜트 기술
		핵심요소기술	상세기술 예시
		수소 저장·운송 핵심 소재·부품 기술	☞ 대용량·고내구성 수소 저장·운송 핵심 소재·부품 기술 ※ 튜브트레일러, 압축기, 고압탱크, 냉동기, 충전기, 노즐, 호스, 열교환기(PCHE) 등
		수소배관망 기술	☞ 수소 전용 배관망 핵심기술 및 수소 공급 허브시스템 기술
		수소액화 플랜트 기술	☞ 수소액화 플랜트 구축 및 공정기술, 수소 액화 핵심 설비*, 액체수소 저장탱크 등 상용급 수소액화플랜트 구축·운영을 위한 기술 * 터보팽창기, 열교환기, Cold Box, 극저온 밸브
		중점기술(50개): 수소연료전지 및 발전
		ㅇ 정의: 수소 기반 연료를 전기·열로 직접 전환하거나, 가스터빈에 연소시켜 전기를 생산하는 발전 기술 ㅇ 범위: 화석연료 대신 수소나 암모니아 같은 무탄소 연료를 사용하여 발전함으로써 이산화탄소를 배출하지 않는 기술
		핵심요소기술	상세기술 예시
		암모니아 혼소	☞ 기존 석탄발전소(미분탄·순환유동층)에 암모니아를 혼소하여 탄소배출을 저감하는 기술 ※ 미분탄 보일러 암모니아 혼소 기술, 유동층 보일러 암모니아 혼소 기술 등
		수소 혼소	☞ 기존 LNG 발전에서 연료로 LNG 대신 수소와 LNG 혼합연료를 사용하여 발전하는 가스터빈 기술 ※ 수소 혼소 연소기 및 성능평가 기술, 압축기, 터빈 튜닝 기술, 수소 공급 설비 안전관리 및 엔지니어링 기술 등
		수소 전소	☞ 수소만을 연료로 사용하여 전기를 생산하는 가스터빈으로 탄소배출을 하지 않는 신 전원 기술 ※ 수소 전소 연소기, 압축기·터빈 최적화 기술, 고온 부품 수명평가 기술, 성능 최적화 기술 등
		발전용 수소연료전지	☞ 수소와 산소의 전기화학반응으로 전기와 열을 생산하는 발전기술

	국가전략기술 분야(12대): <8>사이버보안
		중점기술(50개): 데이터·AI 보안
		ㅇ 정의: 개인·기업의 중요데이터(개인정보, 산업정보)의 보호 및 안전한 활용을 위한 AI 적용 지능형 보안 기술 ㅇ 범위: 데이터 라이프사이클(생성-저장-갱신-활용-폐기) 전 과정
		핵심요소기술	상세기술 예시
		양자내성 암호·전환 기술	☞ 양자컴퓨팅 고도화에 대응할 수 있는 양자내성 암호 및 기존 암호의 양자내성 암호체계로의 전환 · 최적화 관련 기술
		프라이버시 강화 기술(PET)	☞ 데이터 라이프사이클 보호를 위한 기능성 암호 및 맞춤형 데이터 노출제어 기술
		AI 특화 사이버보안 기술	☞ AI 대상 공격(회피, 모델복제, 백도어, 데이터오염, 학습데이터 추출 공격 등)에 대응할 수 있는 탐지·대응·방어 기술 ☞ 사이버보안 특화 거대언어모형(LLM) 등 AI 기술 및 AI 기반 공격 탐지·자동분석·방어보안 기술
		중점기술(50개): 디지털 취약점 분석·대응(공급망 보안)
		ㅇ 정의: 디지털 공급망 전주기를 대상으로 한 보안무결성 검증 및 사이버침해행위 대응을 위한 원점탐지·추적·복구·예방기술 ㅇ 범위: 부품 · 장비 및 SW 유통 -개발-시험-운영(업데이트) 등 전 주기
		핵심요소기술	상세기술 예시
		SW 공급망 무결성 검증 기술	☞ SBOM·FBOM 자동 생성과 추적관리, 위험탐지 기술 ☞ 실시간·지능형 취약점 수집·분석·대응 기술
		랜섬웨어 감염 탐지· 차단·감염 후 복구 기술	☞ 랜섬웨어 관련 주요 이상행위 탐지 및 능동형 대응 백신 기술 ☞ 랜섬웨어 암호기능 자동화 분석과 완전 복구 기술
		사이버 침해사고 추적 기술	☞ 사이버 공격 및 원인, 유포지 및 근원지에 대한 초고속 추적 기술
		중점기술(50개): 네트워크·클라우드 보안
		ㅇ 정의: 클라우드 환경의 제로트러스트 구현 및 보안관제 지능화·차세대 통신을 위한 신뢰성·안정성을 보장하는 보안 기술 ㅇ 범위: 차세대 통신 보안, 클라우드 기반의 서비스·응용 프로그램·데이터 등(네트워크, 시스템, 워크로드, 응용, 데이터)
		핵심요소기술	상세기술 예시
		강화된 인증 및 지속적 동적 접근제어 기술	☞ 사용자·기기·동적 접근제어 보안기술, 시스템 구획화 기술 및 핵심 요소 간 상호 운용을 위한 개방형 표준기술 개발 등 제로트러스트 아키텍쳐 내재화 기술
		통신 네트워크 보안 기술	☞ 제로트러스트 기반 5G-advanced 대상 보안 및 6G 양자암호통신 전환·인증·접근 통제 기술 등 6G 지능형 보안 기술
		지능형 보안관제 자동화 기술	☞ AI 기반 탐지 위협 분석 기술, 침해위협 자동 대응 및 오케스트레이션 기술
		중점기술(50개): 산업·가상융합 보안
		ㅇ 정의: 정보보안 · 물리보안을 가상융합 환경 및 산업분야 특성에 따라 융합 · 적용하는 보안 기술 ㅇ 범위: 新디지털 플랫폼·가상융합환경(웹3.0)의 정보보안 및 영상 물리보안 기술
		핵심요소기술	상세기술 예시
		지능형 영상보안 기술	☞ 자율 위험감지·보호 기능 및 이기종·다자간 실시간 협업·호환이 가능한 영상보안 기술
		웹3.0 탈중앙화 보안 기술	☞ 분산컴퓨팅 기반 데이터보호 기술, 웹3.0 관련 이용자 보호 서비스 및 사이버보안 추적·대응 기술
		물리-가상(CPS) 융합보안 기술	☞ 국가 주요 제어시설 대상 사이버 위협 및 제어시스템 보안 특화 기술 ☞ SDV 등 차세대 모빌리티 특화 사이버안전 관리·예측진단 기술

	국가전략기술 분야(12대): <9>인공지능
		중점기술(50개): 효율적 학습 및 AI인프라(SW/HW) 고도화
		ㅇ 정의: 인공지능 모델 생성·활용 과정에서 활용 데이터 규모, 소모전력 등 학습 효율성을 대폭 제고할 수 있는 최적화·경량화 관련 기술 ㅇ 범위: 데이터 및 AI 모델 최적화·경량화 기술, 대규모 분산 및 병렬 학습용 서버 인프라 기술, AI Cloud 최적운영 및 관리 기술
		핵심요소기술	상세기술 예시
		데이터 및 AI 모델 최적화·경량화 기술	☞ 초거대 AI 모델 경량화, 학습 가속화 SW 알고리즘(파라미터 최적화) 기술, 비정제·저용량 학습 데이터 최적 학습, 온디바이스(On-Device) 학습
		대규모 분산 및 병렬 학습용 서버 인프라 기술	☞ 대규모 데이터의 서버 분산·병렬 학습용 인프라 구축, 모델 병렬화 프레임워크 기술, 서버간 병렬 학습에 소요되는 통신 부하 최소화, 다종 AI 반도체(GPU, NPU, TPU 등) 연계, 고성능·저전력 AI 반도체 융합 학습용 메모리 최적화 및 통신 기술
		AI Cloud 최적운영 및 관리 기술	☞ AI 알고리즘 최적화 실행 컴파일러 기술, AI 학습 컴퓨팅 자원 최적화를 위한 가상머신·컨테이너·가상 서버 클러스터 기술
		중점기술(50개): 첨단 AI 모델링·의사결정(인지·판단·추론)
		ㅇ 정의: 인공지능이 사람의 사고체계를 모델링하여, 맥락의 종합적 이해를 통한 종합적 인지·성장, 상식 수준의 추론 및 상호간 소통·협력·창작이 가능하도록 하는 기술 ㅇ 범위: (AI) 에이전트 간 협업 기술, 자율성장 AI 기술, 상식추론 기술, 고성능 멀티모달 기술, 뇌모사 인지 AI 기술
		핵심요소기술	상세기술 예시
		AI 에이전트 간 협업 기술	☞ 멀티 에이전트 학습 기술 및 시스템 개발 기술, 에이전트 협업을 통해 판단·의사결정이 가능한 개인 디지털 에이전트 사회 실현 기술
		자율성장 AI 기술	☞ 타 도메인 적용학습이 가능한 메타학습 및 연속학습 기술, 비지도 학습 기반 추론·판단, 평생 자가 학습 기술
		상식추론 기술	☞ 자연어처리(NLP) 기술 및 파운데이션 모델 기반 상식추론 기술 고도화, 상식추론 능력을 정량적으로 측정할 수 있는 벤치마크 데이터셋 구축, 기호 논리 기반 외부 상황 인지·추론 기술
		고성능 멀티모달 기술	☞ 이종 모달 학습 임베딩 기술, 멀티모달 개념 추론, 멀티모달 표현 기술, 멀티모달 AI 응용·의사결정지원 시스템 기술
		뇌모사 인지 AI 기술	☞ 대뇌 및 소뇌 기능 모사 지능 모듈 구현, 감각·신체지능 기반 AI 에이전트, 대규모 뇌 연구와 연계한 고도화된 인공신경 생성 기술, 뇌구조·기능 이해 기반 인공신경망 원천기술, Human compatible AI 기술, 인간 행위 의도 추론을 지향하는 타인지·모사 AI 기술
		중점기술(50개): 산업 활용·혁신 AI
		ㅇ 정의: 기업의 손쉬운 AI 활용을 위해 코딩을 최소화한 AI 기술 및 AI 적용을 통해 산업생산성 향상을 지원하는 기술 ㅇ 범위: AI 내재화 플랫폼 기술, AI Transformation 기술, Industry AGI 실증 기술
		핵심요소기술	상세기술 예시
		AI 내재화 플랫폼 기술	☞ 노코드·로우코드 기반 산업 특화 AIaaS(AI as a Service) 기술, Auto ML 플랫폼 기술, 산업별 코딩자동화 템플릿 기술, AI 설계 도구 고도화, 산업 도메인을 넘나드는 AI 어플리케이션 설계 지원 기술
		AI Transformation 기술	☞ 기업 비즈니스 전반의 AI 적용 및 실증 기술
		산업용 AGI 실증 기술	☞ 산업 전주기 혁신을 위한 AGI 개발·실증 기술
		중점기술(50개): 안전·신뢰 AI
		ㅇ 정의: AI 모델이 보편적 규범·가치 및 개인정보, 저작권 보호 등 법적 요구사항을 준수하고, 외부로부터 강건성을 확보하도록 하는 기술 및 결론 · 도출과정 등에 대한 설명가능성을 제고하는 기술 ㅇ 범위: 데이터 편향성 탐지 및 공정성 검증 기술, 설명가능한 AI(XAI) 기술, 시스템 오용 및 오작동 방지 기술
		핵심요소기술	상세기술 예시
		데이터 편향성 탐지 및 공정성 검증 기술	☞ 개인 식별 정보 노출 방지 기술, AI 생성물의 모방 정도, 출처, 개인정보 포함 등 확인으로 컨텐츠의 권리 침해 수준·여부 판단(사후적) 기술, AI 모델의 권리 침해 방지(사전적) 기술
		설명가능한 AI(XAI) 기술	☞ AI 모델 구조적 측면의 시스템 작동 방식 보장 기술, AI 구조적 측면의 시스템 결과 수준 보장 기술
		시스템 오용 및 오작동 방지 기술	☞ 데이터 측면의 AI 시스템 안전성 확보 기술, 변조 및 생성기술로 인한 AI 활동·결과물의 오용 방지 기술

	국가전략기술 분야(12대): <10>차세대 통신
		중점기술(50개): 5G 고도화(5G-Adv)
		ㅇ 정의: 5G 최초(3GPP Rel-15) 표준 및 융합서비스(3GPP Rel-17) 표준 이후 제정되는 5G-Advanced (3GPP Rel-18 이후) 표준을 지원하는 이동통신 기술 ㅇ 범위: 5G-Adv RAN, 코어·유선 네트워크 지능화, 특화 서비스 기술
		핵심요소기술	상세기술 예시
		무선망 커버리지 확장 기술	☞ 낮은 복잡도, 저전력·고효율 운용이 가능한 커버리지 확대 기술 (수동형·능동형 RIS, Sub-band full duplex, In-band full duplex 핵심기반기술 및 상용시스템 기술)
		무선 네트워크 경량화 기술	☞ 무선 네트워크 경량화를 위한 3GPP 표준 5G-Adv Ambient IoT 기반·검증·시험 기술
		중점기술(50개): 6G
		ㅇ 정의: 5G 이후 다음 세대(ITU IMT-2030 표준, 3GPP Rel-21 이후)의 통신 인프라 기술 ㅇ 범위: 6G RAN, AI·클라우드 친화적 코어·유선 네트워크, 표준·실증·상용화 기술
		핵심요소기술	상세기술 예시
		초고속 6G 네트워크 기술	☞ 3GPP 표준과 연계된 6G E-MIMO 및 vRAN 기술과 6G Cloud-Native 코어네트워크 지능화·고도화 기술, 1~4Tbps급 용량의 모바일 광액세스 시스템 기술
		초저지연 네트워크 아키텍처 기술	☞ 6G 초저지연 네트워크 아키텍처 표준기술·상용화 기술 및 6G 서비스 구현 기술
		통신인프라 저전력화 기술	☞ Pre-6G 저전력 기지국 기술과 전체 장비(기지국/교환기/서비스) 영역 기반 6G 인프라 저전력화 기술
		중점기술(50개): 오픈랜(Open-RAN)
		ㅇ 정의: 무선장치(RU), 분산장치(DU), 중앙장치(CU) 등의 블록(HW/SW)간 프로토콜 및 인터페이스를 개방하는 기술 ㅇ 범위: RAN의 개방화·가상화·지능화를 위한 네트워크 프로토콜·SW(시험 및 검증 포함)
		핵심요소기술	상세기술 예시
		오픈랜 HW 및 시스템 통합 기술	☞ 5G-Adv·6G 표준 요구사항을 만족하는 개방형 HW 및 오픈랜 시스템 통합 기술
		오픈랜 가상화·지능화 SW 기술	☞ 5G-Adv·6G 표준 요구사항을 만족하는 RAN 가상화·지능화 기술
		오픈랜 상호호환·시험검증 SW·장비 기술	☞ 오픈랜 상호호환·검증 시스템(테스트베드, 플랫폼 등 포함) 기술과 6G급 품질 기반 시험검증체계 기술
		중점기술(50개): 고효율 5G·6G 통신부품
		ㅇ 정의: 5G·6G 이동통신 장비 및 기기에 탑재되는 무선통신용 부품과 광통신용 부품 기술 ㅇ 범위: 출력, 효율 및 주파수 특성이 우수한 RF·안테나 및 광통신 부품과 모듈
		핵심요소기술	상세기술 예시
		단말용 RF·안테나 부품	☞ 5G Advanced 및 Pre-6G 시연 단말의 핵심부품 기술과 6G 조기 상용화 지원 단말용 RF·안테나 부품 기술
		기지국·중계기용 RF·안테나 부품	☞ 5G Advanced 및 Pre-6G 시연과 6G 조기 상용화를 위한 기지국·중계기용 RF·안테나 부품 기술
		테라급 광통신 부품	☞ 5G Advanced 및 Pre-6G 시연을 위한 광통신 부품 기술과 6G 조기 상용화를 위한 테라급 광통신 부품 기술
		중점기술(50개): 5G·6G 위성통신
		ㅇ 정의: 지상과 저궤도 위성 네트워크 연결을 통해 지상, 해상, 공중까지 서비스를 제공하는 3차원 공간 통신 기술 ㅇ 범위: 통신 탑재체·본체, 지상국, 단말국 등 위성통신 시스템 핵심기술
		핵심요소기술	상세기술 예시
		저궤도 디지털 위성통신 탑재체·본체 기술	☞ 개발 공정·절차 수립과 시험·검증을 위한 중계형 저궤도 통신위성체와 6G 통신 표준에 부합하는 저궤도 디지털 통신 위성체 기술
		저궤도 다중 위성통신용 중심국·관제국 기술	☞ 3GPP(Pre-6G/6G) 기반 저궤도 위성통신용 중심국 및 관제국 통신기술과 다중 위성 관제국 통신기술
		저궤도 위성통신용 단말 기술	☞ 3GPP(Pre-6G/6G) 기반 저궤도 위성통신용 단말 모뎀·프로토콜, 안테나·RF 기술

	국가전략기술 분야(12대): <11>첨단로봇·제조
		중점기술(50개): 로봇 정밀제어·구동 부품·SW
		ㅇ 정의: 로봇 주변환경 및 사용자의 인지적·신체적 의도를 인식하고 움직임을 제어·구동하는 로봇 제품의 성능과 신뢰성을 제고하는 코어 부품 기술 ㅇ 범위: 로봇의 주행, 조작, HRI용 센서, 구동기 및 제어기 HW와 SW 기술 등
		핵심요소기술	상세기술 예시
		주행 및 조작 환경 인식을 위한 시‧촉각 센싱 기술	☞ 지능형 센싱 기술 고도화·SoC화를 통한 센서 한계 극복 기술
		고부가 구동부품 기술 (모터, 감속기, 드라이버)	☞ 3대 요소 부품(감속기, 모터, 드라이버) 고효율성·경량성·신뢰성 기술
		소프트웨어 정의형 AI융합 범용 제어기 기술	☞ 이종·다종 로봇용 첨단 로봇제어기 내재화 기술
		중점기술(50개): 로봇 자율이동
		ㅇ 정의: 로봇이 비정형 실내/외 환경에서 인간의 구체적 지시 없이도 목표하는 위치로 자율적으로 이동하는 기술 ㅇ 범위: 이동 로봇 기구 및 센서 등의 HW, 자세 제어 및 자율 주행 SW 등
		핵심요소기술	상세기술 예시
		실내외 비정형 환경 주행 플랫폼 설계 및 제어 기술	☞ 장애물 극복 능력과 신속 이동 능력을 갖춘 이동플랫폼 기술
		추상화된 공간인지 및 상황인지 기술	☞ 계절, 조도, 표면 마찰력 등 환경 변화 대상 공간·상황 인지 고도화 기술
		LLM, VLM기반의 동시적 플래닝 및 제어기술	☞ 예외 상황을 극복하는 완전 자율 이동 능력 극대화 기술
		중점기술(50개): 고난도 자율조작
		ㅇ 정의: 유연관절·초경량 팔과 손을 이용해 로봇의 자율적인 상황 인지·판단을 바탕으로 안전한 작업을 수행하는 기술 ㅇ 범위: 정교한 작업 수행용 로봇 핸드·팔 기술과 인식·판단·계획을 위한 지능기반 SW기술
		핵심요소기술	상세기술 예시
		맥락지능 기반 물체 인식 및 동작 계획 기술	☞ 비정형·미학습 물체 인식 및 동작 계획 지능 기술
		조작 동작 자율 생성 기술	☞ 비정형·미학습 물체 파지 및 고자유도 로봇 머니퓰레이터 조작지능 기술
		인간-로봇 협업 의도 인식 기술	☞ 현장 맞춤형 인식 및 맥락지능 기반 인간-로봇 고난도 공동 조작 작업 원천기술

	국가전략기술 분야(12대): <11>첨단로봇·제조
		중점기술(50개): 인간·로봇 상호작용
		ㅇ 정의: 로봇과 사람간 상호작용·의사소통을 위해 다양한 상황에 대한 복합적 이해를 기반으로 행동·표현·대화 등을 자율적으로 고속 생성하는 기술 ㅇ 범위: 소셜행동 자율생성, 인간-로봇 물리적 상호작용‧협업, 자율상호작용 인공지능
		핵심요소기술	상세기술 예시
		상호작용 맥락에 적합한 소셜 상호작용 행동 자율생성 기술	☞ 단순 반복 상호작용 한계 극복 기술
		고속제어 가능한 高안전 인간-로봇 물리적 상호작용 및 협업 기술	☞ 안전한 물리적 상호작용 행동 및 협업 고도화 기술
		인간·환경과 지속적 상호작용을 통해 서비스가 확장되는 로봇 인공지능 모델 기술	☞ 인간과 지속적 상호작용을 통한 서비스 능력·범위 확장 기술
		중점기술(50개): 가상 제조
		ㅇ 정의: 스마트팩토리를 가상 공간(디지털 트윈)에 이식하여 시·공간의 제약을 탈피한 제조·생산·공정 지능화·혁신 기술 ㅇ 범위: 모델링, 시뮬레이션, 최적화, 가상 공장 구현 기술
		핵심요소기술	상세기술 예시
		디지털 자산 모델과 데이터 모델 연동 기술	☞ 가상 공장 플랫폼에 연동가능한 디지털 자산 구축 기술과 그에 따른 데이터 모델링·연동 기술
		가상 공장 구축 시뮬레이션 기술	☞ 현실 공장 구축·운용을 위한 가상 공장 구축·운용 시뮬레이션 기술
		가상 공장 연합을 위한 연합학습 기술	☞ 가상-현실 및 가상-가상 공장의 연합을 위한 연합학습 기술

	국가전략기술 분야(12대): <12>양자
		중점기술(50개): 양자컴퓨팅
		ㅇ 정의: 양자역학적 특성(양자얽힘 등)을 이용하여 기하급수적 성능향상이 가능한 병렬연산 관련 HW/SW 기술 ㅇ 범위: 다양한 큐비트 생성 방식(초전도, 이온포획, 반도체 스핀큐비트, 중성원자, 광자, 고체점결함 등)에 기반한 양자 하드웨어·시스템 기술, 양자 알고리즘·SW, 양자정보 및 컴퓨팅 이론 등
		핵심요소기술	상세기술 예시
		양자 HW	☞ 양자컴퓨팅 큐비트 구현·측정·제어·검증, 인터페이스 및 시스템화 기술
		양자 알고리즘 및 소프트웨어	☞ 양자 컴퓨터 하드웨어 운용을 위한 시스템 소프트웨어 기술, 양자 오류 정정·완화기술, 실제 문제 해결에 적용하기 위한 양자 알고리즘 및 응용 소프트웨어 기술
		중점기술(50개): 양자통신
		ㅇ 정의: 양자상태로 구현된 정보단위를 송수신하여 정보탈취가 불가능한 특징을 가지는 통신 기술 ㅇ 범위: 양자난수생성, 양자서명, 양자인증, 양자 키 분배기술, 양자정보의 전송, 양자 메모리, 양자 중계기, 양자통신프로토콜, 양자통신보안이론, SW 및 주요 구성품 등
		핵심요소기술	상세기술 예시
		양자암호 및 양자암호통신	☞ 양자 상태를 활용한 난수 및 암호생성, 본인 확인, 양자키 분배 등을 통해 네트워크의 보안을 강화하는 기술
		양자 네트워크 (양자 메모리 및 양자 중계기)	☞ 여러 양자기기(노드)들 간 큐비트형태의 양자정보를 상호전송하는 기술
		양자통신이론	☞ 기존 통신으로 불가능한 양자 정보를 효율적으로 안전하게 생성·전송토록 설계 및 분석하는 기술
		중점기술(50개): 양자센싱
		ㅇ 정의: 고전 센싱대비 더 민감한 특정 물리량(전･자기장, 빛, 중력 등)의 초정밀 측정을 위해 필요한 양자시스템 또는 양자현상을 활용한 초고성능 센서 기술 ㅇ 범위: 단일광자, 간섭, 얽힘, 압축 등을 활용한 센싱 기술
		핵심요소기술	상세기술 예시
		양자 관성 센싱	☞ 양자 현상을 활용하여 중력, 가속도, 각가속도 등을 정밀 계측하는 기술
		양자 시간·주파수 측정	☞ 양자 현상을 이용하여 시간 및 주파수를 정밀하게 계측 동기화하는 기술
		양자 자기장·전기장 센싱	☞ 양자 현상을 이용한 고정밀 자기장·전기장 계측 및 이미징 기술
		양자 광기반 센싱	☞ 얽힘 또는 압축 특성을 가진 양자광을 활용, 고전 광센서의 잡음, 분해능 한계를 극복하는 측정 및 이미징 기술